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ВЪВЕДЕНИЕ

Политика за енергийна ефективност

С развитието на технологиите потреблението на енергия непрекъснато нараства, независимо от  източниците, от кото се доставя и формите, в които се потребява. В условията на пазарна икономика, на ограниченост на енергийните ресурси  и на непрекъснато нарастване на потреблението на енергия,  проблемът за достъпност и сигурност на енергийните доставки прехвърли държавните граници и се превърна в глобален проблем. 

Решаването проблема за енергията е тясно свързан с решаването на въпроса за климата и опазването на природата. На планетарно ниво производството на крайните форми за енергийно потребление е източник на  75% от емисиите на въглероден диоксид (СО2),на голяма част от серните и други съединения, които са основни причинители за нарастването на парниковия ефект и нарастването на средногодишната температура на планетата. Подобно е състоянието и на национално ниво. Съгласно Интегриран план в областта на енергетиката и климата на Република България 2021-2030 г. към 2015 г. повече от 74% от емисиите парникови газове са от енергийния сектор. Прегряването на планетата  води не само до промени в природата и до възникване на различни аномалии, но пряко застрашава самото съществуване на живота на планетата Земя.В тази връзка правилното и навременно решаване въпроса за енергията е от жизнено значение не сама са енергийно бедните страни, но и за човечеството като цяло.

Два са основните пътя за разрешаване на въпроса за енергията:

1. Производството на крайните форми на енергийно потребление от изкопаеми горива да се замени с производство от нови източници на енергия(т.наречените възобновяеми енергийни източници), които да са сигурни и достъпни за потребителите и да щадят околната среда.

2. Подобряване ефективността на потреблението на енергия за производството на стоки и услуги. Целта е неоправданите и разточителни модели на потребление на енергия да се заменят с енергийно икономични модели,без да се засяга по обем и качество предлагането на стоки и услуги.                                                                  

Европейският съюз (ЕС) има за цел да бъде световен лидер в борбата с изменението на климата и в тази връзка се стреми да постигне целите на споразумението от Конференцията на страните по Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата (COP 21) в Париж, като същевременно осигурява чиста енергия в целия Съюз. За да изпълни този ангажимент, ЕС определи следните обвързващи цели за климата и енергетиката за 2030 г., както следва: 

· Намаляване на емисиите на парникови газове (ПГ) с най-малко 40% в сравнение с нивото от 1990 г.; 

· Повишаване на енергийната ефективност (ЕЕ) до поне 32,5%; 

· Увеличаване на дела на енергия от възобновяеми източници (ВИ) до поне 32% от брутното крайно потребление на енергия в ЕС; 

· Осигуряване на минимум 15% ниво на междусистемна електроенергийна свързаност между държавите членки. 

С цел осигуряване на координиран и съгласуван подход в целия ЕС и изпълнение на стратегията на Енергийния съюз, всяка държава членка (ДЧ) беше длъжна да представи на Европейската комисия (ЕК) проект на своя Интегриран национален план в областта на енергетиката и климата до 31 декември 2018 г. и своя окончателен Интегриран план до 31.12.2019 г.В тази връзка бяха приети редица нормативни актове на общностното право, които поставиха обща рамка за целите и задачите пред Съюза като цяло и на  страните-членки по отделно за постигането на крайната цел  в дългосрочен план - до 2050 г. да се постигне пълна декарбонизация на икономиката на страните - членки и независимост на енергийните доставки от външни източници.

С оглед отразяване на препоръките на ЕК Министерство на енергетиката, съвместно с Министерство на околната среда и водите изработи и представи за приемане от МС Интегриран план в областта на енергетиката и климата на Република България 2021-2030 г. (Интегриран план, ИНПЕК). Планът е изготвен в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2018/1999 и отразява всички препоръки на ЕК по проекта на Интегриран план. С ИНПЕК се определят основните цели и мерки за осъществяване на националните политики в областта на енергетиката и климата, в контекста на европейското законодателство, принципи и приоритети за развитие на енергетиката.През 2030 г. България планира да постигне намаляване на потреблението на първична енергия с 27,89% и намаляване с 31,67% в крайно потребление на енергия, спрямо референтния сценарий PRIMES 2007. По отношение на абсолютното ниво на потребление на енергия за 2030 г. България си е поставила цел от 17 466 ktoe потребление на първична енергия и 10 318 ktoe крайно потребление на енергия. 

Политиката в областта на ЕЕ е много съществен елемент от европейската енергийна политика и политиката в областта на климатичните промени. Процесът на преминаване към енергетика с ниски нива на вредни емисии изисква повишаване на енергийната ефективност, увеличаване използването на енергия от възобновяеми източници в брутното крайно енергийно потребление, подобряване на енергийното управление, развитие на енергийната инфраструктура и изграждането на вътрешния пазар, както и разработването на различни концепции и внедряване на нови технологии и услуги. В съответствие с приоритетите на ЕС, енергийната ефективност е първият приоритет в националната енергийна политика и е от основно значение за изпълнението на целите за периода 2020–2030 г. Нормативната уредба на страната в областта на ЕЕ е приведена в съответствие с европейското законодателство, като основният документ, осигуряващ изпълнението на политиката в тази област е ЗЕЕ. В изпълнение изискванията на ЗЕЕ и съгласно разпоредбите на Директива 2012/27/ЕС и Директива 2010/31/ЕС относно енергийните характеристики на сградите (Директива 2010/31/ЕС) са разработени и са в процес на изпълнение следните стратегически документи: 

• Национален план за действие по енергийна ефективност 2014–2020 г.; 

• Национален план за сгради с близко до нулево потребление на енергия 2015 г. – 2020 г.; 

• Национален план за подобряване на енергийните характеристики на отопляваните и/или охлаждани сгради – държавна собственост, използвани от държавната администрация; 

• Национална дългосрочна програма за насърчаване на инвестиции за изпълнение на мерки за подобряване на енергийните характеристики на сградите от обществения и частния национален жилищен и търговски сграден фонд.

Предвидените политики и мерки за ЕЕ за периода 2021-2030 г. надграждат обхвата и същността на сега действащите мерки и осигуряват взаимовръзка между съществуващите и планираните политики и мерки до 2030 г. в съответствие с непрекъснатостта на политиката за ЕЕ до 2050г.

ОСНОВАНИЕ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОГРАМАТА
Със Закон за енергийната ефективност важно място в провеждането на националната политика за ЕЕ е отредено на органите на държавна власт и на местно самоуправление. Изготвянето и изпълнението на програми за повишаване на енергийната ефективност по места е не само основно задължение по закон на органите на държавна власт и местно самоуправление, но и възможност чрез устойчиви енергийни проекти и тяхното изпълнение,  политиката за ЕЕ да превърне екологичните предизвикателства като качеството на въздуха,изменението на климата и управлението на ресурсите, във възможности за развитие на регионите и превръщането им в по-атрактивно място за инвестиране и работа.

Настоящата програма за ЕЕ е разработена на основание чл.12,ал.2 от ЗЕЕ ( Дв. бр.35 от 15.05.2015г., с последно изм. и доп., бр. 21 от 12.03.2021 г., в сила от12.03.2021 г.). 

Програмата е насочена към: 

1.Подобряване на ЕЕ при потреблението на енергия в обекти за об-ществено обслужване в експлоатация, собственост на община Гулянци; 

2.Координиране и подпомагане дейността на потребителите на енергия в обекти общинска собственост при управление потреблението на енергия.

Програмата е разработена  в съответствие с:

· Интегриран план в областта на енергетиката и климата на Република България 2021-2030 г. 
· Енергийна стратегия на Република България до 2020г.

· Национален план за подобряване на енергийните характеристики на отопляваните и/или охлажданите сгради – държавна собственост, използвани от държавната администрация

· Национална дългосрочна програма за насърчаване на инвестиции за изпълнение на мерки за подобряване на енергийните характеристики на сградите от обществения и частния национален жилищен и търговски сграден фонд;

· Национален план за сгради с близко до нулево потребление на енергия 2015-2020 г..

Изработването и приемането на настоящата програма за енергийна ефективност  има за цел да отрази участието на община Гулянци в изпълнение на националната политика по енергийна ефективност в периода 2021-2030 г.

Изпълнението на настоящата програма има за цел да допринесе за:

· Подобряване  конкурентноспособността на икономиката на територията на община Гулянци и стимулиране на  икономическия растеж;
· Значително  подобряване на социално-икономическите и битовите условия за работа и живот в обекти общинска собственост.
Връзка на ОПЕЕ 2023- 2030 с други програми.

Изготвянето и изпълнението на програми за повишаване на енергийната ефективност по места за периода 2021- 2030 г. е само етап от изпълнението  цялостната  националната политика за ЕЕ за периода 2008-2050г. и като такива те са естествено продължение на програмите на органите на местно самоуправление от предходния програмен период 2014-2020г. Предвидените политики и мерки за ЕЕ за периода 2023-2030 г. надграждат обхвата и същността на сега действащите мерки и осигуряват взаимовръзка между съществуващите и планираните политики и мерки до 2030 г. в съответствие с непрекъснатостта на политиката за ЕЕ до 2050г.В тази връзка заложените за изпълнение с ОПЕЕ 2014-2020г. на община Гулянци мерки и проекти за подобряване на ЕЕ в обекти общинска собственост, но неизпълнени през предходния програмен период са включени в настоящата програма. Направените в ОПЕЕ 2014-2020г. констатации от значение за ЕЕ са използвани и в ОПЕЕ 2023-2030 със съответната актуализация.В случаите на значимо изменение във времето на фактори, влияещи на ЕЕ, в ОПЕЕ2023-2030 е дадено и сравнение на състоянието на тези фактори при двете програми чрез препратки към ОПЕЕ 2014-2020г.
Производството на енергия от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) за собствено  потребление  е една от основните мерки за подобряване на ЕЕ и опазването на околната среда. Изграждането на инсталации за производство на електрическа енергия, на гореща вода за битови цели, на енергия за отопление, охлаждане и вентилация от ВЕИ значително намалява потреблението на енергия от изкопаеми горива и свързаните с това потребление разходи.Община Гулянци има разработени Дългосрочна Програма за насърчаване използването на енергия от ВИ и биогорива за периода 2020-2030г. (ПНИЕВИБ 2020-2030г.) и Краткосрочна ПНИЕВИБ 2020-2022г. Заложените в тези програми мерки, относими към подобряване на ЕЕ в обекти общинска собственост в периода 2023-2030г. са мерки  и по тази програма. В процес на разработване и приемане е нова Краткосрочна ПНИЕВИБ 2023-2026 г. Заложените в Краткосрочна ПНИЕВИБ 2023-2026 г.мерки за въвеждане на ВЕИ за производство на енергия за собствено потребление, са мерки и по ОПЕЕ 2023-2026г.

Изпълнението на мерки за повишаване на ЕЕ в община Гулянци е пряко свързано с  мярка 3.9. от ПИРО 2021-2027г. на община Гулянци „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в публични сгради“. В плана няма нарочен  приоритет „Енергийна ефективност“, но косвено приоритетите на ПИРО са свързани с настоящата програма (ЗЕЕ и ЗУТ поставят изискване към инвестиционните проекти да съдържат оценка за съответствие със съществените изисквания за ЕЕ).

ПРИЛОЖИМО ПРАВО:

С  разработване на настоящата програма за ЕЕ се прилагат на територията на община Гулянци  изискванията на общностното право на Европейския съюз и на ционалното право на Република България в областта на енергийната политика. При колизия между двете правни системи с предимство се прилага общностното право.

При изпълнение на заложените в тази програма дейности и мерки за ЕЕ следва да се имат предвид следните нормативни актове:

Директиви на Европейския съюз:

· Директива 2010/31/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 19 май 2010 година относно енергийните характеристики на сградите, изменена с Директива (ЕС) 2018/844 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 година

· Директива (ЕС) 2018/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2018 година за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници

· Директива 2012/27/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 година относно енергийната ефективност, изменена с Директива (ЕС) 2018/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2018 година
Закони и подзаконови нормативни актове от националното право:

1.Закон за енергийната ефективност

· НАРЕДБА № Е-РД-04-3 от 4.05.2016 г. за допустимите мерки за осъществяване на енергийни спестявания в крайното потребление, начините на доказване на постигнатите енергийни спестявания, изискванията към методиките за тяхното оценяване и начините за потвърждаването им
· НАРЕДБА № Е-РД-16-647 от 15.12.2015 г. за определяне на съдържанието, структурата, условията и реда за набиране и предоставяне на информация
· Наредба № Е-РД-04-05 от 8 септември 2016 г. за определяне на показателите за разход на енергия, енергийните характеристики на предприятия, промишлени системи и системи за външно изкуствено осветление, както и за определяне на условията и реда за извършване на обследване за енергийна ефективност и изготвяне на оценка на енергийни спестявания и приложенията към нея.
· Наредба № РД-16-347 от 2 април 2009 г. За условията и реда за определяне размера и изплащане на планираните средства по договори с гарантиран резултат, водещи до енергийни спестявания в сгради - държавна и/или общинска собственост
· НАРЕДБА № Е-РД-04-1 от 3.01.2018 г. за обстоятелствата, подлежащи на вписване в регистрите по Закона за енергийната ефективност, вписването и получаването на информация от тези регистри, условията и реда за придобиване на квалификация от консултантите по енергийна ефективност
· Наредба № Е-РД-04-1 от 14 март 2019 г. за условията и реда за извършване на проверка за енергийна ефективност на отоплителните инсталации с водогрейни котли по чл. 50, ал. 1 и на климатичните инсталации по чл. 51, ал. 1, условията и реда за изготвянето на оценка на енергийните спестявания, както и условията и реда за създаване, поддържане и ползване на базата данни по чл. 52 от закона за енергийната ефективност
· Наредба № Е-РД-04-1 от 22.01.2016 г за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради
· Наредба № Е-РД-04-2 от 22.01.2016 г. за показателите за разход на енергия и енергийните характеристики на сгради 

2. Закон за устройство на територията
· Наредба № 5 – за техническите паспорти на строежите

· Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради.

3.Закон за енергетиката

4.Закон за енергията от възобновяеми източници

ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ
.

1.Местоположение и характеристика на територията.

Фиг.1. Карта на административното деление на област Плевен (изт. ОА)
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Общината е разположена в северната част на област Плевен при  координати от 43023’59” северна ширина  и от 24043’27” източна дължина. С площта си от 459,201 km2 заема 4-то място сред 11-те общините на областта, което съставлява 9,87% от територията на областта. Границите на община Гулянци са: на изток – община Никопол; на юг – община Плевен; на югозапад и запад – община Долна Митрополия; на север – река Дунав от км.604 до км.639. През територията на общината протичат в долните си течения реките Вит и Искър, и се вливат в река Дунав. Общината попада изцяло в Дунавската хълмиста равнина. Релефът е предимно равнинен с надморска височина от 30 до 60 метра. Южно от село  Гиген се намира най-високата точка на община Гулянци – 223,7 m н.в.,а при 605-тия километър, североизточно от село Сомовит е най-ниската точка на общината – 24 m н.в. Останалата част от общината е заета от хълмистите части на Средна Дунавска равнина. 
По предназначение територията на общината преобладаващо е земеделска (83,1%), с ниска степен на  залесеност. Горските площи са едва 7,5%.,при 33,5% средно за страната. Населените места и другите урбанизирани територии заемат 14616 дка площ (3,19%), което е по- малко от средното  равнище за страната (5,25%). Със 1197 дка площи за добив на полезни изкопаеми, страната е сред бедните на полезни изкопаеми общини.Разпределението на територията по предназначение е показно в Таблица Г-1.
	Таблица Г-1:Баланс на територията на община Гулянци в дка и %  (източник: НСИ)
	 дка
	   %

	вид на територията по предназначение
	земеделска земя
	общо
	459 201
	100,00%

	
	
	обработваеми площи
	общо
	381 606
	83,10%

	
	
	
	поливни
	175 540
	46,00%

	
	гори
	34 437
	7,50%

	
	урбанизирани територии
	14 616
	3,19%

	
	водни течения и водни площи
	25427
	5,54%

	
	за добив на полезни изкопаеми
	1 918
	0,41%

	
	транспортна и др. инфра структура
	1 197
	0,26%


2.Води и водни ресурси: Територията на община Гулянци се намира в обхвата на четири поречия: Дунав, Искър, Вит и Осъм. Гъстотата на речната мрежа е под 0,1 - 0,2 км/кв.км. Модулът на отока е под 0,5 – 1 л./с/км2. 
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 Режимът, коли- чеството и вида на валежите, както и величи-ната на изпаре-нието в съчета-ние с факторите на постилащата повърхнина определят малката водносност на общината.          фиг.2.Географска карта на общи-ната Гулянци.
Реките Искър, Вит и Осъм са със смесено дъждовно снежно подхранване.Максимумът на отока е през пролетта, обусловен от максимума на валежите и снеготопенето. Режимът на Река Дунав до голяма степен се формира извън територията на България, поради липса на големи притоци.

Реката Искър, от навлизане в землището на с.Искър до землището на с.Гиген, тече през територията на общината, а от  с. Гиген до вливането й в р.Дунав,  по  западната ѝ граница. В най-горния си басейн (района на Рила) реката  има преобладаващо снежно, а в останалите части – дъждовно подхранване. В района на Стара планина и Предбалка- на подхранването нараства с карстови подземни води. По този начин сезонният режим претърпява големи изменения в различните участъци от долината на реката. Пълноводието в Рила е от май до юли, а в Дунавската равнина – от март до юни. По цялото течение през месеците от август до октомври се наблюдава маловодие . Средногодишният воден отток  е 23,3m3/s
Река Вит тече през територията на община Гулянци от югозападната граница на с. Крета до вливането си в р.Дунав. Реката има ясно изразен максимум през месеците април-юни, дължащ се на снеготопенето в Сара планина и това пълноводие често води и до наводнения. Минимумът е в периода август-ноември.Подхранването на Вит е смесено – дъждовно, снегово и от карстови подземни води. Снежното подхранване нараства от север на юг, от Дунавската равнина, през Предбалкана до Стара планина. В Предбалкана приоритет има подземното подхранване, дължащо се на карстовите извори в района. Средногодишния отток на течението е 14,3 m3/s

 На територията на община Гулянци двете реки протичат с най долните си течения, скоростта на водата е малка и няма потенциал за евентуалното ѝ използване за производство на енергия.

Таблица Г-2. Воден отток на р.Искър и р.Вит в m3/s
	речен отток m3/s
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	m3/s

	р.Икър
	18,6
	28,5
	30,3
	28,3
	32,6
	28
	17
	14
	16
	20
	22
	25,5
	23,3

	р.Вит
	10,7
	13,9
	19,6
	24,6
	28,3
	22
	13
	8,4
	7,3
	6,3
	7,1
	10,2
	14,3


Поречието на р. Осъм на територията на община Гулянци включва само части от леви притоци на реката от вливането на р.Мечка при Дебово до заустването ѝ в р.Дунав.

На територията на община Гулянци има разпространен голям водоносен хоризонт, който е развит в горните участъци на геоложкия строеж. Съгласно хактеристиките на подземните водни тела в ПУРБ 2016 – 2021 г., подземното водно тяло е с код BG1G0000QaL007 - Порови води в кватернера – Карабоазка низина. Подземното водно тяло е характеризирано, като безнапорно с вместваща среда от поров тип. Литоложкият строеж е представен от чакъли и пясъци. Те са покрити от прахово песъчливи глини и делувиални отложения. Площта на подземното водно тяло е около 222 km2 и средна дебелина 20,0 m. Филтрационните характеристики на средата са: средна проводимост 1250 m2 /d, коефициент на филтрация 63 m/d и площ на зоната на продхранване 222 km2 . Подземното водно тяло не е определено за рисково и няма опасност за неговото химично или количествено състояние. Естествените ресурси на подземното водно тяло са определени на 890 l/sec., достатъчно за задоволяване потребностите на населението от вода за битови цели.

3.Климат: Външните климатични условия са важен фактор ,влияещ на потреблението на енергия.От средногодишната външната температура, броя слънчевите и облачни дни ,  зависи пряко потреблението на енергия за отопление, охлаждане, вентилация и битова гореща вода.
Съобразно средните месечни и годишни температури и количества на валежите (класификация на Кьолер) община  Гулянци  попада в умереноконтиненталната климатична зона, харак-теризираща се със студена зима  и сухо и топло лято.  Абсолютната минима-лна температура за общината от   -26,8°С, абсолютната макси-мална температура +39.5°С и нормалното количество на атмос-ферните валежи (520 – 600 л/м2), както и средната годишна амплитуда от около 26°С,съчетани с рязък контраст между зимните и летни условия характеризират типичен континентален характер на климата в общината . 
Таблица Г-3:Средномесечни валежи и температури ( източник meteoblu) 
	Месец 
	валежи
	Тср.дн.макс. 
	Тср.дн.макс горещите дни
	Тср.дн.мин. 
	Тср.дн.мин. на мраз. нощи

	
	mm
	0С
	0С
	0С
	0С

	 януари
	41
	5
	14
	-2
	-10

	февруари
	39
	7
	16
	-1
	-8

	март  
	44
	13
	23
	2
	-4

	април
	42
	19
	26
	7
	0

	май
	38
	24
	32
	11
	4

	юни
	39
	28
	36
	15
	9

	юли
	35
	31
	38
	17
	11

	август
	23
	31
	37
	17
	11

	септември
	36
	26
	33
	13
	8

	октомври
	29
	20
	29
	8
	0

	ноември
	40
	13
	23
	4
	-3

	декември
	46
	6
	15
	-1
	-8


Данните за  климата на общината, на основа климатични диаграми на meteoblue , са посочени в таблица Г-3. Климатичните диаграми на meteoblue са базирани на почасови метеорологични симулации за период от 30 години назад във времето. За община Гулянци метеоролич-ните данни са снети за пространствени координати  43,64°с.ш и  24,69° и.д., при 37 м.н.в. 
Симулациите на метеорологичните данни се извършват при средна пространствена резолюция от 30 км и не дават информация за всички локални явления, като намаляване на температурите с нарастване на надморската височина. 

Фиг-Г-4. Среднодневни температурни min. и man.
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По данни от Таблица Г-3 „Среднодномесечни валежи и  температури“, най- топли са месеците юли и август, при среднодневни температури 23,5-240С, среднодневен максимум 300С и среднодневен минимум 16-170С (фиг.Г-4).

Средните температури за месец януари са между      -2°C и 5 °C (среднодневен минимум и максимум), а за месец юли и август са между 17 °C и 31 °C. През горещите дни в края на месец юли и началото на месец август, средната дневна температура достига, а в редки случаи и надхвърля 37- 38 °C. За пос-ледните 30 години през мразовитите нощи средна нощна температура достига -10 °C. Температури под тази стойност за последните 30 години са изключение.
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Фиг.Г-5 Средномесечни валежи в мм                
Средните валежи са с максимум от 46 mm за месец декември и минимум от около 23 mm за месец август. Близки до максимума стойности са валежите през месеците март и април. Валежните суми са 500 - 600 мм. 
 Продължителността на снежната покривка е 40-50 дни годишно. Най-често вали сняг през       месеците  януари  и декември съответно 4 и           3,4 дни с месеца и месец февруари 2,9 дни средномесечно. Като изключение, за последният симулативен период снеговалеж е отчетен и през месеците ноември 0,1 ден и март- 1 ден средномесечно. Характерни са честите и продължителни мъгли, не само покрай река Дунав, но и във    вътрешните части на общината. 
Фиг.Г-6. Карта на климатичните зони  (изт.Наредба Е-РД-04-2/2016г.
[image: image4.emf]
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Таблица Г-4.Изчислителни данни за климатична зона 3 (изт.Наредба Е-РД-04-2/2016г)

За отчитане влиянието на външните климатични условия при въвеждане на мерки за енергийна ефективност с НАРЕДБА № Е-РД-04-2 от 22.01.2016г. страната е разделена на девет климатични зони (фиг.Г-6).Изчислителни данни за климатична зона 3,включваща  и община Гулянци са дадени в таблица Г-4.

Фиг.Г-7 Роза на вятъра, станция за община [image: image29.png]


Гулянци (изт. ОПНИЕВИБ-2019-2029 на община Гулянци)
Ветровете в община Гулянци са преобладаващо западни, след това изток-североизточни и на трето място запад-югозападни (фиг. Г-7). Западните ветрове са с продължителност от близо 1600ч, а със скорост в диапазона между 5-30 km/h над 1050ч. Изток-североизточните ветрове са с продължителност над 1400ч, а със скорост в диапазона 5-30 km/h близо 1100ч. Запад-югозападните ветрова са с продължителност от близо 1000ч, а в скоростния диапазон 5-30 km/h над 750ч. Като цяло преобладават ветрове със скорост между 5-10 km/h с продължителност над 3000ч.

Характеристиките на климата оказват пряко влияние за поддържането на микроклимата в сградите и върху реалните възможности за ползване на енергия от възобновяеми източници. Законът за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ), в разпоредбите на чл.20 и Закон за енергийната ефективност (ЗЕЕ), с разпоредбата на чл.31,ал.2, задължават инвеститорите при изграждане на нови или при реконструкция,основно обновяване, преустройство или основен ремонт на съществуващи сгради да въвеждат в експлоатация и системи за използване на енергия от възобновяеми източници, когато това е възможно и икономически целесъобразно. В  инвестиционните проекти задължително трябва да съществува анализ за доказване на техническата възможност и икономическата целесъобразност за въвеждане на такива системи,който анализ е част от оценката за съответствие по чл.169,ал.1,т.6 от ЗУТ.  

 Община Гулянци има разработени дългосрочна и краткосрочна общинска програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива (ОПНИЕВИБГ), в които е направен анализ на възможностите за използването на енергия от ВИ като мярка за ЕЕ, който е актуален и приложим за настоящата програма.

4. Население: Интензивността на потреблението на енергия за битови нужди, отнесена за един жител, респективно енергийната ефективност, пряко зависи от  разпределението и гъстотата  на населените места върху територията на общината, от миграцията, възрастовата структура и разпределението на населението върху територията, възможностите за труд, за образование, за пътуване и за индивидуална реализация. За анализ на влиянието на населението на община Гулянци са използвани данни от НСИ, актуални към 31.12.2021г., данни от националната информационна система ГРАО, актуални след дата 15.09.2022г. и данни от  ОПНИЕВИБ 2019-2029 г. на община Гулянци.

В състава на община Гулянци влизат 12 населени места, включително общинския център гр.Гулянци.  Разпределението на населението по територия,населени места и общо за общината, по данни на ГРАО към дата 15.12.2022 г. и НСИ към 31.12.2021 г., е показано в таблица Г-5.

Таблица Г-5.Население на община Гулянци по адресна регистрация към 15.12.2022 г.       “(източник grao.bg, НСИ). 

	№ по ред
	населено място (НМ)
	население 31.12.2021
	ЕКАТТЕ
	постоянен адрес (ПА)
	настоящ адрес (НА)
	ПА и НА в същото на-сел.място
	Територия, км2
	ж/км2

	 община Гулянци
	9614
	PVN08 
	10825
	10745
	9345
	459,20
	20,94

	1
	Брест
	1495
	6402
	1764
	1693
	1512
	80,80
	18,5

	2
	Гиген
	1538
	14876
	1741
	1688
	1499
	65,61
	23,44

	3
	Гулянци
	2759
	18099
	3281
	3164
	2922
	70,08
	39,37

	4
	Долни Вит
	376
	22335
	420
	419
	349
	18,76
	20,04

	5
	Дъбован
	360
	24308
	362
	404
	314
	34,54
	10,42

	6
	Загражден
	263
	30199
	221
	279
	177
	29,14
	9,03

	7
	Искър
	159
	14888
	166
	173
	132
	23,75
	6,69

	8
	Крета
	218
	39712
	250
	270
	208
	15,48
	14,09

	9
	Ленково
	393
	43284
	305
	427
	267
	38,24
	10,28

	10
	Милковица
	1301
	48204
	1521
	1423
	1330
	46,56
	27,94

	11
	Сомовит
	452
	68045
	537
	488
	430
	24,69
	18,31

	12
	Шияково
	300
	83394
	257
	317
	205
	11,57
	25,94


Населението на общината е относително неравномерно разпределено по населени места. От данните в таблицата е видно, че приблизително 74% от населението е съсредоточено в общинския център гр.Гулянци и трите големи села Брест, Гиген и Милковица.

Гъстотата на населението върху територията на общината(20,94 ж/км2) е намаляла с 1,62 пункта спрямо тази от началото на програмния период 2019-2029 г. и  е значително под средната за страната (61,81 ж/км2). 
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Таблица Г-6 Население по години
фиг.8 Тенденция на прираста на населението 2011-2021г.
	
	област
	община

	2011
	266865
	12123

	2012
	262969
	11831

	2013
	259363
	11584

	2014
	255749
	11308

	2015
	251986
	11144

	2016
	248138
	10875

	2017
	244209
	10578

	2018
	240380
	10358

	2019
	236305
	10083

	2020
	233438
	9969

	2021
	228300
	9614


Гъгтотата на населението по години е пряко свързана с прирастта  на населението. В таблица Г-6 , по информация от Инфостат, е показано прирастът на населението по години, а на фиг.8 тенденцията за развитие на този прираст за периода между последните две преброявания на населението в Република България. За сравнение са показани данни и за  населението в област Плевен за съшия период

Видно от Таблица Г-6 и фиг.8 прирастът на населението е отрицателен за всичките години на периода и е с тенденция да се запази и през следващия десет годишен период. 
Таблица Г-7. Естествен и механичен прираст на населението за периода 2014-2021г.
(източник: Инфостат,НСИ)

	година
	население
	Живородени
	умрели
	ЕП
	заселени
	изселени
	МП
	ЕП+МП
	ЕП+МП‰

	2014
	11308
	83
	-256
	-173
	147
	-167
	-20
	-193
	-17,07

	2015
	11144
	68
	-279
	-211
	310
	-195
	115
	-96
	-8,61

	2016
	10875
	93
	-326
	-233
	163
	-199
	-36
	-269
	-24,74

	2017
	10578
	82
	-320
	-238
	198
	-257
	-59
	-297
	-28,08

	2018
	10358
	76
	-299
	-223
	243
	-240
	3
	-220
	-21,24

	2019
	10083
	62
	-312
	-250
	284
	-309
	-25
	-275
	-27,27

	2020
	9969
	73
	-309
	-236
	373
	-251
	122
	-114
	-11,44

	2021
	9614
	65
	-372
	-307
	237
	-285
	-48
	-355
	-36,93

	общо
	602
	-2473
	-1871
	1955
	-1903
	52
	-1819
	-175,37


Прирастът на населението има две съставящи- естествения прираст като разлика от живородените и починалите  през дадена година и механичният прираст като разлика на заселените на  и изселените от територията на общината. Данни за естествения и механичния прираст на населението в община Гулянци за предходния отчетен период 2014-20121г. са дадени в таблица Г-7. 

Фиг.9 Естествен прираст нанаселението
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Естественият прираст (фиг.9), формиран като разлика от живородените и починалите лица през съответната година, е важен показател за количествените измене-ния на населението и   формиране на неговата  възрастовата характери-стика. От данните от табл.Г-7 е видно, че живородените през програмния период 2014- 2021 като брой са в пъти по-малко от починалите, което е една от главните причини за намаляване на населението по години и нарушаване баланса между възрастовите групи. Дори да настъпи рязко подобрение на естествения прираст на населението, сегашното състояние ще се отрази негативно през следващите 10г. върху способността за заместване на напускащите възрастовата група на трудоспособното население и броят на икономически активните лица в общината непрекъснато ще намалява.
 Механичният прираст, като разлика от заселените и изселените лица, е другият важен фактор, влияещ върху количествените изменения на населението на общината. Видно от табл. Г-7, механичният прираст в по-малка степен  влияе на общия брой на населението в общината, но е важен фактор, защото влияе предимно на професионалния състав на групата лицата в трудоспособна възраст и има важно влияние върху производителността на труда, респективно върху доходите на домакинстввата  и пособността им за инвестиции в ЕЕ в бита.
По данни от НСИ, към 15.11.2022г., броят на лицата  във възрастовата група на лицата под трудоспособна възраст (0÷15години) е  1066 жжители (11,09%). Във възрастовата група на трудоспособните лица са 5038 души (52,4%) , а над трудоспособна възраст са 3510 лица (36,51%). По данни от „Социално-икономически анализ на районите в Република България 2019г.(СИАРРБ 2019г.).  коефициентът на възрастова зависимост за общината, показващ съотношението на    броя на лицата от населението в „зависимите“ възрасти(населението под 15 и на 65+ навършени години) на 100 лица от населението в „независимите“ възрасти (от 15 до 64 години) е 90,8 % , при 54,5% за страната.
Таблица Г-8.Население по възрастови групи    фиг.10. Възрастови групи като % от населението

	възрастова група
	брой жители
	% от насе-лението, 

	0-4
	326
	3,39

	5-9
	353
	3,67

	10-14
	387
	4,03

	15-19
	366
	3,81

	20-24
	338
	3,52

	25-29
	378
	3,93

	30-34
	421
	4,38

	35-39
	437
	4,55

	40-44
	495
	5,15

	45-49
	536
	5,58

	50-54
	653
	6,79

	55-59
	640
	6,66

	60-64
	774
	8,05

	65-69
	783
	8,14

	70-74
	923
	9,6

	75-80
	810
	8,43

	80+
	994
	10,34

	общо
	9614
	100,05
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Пряко с възрастовата зависимост е свързана възможността за демографско  заместване, представляваща съотношението на подрастващите навлизащи в трудоспособна възраст(15-19 г.) и лицата навлизащи  в пенсионна възраст (60-94 г.).За община Гулянци към 31.12.2021 г.  коефициентът на заместване е 47,3, т.е.на 100 души излизащи от трудоспособно възраст замествани ще са едва 47 души. Ако тенденцията за нарастване на възрастовата зависимост и намаляване на коефициента на заместване се запази, през следващите години ще увеличи тежестта за издръжка на неработещите за едно лице от лицата в трудоспособна възраст, сътветно ще намалее възможността за инвестиции в битовия сектор, включително и за инвестиции в енергийна ефективност на жилищния фонд и за енергия от ВИ за собствено потребление.

5.Сгради: Най-големият секторен потребител на енергия в страните от ЕС са сградите. По данни на Евростат на сградите  се пада повече от 40% от общото потребление на енергия в общността и този дял ще нараства през годините с оглед непрекъснатата нарастване на сградния фонд в страните-членки. В тази връзка, изпълнението на дейности и мерки за ЕЕ в сградите е важна част от политиката за ЕЕ, както на ЕС като  общност, така и  на всяка от страните –членки.

Сградния фонд на община Гулянци е построен през голям интервал от време (табл.Г-9). 

Таблица Г-9
: Сграден и жилижен фнд по години на построяване.(изт. НСИ, т.III,кн.15)

	 
	Общо
	До 1949
	1950 - 1959      
	1960 - 1969    
	1970 - 1979    
	1980- 1989   
	1990 - 1999  
	2000 - 2011

	сгради
	8670
	1649
	3019
	2433
	974
	403
	131
	61

	жилища
	7202
	1482
	2672
	1910
	594
	382
	107
	50


Сградите са предимно масивто строителство. Една сграда е стоманобетонна едропанелно строителство, 13 сгради са соманобетонни скелетно строителство, останалите 8656 гради са масивно строителство. Различните години на построяване  определя и различни нормативни изисквания към ограждащите конструкции за топлопреминаване, определени по действащи към годината на построяване нормативни разпоредби. 

Таблица Г-10. Нормативни изисквания към ограждащите конструкции по години на построяване.

	Година
	
	1964
	1977
	1980
	1987
	1999
	2005
	2009

	2015

	U стени
	W/m2K
	1,75
	1,75
	1,36
	1,11
	0,50
	0,50
	  0,35
	0,28

	U прозорци
	W/m2K
	2,65
	2,65
	2,65
	2,65
	2,65
	2,0
	1,7
	1,4

	U покрив 

	W/m2K
	1,23
	1,23
	1,09
	0,603
	0,30
	0,25
	0,28
	0,25

	U под
	W/m2K
	1,15
	1,15
	0,73
	0,503
	0,50
	0,40
	0,40
	0,25


Развитието на нормативните изисквания към ограждащите конструкции по години на въвеждането им е показано в табл.Г-10. Подробни данни за изменение на нормативно определените стойности на коефициента на топлопреминаване по години и конструктивни елементи са дадени в приложение ПГ-1. Коефициентът на топлопреминаване, респективно годината на построяване на сградите, е важен показател относно способността за топлосъхранение, респективно за разходите на енергия за поддържане на микроклимата в помещенията.

Таблица Г-11:Жилища по брой, помещения и полезна площ (източник НСИ,том III,кн.15)
	населени места
	жилища
	помещения
	полезна площ

	
	брой
	общо, бр.
	стаи, 
бр.
	общо, 
м2
	м2за 1 жилище
	Общо жилищна, м2
	м2за 1 жилище

	община
	7202
	31734
	27065
	612469
	85,04
	463149
	64,31

	с.Брест
	1153
	4988
	4109
	96365
	83,58
	71667
	62,16

	с.Гиген
	1177
	5099
	4425
	 98 947
	84,07
	70413
	59,82

	гр.Гулянци
	1387
	6072
	5088
	120305
	86,74
	91845
	66,22

	с.Долни Вид
	327
	1427
	1226
	  29002
	88,69
	22493
	68,79

	с.Дъбован
	385
	1761
	1489
	  32211
	83,66
	22062
	57,30

	с.Загражден
	403
	1552
	1395
	26753
	66,38
	20191
	50,10

	с.Искър
	347
	1434
	1306
	26951
	77,67
	20766
	59,84

	с.Крета
	223
	1035
	818
	15911
	71,35
	12120
	54,35

	с. Ленково
	372
	1522
	1245
	31029
	83,41
	23732
	63,80

	с.Милковица
	841
	4130
	3631
	79808
	94,90
	63892
	75,97

	с.Сомовид
	367
	1834
	1556
	38796
	105,71
	30257
	82,44

	с.Шияково
	220
	880
	777
	16319
	74,18
	13711
	62,32


Към момента на създаване на програмата няма публикувани статистически данни за жилищния фонд от преброяването през 2021г. Като се имат  предвид данните на ТСБ-Плевен за новото строителство в областта в периода 2011-2020 г., възлизащо на 1,61%  от общия сграден фонд, което предимно е извършено в областния център, данните за сградния фонд към 31.12.2011 г. с достатъчна точност могат да се ползват и в настоящия анализ към 30.11.2022 г. Данни за жилищата, снети от дигиталната библиотека на НСИ, том III,кн.15 са дадени в таблица Г-11.От данните в таблици Г-9 и Г-10 е видно, че сградният фонд в общината е построен предимно преди 1990г. и е с влошени енергийни характеристики, съпоставено с действащите към момента норми за топлосъхранение.

В  чл.8,т.2 от  НАРЕДБА № Е-РД-04-2 от 22.01.2016 г. за показателите за разход на енергия и енергийните характеристики на сградите, се прави  следната класификация на сградите:
1. жилищни сгради: 

а) еднофамилни къщи; 

б) многофамилни жилищни сгради (блокове) с ниско, средно и високо застрояване; 

в) сгради със смесено предназначение; 

г) сгради за социални услуги – резидентен тип;

2. сгради за обществено обслужване: 

а) сгради за административно обслужване; 

б) сгради за образование и наука;

в) сгради в областта на здравеопазването; 

г) сгради в областта на хотелиерството; 

д) сгради в областта на търговията, общественото хранене, услугите; 

е) сгради за спорт; 

ж) сгради в областта на културата и изкуството; 

  з) други сгради за обществено обслужване.

В съответствие стази класификация и данни от ПНИЕВИБ 2019-2029 г. на община Гулянци нежилищни сгради са:

1.Сгради за административно обслужване-12 бр. 

Всички са сгради на общинската администрация и кметствата. Няма предоставени данни за сгради на други администрации;

2. Сгради за образование и наука-24 бр., от тях:

2.1. Училища 4 бр.;

2.2. Детски заведения-8 бр.;

2.3.Читалища-12 бр.;

3. Сгради за здравеопазване -21 бр., от тях:

3.1. Болнични и диагностични заведения-2 бр. ;

3.2. Здравни служби-11 бр., по една във всяко населено място.

3.3.Детски ясли-8 бр.;

Сградите за обществено обслужване в експлоатация с разгъната заст-роена площ над 250 м2, с изключение на изброените в чл.38,ал.1 на ЗЕЕ, подлежа на задължително обследване за ЕЕ и сертифициране.Поименен списък на сградите за обществено обслужване, собственост на община Гулянци, е даден в приложение ПГ-2. 

Съответствието с изискванията за енергийна ефективност на сградите (чл.169,ал.1,т.6 на ЗУТ), съгласно чл.6 , ал.1от Наредба №7 за енергийна ефективност на сградите, се приема за изпълнено, когато стойността на интегрирания показател - специфичен годишен разход на първична енергия в kWh/m2, съответства най-малко на следния клас на енергопотребление:
· Клас "B" - за нови сгради, които се въвеждат за първи път в експлоатация, и за съществуващи сгради, които са въведени в експлоатация след 1 февруари 2010 г.;

· Клас"С" - за съществуващи сгради, които са въведени в експлоатация преди 1 февруари 2010 г. включително;

· Клас"А" - за сгради с близко до нулата потребление на енергия.

Важен фактор за ефективността на потреблението на енергия в жилищния сектор е броят на лицата, живеещи в едно домакинство. По данните от таблици Г-6 и Г-11 е видно, при относително постояна стойност на жилищния фонд и намаляване броя на населението, намаляването на  средностатистичния брой на живеещите в едно домакинство по години (фиг.11.) е трайна тенденция. Намаляването броя на лицата в домакинствата увеличава относителния разход на енергия  за едно лице от домакинството за поддържане на микроклимата в жилището.
Фиг.11. Брой лица в едно домакинство
При Данните от таблици Г-6 и Г-11 за населението по години и за общата и полез- ната площ на жилищните сгради, жилищната площ за едно лице нараства от 37 на 47,2 м2, а полезната жилищ- на площ – от 28 на 35,7 м2,  т.е  ефективността на ползваната енергия за битови цели се е влошила за последните 10 г.  с 27%. Увеличаване разходите за  енергия при намаляване броя на лицата в едно домакинство съответно намалява възможностите за инвестиции на домакинствата в ЕЕ. 

На територията на община Гулянци не се предвижда разширяване на населените места. Налични са само 2 зони за град Гулянци, които влизайки в регулация се определят за далекоперспективно жилищно ниско етажно застрояване.

Предвижда се обособяване на къмпинги на три места в общината. Едно от тях е в близост до рибарско селище, което няма статут на селищно образувание, тъй като към момента то не представлява интерес за пребиваване на хора, периодично или сезонно.

Съгласно предвижданията на ОУП на община Гулянци, всички съоръжения, които биха били предвидени на територията на къмпингите ще са за обществено обслужване и ще бъдат съблюдавани от общинската администрация.
Общината няма задължения за прилагане на МЕЕ в жилищния фонд на територията на общината, включително и за жилищни сгради общинска собственост. Съгласно чл.38,ал.3 от Закон за енергийна ефективност (ЗЕЕ), задължени лица за изпълнение на дейности и мерки за ЕЕ в сгради са собствениците на сгради за обществено обслужване с РЗП≥250 м2. Това не изключва изпълнението на дейности и мерки за ЕЕ в жилищни сгради, собственост на общината и в сгради за обществено ползване, за които ЗЕЕ не въвежда задължения, но общината има интерес. В тази връзка обект на настоящата програма са сгради за обществено обслужване с РЗП≥250 м2, собственост на община Гулянци,  чиито ЕХ не отговарят на изискванията на ЗЕЕ и ЗУТ и сгради , за които законът не въвежда задължения ,но общината има интерес да подобри енергийните им характеристики. Сградите за обществено ползване, собственост на община Гулянци, попадащи в обхвата на чл.38,ал.3 от ЗЕЕ са дадени в Приложение ПГ-2.

Няма предоставени данни за други сгради (за спорт,за социални услуги, за култура и изкуството и др.п.). Не са предоставени данни за инвестиции за строителство на нови сгради.

Отоплението на частните и обществени сгради се осъществява с електроенергия и твърдо гориво.Няма предоставени данни за производство на енергия от ВЕИ за задоволяване на енергийни потребности на сгради за обществено ползване.
6.Транспорт и транспортна инфраструктура

Транспортната инф-раструктура на общината включва система от автомобилни пътища, прис-танище с.Сомовит  и част от ж.п. линия с. Ясен - село Черквица. Поради своето географското местополо-жение, на територията на общината няма развит въздушен транспорт.
Водна инфраструктура: Река Дунав е основния и единствен воден път в общината. Реката, като част от основния европейски транспортен коридор №7 „Рейн-Дунав“, е важна транспортна връзка от регионално и национално значение, свързваща Централна и Западна Европа с източните ѝ части по вода. Реката осигурява достъп до пристанище Констанца, Румъния, което превръща пристанището в с. Сомовит в пристанище от начионално значение за обработка на генерални и насипни товари и важен фактор за икономиката на общината. Пристанището  има обща площ от 28 дка, разполага с 3 бр. корабни места и 1 бр. пътнически понтон, 5 портални крана, всеки с товароподемност от 5 т. Железопътен коловоз осигурява връзка с ж.п. линията Ясен-Черквица.

Железопътна инфраструктура: През територията на общината, от км 22+000 до км 39+000, преминава част от трасето на ж.п. линиата Ясет – Черквица с дължина 17 км. Железопътната линия осигурява връзка с втората главна ж.п. линия София – Варна на ж.п. гара Ясен.На територията на общината линията има две гари – в с.Милковица и с.Сомовит, и две спирки – с.Крета и с. Долни Вит. Връзката между ж.п. и воден транспорт е добра переспектива за развитие за интермодална връзка за пътници и товари.

Пътна инфраструктура: Транспортът е един от основните потребители на енергия.По данни на Евростат на транспорта се падат 31,4% от всички разходи за енергия в общността,което го поставя на второ място след домакинствата и услугите. Основните горива в транспорта са от нефтен произход,което прави този сектор един от главните замърсители на околната среда. Повишаването на ЕЕ при потреблението на тези горива има висок екологчен ефект и прилагането на МЕЕ в този сектор е важен фактор в борбата срещу замърсяване на въздуха
Републиканската пътна мрежа на територията на община Гулянци е представена от приблизително 38,5км второкласни и 14 км третокласни пътища. 
Основните пътища в община Гулянци от републиканската пътна мрежа са:

· Второкласен II-11 – свързва населените места по поречието на р. Дунав от областите Видин, Монтана, Враца и Плевен. 
Пътят навлиза на територията на община Гулянци при пресичане на река Искър в осечката след с.Байкал. преминава през селата Гиген и Брест и достига до гр. Гулянци, пресича р.Вит, преминава през селата Милковица, Долни Вит и Сомовит и достига до с. Черквица и след воста на р.Осъм се свързва с републикански път II-34 при км 40,9.

· Третокласен път III-118 Гулянци- Подем- Долна Митрополия- (о.п.Плевен – Луковит) км 0+000 – км 4+990;
· Третокласен път III-1106 Гулянци-Шияково-Ленково- Бръшляница- (п.к. Гривица-Мечка) км 0+000 км8+960).

Таблица Г-12: Списък на общинските пътища в община Гулянци (източник: „Сисък на общинските пътища в Република България“)

	Път №
	Описание на пътя
	Обслужвани общини

	PVN3021
	/II-11,Гулянци-Никопол/-Милковица-Шияково-/III-1106/
	Гулянци

	PVN3023
	/III-118,Гулянци-Комарево/-/II-11/
	Гулянци

	PVN3025
	/II-11,Гулянци-Милковица/-жп гара Милковица
	Гулянци

	PVN1020
	II-11/-Гиген-Искър-Граница общ.(Гулянци-Долна Митрополия)-Славовица-/III-3004/
	Гулянци,Долна Митрополия

	PVN1022
	/II-11/-Гиген-Дъбован-Гулянци-/II-11/
	Гулянци

	PVN1026
	/PVN1022,Гиген-Дъбован/-Загражден-пристанище Загражден
	Гулянци

	PVN2024
	/III-118,Гулянци-Комарево/-Крета-/II-11/
	Гулянци


В таблица Г-12 е даден  списък на общинските пътища, обслужващи населените места в община Гулянци.  Идентификационните номера и наименованията на пътищата са съгласно системата за номериране и наименованията,  въведена със „Сисък на общинските пътища в Република България“, приет с  Решение № 236 на Министерския съвет от 2007 г. за утвърждаване на списък на общинските пътища.
Моторните средства на територията на община Гулянци включват транспортни средства, използвани в обществен интерес и транспортни средства, ползвани в частен интерес. 

Към първата група спадат транспортни средства, собственост на общината и транспортни средства на фирми, осъществяващи транспортни услуги в общината и/или между населени места от общината с други населени места. Междуселищните транспортни връзки между населените места в общината и с населени места от други общини се осъществява от външни изпълнители, на които общината няма механизми за пряко въздействие за ЕЕ. По отношение на тези субекти общината може да прилага единствено т.н. хоризонтални мерки.  

За подобряване на ЕЕ и намаляване количеството вредни емисии,отделяни от транспорта, на общностно и национално ниво  се предприемат технически  мерки в няколко насоки:

· Подобряване степента на оползотворяване на традиционните горива;

· Използване на възобновяеми източници на енергия.                    

· Използване на алтернативни горива с по-нисък коефициент на екологичен еквивалент;

Първите две мерки са свързани с конструктивни решения на ниво производители на моторни превозни средства и не са в компетентността на органите на местна власт. Това, което могат да реализират общините, е закупуване на автомобили с висока степен на изгаряне на използваните конвенциални горива или на автомобили, работещи с водород, електрическа, слънчева, вятърна енергия или на хибридни автомобили, работещи с конвенциална и възобновяема енергия или с комбинация от различни видове възобновяема енергия. В настоящият момент производството на електрически автомобили завоюва все по-големи пространства в сферата на автомобилостроенето. Високата цена, липсата на изградена структура от зарядни станции  и обслужващи сервизи, както и появилите се съмнения за екологичната им целесъобразност, са пречка за бързото въвеждане на този вид автомобили като алтернативен транспорт. Другите алтернативни автомобили са  повече в сферата на експерименталното производство и реализираните прототипи на различните конструктивни решения са на висока цена, която не е достъпна за широкото им въвеждане в практиката.

Средногодишният разход на горива за собствените на община Гулянци автомобили за последните три години е показан в таблица Г-13. Данните в таблицата са по годишните отчети на общината пред АУЕР за изпълнение на ОПНИЕВИБ. Не са представени данни за ползвани от общината  алтернатвни горива с нисък коефициент на екологичен еквивалент. Предлаганите на пазара дизелово гориво и бензин по право са с екологични примеси, съответно 6% биодизел в дизеловото гориво и 9% биоетанол в бензина (чл.47, ал.1.т.5 ЗЕВИ)

Таблица Г-13: Средно годишен разход на горива за служебни МПС (източник АУЕР)

	година
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.
	средно годишно
	енерг.еквивалент.

	гориво
	kg
	kg
	kg
	kg
	KWh

	дизелово
	53872
	46959
	61246
	54026
	628 210

	бензин
	3270
	3370
	3475
	3372
	41 212


7.Системи за външно изкуствено осветление (СВИО)
.

Качественото улично осветление е едно от условията за създаване на добри условия за живот в населените места и предпоставка за опазване живота и здравето на жителите им  и личното и обществено имуществото.
През 2011 година е изпълнен проект „Обновяване и развитие на населените места в Община Гулянци, чрез реконструкция и изграждане на улично осветление”, на стойност 1 491 734,40 лв. Монтирани са общо 3786 бр. нови енергоефективни улични, паркови и декоративни осветителни тела. Монтирани и ремонтирани (удължени) са 210 бр. улични и паркови осветителни тела. В обслужващите и събирателни улици са монтирани осветителни тела 1х36W, а на главните улици – основно улични осветители 2х36W. Въпреки че уличните осветителни тела са с около 1000бр. повече в сравнение с преди, инсталираната мощност на уличното осветление е намалена с около 10%, а от там и разходите за ел. енергия, въпреки чувствителното подобряване на качеството на уличното осветление.

Няма предоставени данни за вида на новомонтираните осветителни тела и на отремонтираните стари осветители, за състоянието на захранващата ел.мрежа, за използване на системи за ефективно управление на работата на осветителните тел

На територията на общината няма населени места с 20 000 и повече жители (чл.57,ал.2,т.4 от ЗЕЕ) и общината няма законови задължения за обследване за ЕЕ на която и да е СВИО на прилежащите ѝ населените места. Независимо,че общината няма задължение за обследване за ЕЕ на  СВИО на които е собственик, поради високият ефект за енергийни спестявания и относително краткия срок на откупуване на инвестициите, целесъобразно е процесът на обновяване на системите за външно изкуствено осветление да продължи. Бъдещи действия за ЕЕ, включително и за въвеждане на ВЕИ в СВИО в община Гулянци ще се определят предимно от възможностите и очакваните финансови и социални ползи на общината. Необходимо, е във връзка с проектиране на евентуални актуализации на СВИО, да се актуализира и категоризацията на улиците в съответните населени места, за да може да се определят и съответните актуални норми за осветеност.

8.Икономика.
В община Гулянци дейност в сектор индустрия развиват дейност  16 предприятия (7% от всички). Дейността им основно е свързана с преработка на продукция и суровини от селското стопанство и с производството на енергия от ВИ.

По-големи фирми на територията в Община Гулянци са:

· Вятърно-енергиен парк, собственост на фирма "Велга" ООД - гр. Ловеч, 4 бр. вятърни енергийни централи, с производствена мощност 4,3 МВ/час като съществуват възможности за разширение на същия.
· Вятърно-енергиен парк, собственост на фирма "Ей Уан Дивелъпмънт" ЕООД - гр. София, 3 бр. вятърни енергийни централи, с мощност 4,5 мегавата.
· ЕТ "Луки" - със седалище с. Сомовит, с предмет на дейност: търговия на дребно с хранителни и промишлени стоки с магазини в с. Сомовит; и хлебопроизводство с капацитет 1300 - 1400 хляба в денонощие и осигурява 20 работни места на този етап.
· "Рекорд" ООД - мелница гр. Гулянци. Дейността на фирмата се изразява в извършване на услугата - преработка на пшеница на всички видове брашна и търговска дейност - продажба на брашна и продукти производни на преработката на пшеница. Към фирмата работят 34 работника.
· Зърно база - гр. Гулянци, която е към мелница гр. Левски към холдинг "Мел инвест". Работи с постоянно натоварване, осигурява 12 работни места.
· Дърводелски цех - гр. Гулянци, клон на фирма "Екос" АД - гр. София - изработва дограма, на този етап осигуряват 16 работни места.
· Дървообработващ цех за производство на колчета.
· Производствен цех за саги с. Брест.
· „ФАРМАВИТ” – производствен цех гр. Гулянци
· ЕТ „НИКИ - Георги Кръстев Ангелов” гр. Гулянци, с предмет на дейност търговия и земеделие.
На територията на общината няма предприятия и промишлени ситеми, които да попадат в обхвата на чл.57, ал.2 от ЗЕЕ. Всички предприятия са частна собственост и общината няма правомощия и задължение към тях за ЕЕ. 
През последните три години явен напредък има производството на енергия от ВЕИ. Към момента на съставяне на програмата, на територията на общината работят 54 обекта за производство на енергия от ВИ, с обща инсталирана мощност 14,85 MW и годишно производство на енергия в рязмер на 18 058 MWh/год.(табл.Г-14 и табл.Г-15).
Таблица Г-14. Годшно производство на ел.енергия от ВИ през 2022
 г. ( източник АУЕР)

	ОБЕКТИ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛ. ЕНЕРГИЯ В ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ ПО ВИДОВЕ ВИ 

	Община 
	Област 
	Вид ВИ 
	ЕНЕРГИЙНИ ОБЕКТИ (бр.) 
	Инсталирана мощност (MW) 
	Произв. енергия (MWh) 

	Гулянци 
	Плевен 
	Вятърна енергия 
	3 
	8,350000 
	11 382,844000 

	
	
	Слънчева енергия 
	51 
	6,497955 
	6 675,416500 

	общо
	54 
	14,847955 
	18 058,260500 


Таблица Г-15. Инсталации за производтво на енергия от ВИ по населени места. ( източник АУЕР)

	Област
	Община 
	Населено място
	ЕКАТТЕ
	Вид възобн. енергия
	Бр. инст.
	Ринст. , MW               

	Плевен
	Гулянци
	гр. Гулянци
	18099
	Слънчева енергия
	6
	0.179580

	Плевен
	Гулянци
	с. Брест
	06402
	Слънчева енергия
	10
	0.300000

	Плевен
	Гулянци
	с. Гиген
	14876
	Слънчева енергия
	6
	0.178975

	Плевен
	Гулянци
	с. Долни Вит
	22335
	Слънчева енергия
	3
	0.090000

	Плевен
	Гулянци
	с. Дъбован
	24308
	Слънчева енергия
	6
	0.180000

	Плевен
	Гулянци
	с. Загражден
	30199
	Слънчева енергия
	2
	0.060000

	Плевен
	Гулянци
	с. Искър
	14888
	Слънчева енергия
	3
	0.089700

	Плевен
	Гулянци
	с. Крета
	39712
	Слънчева енергия
	3
	0.090000

	Плевен
	Гулянци
	с. Ленково
	43284
	Слънчева енергия
	7
	0.209700

	Плевен
	Гулянци
	с. Милковица
	48204
	Слънчева енергия
	3
	5.060000

	Плевен
	Гулянци
	с. Сомовит
	68045
	Вятърна енергия
	3
	8.350000

	Плевен
	Гулянци
	с. Шияково
	83394
	Слънчева енергия
	2
	0.060000


По данни от ПИРО 2021-2027 , сектор „Услуги“са заети около 42% от всички работещи в общината.Секторът генерира 25% от цялата общинска продукция и приходи с над 31% от всички риходи в общината. Намаляването и застаряването на населението в общината се отразява неганивно най- интензивно на този сектор от икономиката на общината. По данни от анализа за сектора в ПИРО 2021-2027, заетите лица в сектор „Услуги“ за периода 2014-2018 са намалели с 99 души, като 8 търговци за прекратили дейността си.
Добрите почвено-климатични условия са добра основа за развитие на селското стопанство на територията на община Гулянци. През последните години селското стопанство се развива като най-устойчивия сектор от икономиката на община Гулянци. Секторът и съпридружаващита го дейности осигуряват заетост на 29%от работещите в общината. Близо 2/3 от произведената в общината продукция и приходите от нея са от селското стопансто и свързаните с него дейности. Около една четвърт от предприятията в общината са свързани със сектор селско стопанство.

 От общо 381 606 дка земеделска земя, по данни от ПИРО2021-2027 г., през 2020г., обработваеми са 281 879 дка (74%), като тенденцията е за непрекъснато нарастване на обработваемите площи. Това определя растениевъдството като най-устойчивия икономически отрасъл в икономиката на общината. Основно се произвеждат зърнени култури- пшеница, царевица, слънчоглед, ечемик, грах, рапица и люцерна.Трайните насаждения имат допълващо значение за сектора.

 Растениевъдството е генератор на значителен отпадък биомаса- слама, слънчогледови и царевични стъбла, отпадък от резитбата на трайни насаждения, отпадък от стебла в зеленчукопроизводството,който отпадък се генерира всяка производствена година и по смисъла на §1,т.2 от ДР на ЗЕВИ се явява възобновяем източник на енергия. По данни от ОПНИЕВИБ 2019-2029 г. потенциалът на този възобновяем енергиет източник възлиза на 363 225 МВтч/г. (табл.Г-16)

Табл.Г-16. Рразчетен теоретичен потенциала за енергия от биомаса.                                                                                                                                                                                                            

	Култури
	Засети площи (дка)
	Среден рандеман на биомаса (кг/дка)
	Производство биомаса (тона)
	Средна топлотворна способност (кВтч)
	Енергиен потенциал от биомаса по сектори (МВтч)

	Зърнено-житни и технически култури
	351 200
	500
	175600
	2000
	351200

	Трайни насаждения
	6 400
	250
	1 600
	2 800
	44 80

	Мери 
	18 096
	100
	1809,6
	1 900
	3438

	Зеленчуци;други
	5910
	250
	1477,5
	2 800
	4137

	Общо:
	381606
	
	
	
	363 255


 Потреблението на енергия в отрасъл Селско стопанство трудно се подава на прилагане мерки за енергийна ефективност(МЕЕ) поради разпределението на това потребление върху цялата територия на общината и относително малки потребители.Положителен факт за въвеждането на МЕЕ е комасирането на земята за обработване.
КУМУЛАТИВНА ЦЕЛ ЗА ЕНЕРГИЙНИ СПЕСТЯВАНИЯ НА ОБЩИНА ГУЛАНЦИ ЗА ПРОГРАМНИЯ ПЕРИОД 2023-2030 г.

Кумулативна цел (КЦ)за енергийни спестявания на община гулянци за програмния период 2023-2030 г. е формирана  като сума от годишните спестявания по години (таблица Г-17) по схема и ред, приложени за формирането на националната КЦ, приета с ИПЕК.  

Таблица Г-17:Схема за формиране на КЦ на община Разград за периода 2021-2030 г.
	година
	Годишни енергийни спестявания в крайното потребление, MWh/г.
	Годишна КЦ, MWh/г.

	2023
	24,74
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	24,74

	2024
	24,74
	24,74
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	49,48

	2025
	24,74
	24,74
	26,20
	 
	 
	 
	 
	 
	75,68

	2026
	24,74
	24,74
	26,20
	26,20
	 
	 
	 
	 
	101,88

	2027
	24,74
	24,74
	26,20
	26,20
	32,57
	 
	 
	 
	134,45

	2028
	24,74
	24,74
	26,20
	26,20
	32,57
	32,57
	
	
	167,02

	2029
	24,74
	24,74
	26,20
	26,20
	32,57
	32,57
	32,57
	
	199,59

	2030
	24,74
	24,74
	26,20
	26,20
	32,57
	32,57
	32,57
	32,57
	232,16

	общо
	197,92
	173,18
	157,2
	131
	130,28
	97,71
	65,14
	32,57
	985


Изчислена по таблица Г-17,  КЦ на община Гулянци за периода 2023- 2030г.възлиза на 985 MWh  или 27,8% от средногодишното потребление на енергия през базовия период 2019-2021 г. На това количество спестени горива и енергии съответстват спестени  395 t.
 емисии СО2 .

При определяне на КЦ 2023-2030г. на община Гулянци е взето предвид следното:

1.Целта е планирана при годишни спестявания средногодишно за периода 0,8% от средногодишното потребление за базовия период 2019-2021г. по схема и % на годишни спестявания заложени в ИНПЕК (0,699% за първите две години; 0,74% за следващите две и 0,92%за останалите 6 години) и закръгления до цяло число.
 2.Средногодишното потребление на енергия в общината за периода 2019-2021г. е по данни на общината и е отразено в таблица Г-18.;  

3. Целта е формирана чрез кумулиране на очакваните годишни спестявания, при условие,че прилаганите мерки за ЕЕ са с действие през целия програмен период.

Сроковете на действие на МЕЕ са според ПриложениеПГ-1 „Примерен списък с допустимите мерки за реализиране на енергийни спестявания и сроковете им на действие” към НАРЕДБА № Е-РД-04-3 от 4.05.2016 г. за допустимите мерки за осъществяване на енергийни спестявания в крайното потребление, начините на доказване на постигнатите енергийни спестявания, изискванията към методиките за тяхното оценяване и начините за потвърждаването им.

4. При отчитане постигането на целта ще се вземат предвид и енергийните спестявания от изпълнени МЕЕ преди 31.12.2022 г., за времето на действието им след тази дата.
СРЕДНО ГОДИШНО  ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ   В ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ ЗА ПЕРИОДА 2019-2021г.
Потребление на горива и енергия: Потреблението в община Гулянци по видове енергия и горива е показано в таблица Г-18. Данните в таблицата са формирани от предоставената от община Гулянци информация за разхода на горива и енергия, включваща разходите  в сградите за обществено обслужване, собственост на общината, (Приложение №2), разходът на ел.енергия в СВИО в населените места и  разходът на горива в общинския транспорт. 
Таблица Г-18: Средногодишен разход на горива и енергии  в община Гулянци за периода 2019-2021 г.(източник : община Гулянци)

	гогива и/или енергия
	натурална мярка(н.м.)
	количество за година

	
	
	Средногодишно
	Средногодишeн енерг.екв.
	Емисии СО2

	
	
	н.м.
	MWh
	t

	Леко течно гориво
	kg
	 46600 
	547,55
	146,2 

	Дизелово гориво 
	kg
	90160 
	1 048,38
	279,9 

	Бензин 
	kg
	2170 
	26,52 
	7,1 

	дърва
	м3
	227 
	431 
	18,5 

	пелети
	т
	73,5 
	343 
	14,7 

	ел.енергия
	MWh
	1126,5 
	1126,5  
	922,6 

	
	
	
	
	

	Въглища
	т
	13 
	72,23 
	26,3 

	Пропан-бутан
	т
	1,14 
	14,57 
	3,3 

	 Общо горива/енергия община Гулянци
	3 539,75
	1418,6 


Не е взет предвид разходът на енергия от инсталации за производство на енергия от ВИ, който не е предмет на ЕЕ. Разходът е изчислен като средногодишен за последния период от три години 2019-2021 г.,за които е предоставена информация. При липса на информация са ползвани данни от други източници.
Енергийният еквивалент е изчиислен по натурални показатели и  коефициенти на превръщане от, Приложение №4   (изт.: НПДЕЕ 2014-2020 г.), а за отчитане на спестените емисии въглероден диоксид са използвани коефициентите от Приложение №5 към чл.15 от  НАРЕДБА № Е-РД-04-2 от 22.01.2016 г. за показателите за разход на енергия и енергийните характеристики на сградите. 

По видове първичен енергоносител общината потребява 5 (пет) вида горива и енергия.  Общият енергиен еквивалент на тези енергоносители възлиза на 3540MWh/г. Най-голям дял в общия годишен разход  формира потреблението на ел. енергия- 1126,5 MWh/г, представляващи 32% от общото потребелние.Генерираните емисии СО2 от годишно потребление на енергия са 1418,6 т./г., като потреблението електрическа енергия генерира 922,6т или 65% от общото  количество. 

	Таблица Г-19:Средногодишен разход на горива и енергия за климатизация на сгради за обществено обслужване. ( изт. Община Гулянци)

	Вид гориво
	Годишен разход 

	
	t/г.
	MWh/г.

	Леко течно гориво, 
	46,6
	547,55

	въглища
	13
	72,23

	дърва

	112,4
	431

	пелети
	73,5
	343

	Ел. Енергия
	-
	620,5

	общо
	 
	2 014,28


	Таблица Г-20: Средногодишен разход на горива в общинския транспорт. (източник община Гулянци)

	Вид гориво
	Годишен разход 

	
	kg /г.
	MWh/г.

	Дизелово гориво  
	43560
	506,52

	Бензин
	2170
	26,52 

	Газ пропан -бутан
	1140
	14,57

	общо
	547,61


 По сектори най-голямо е потреблението за поддър-жане на микроклимата в сгради за обществено потребелние с дял от 57% от общото потребление. Потреблението по видове горива/ енергии в сектора е показано в таблица Г-19. Основно потреблението е за отопление на сградите. Потреблението на течни горива  е с дял от27%, а потреблението  на твърдо гориво за отопление (дърва, въглища  и пелети) е с дял от  42% от общото потребление. От потреблението на енергия секторът генерира общо 850т. въглероден диоксид.  Най-екологично чисто е потреблението на дърва –(при 25% влажност и дървесни пелети с коефициент на екологичен еквивалент 0.043 т/ MWh. Потребелнието на гориво в общинския транспорт(таблица Г-20) е 547,61 MWh/г. представляващи 15,5% от общото потребелние и задоволява нуждите на автомобилния парк на общинска администрация и второстепенните и третостепенните разпоредители с бюджетни кредити. Излъченото количество СО2 при това потребелние е 146,3 т/г. Използването на алтернативно гориво при бензиновите двигатели се отразява значимо на емисиите парникови газове. Съгласно обявление за обществена поръчка за доставка на течти горива, договорена  е доставка на 16 000л. газ пропан-бутан, което предполага, че общината е заложила на заместването при възможност на  бензина с този вид  алтернативно гориво. 

	Таблица Г-21: Потребление   на електрическа енергия в СВИО

	в гр.Гулянци
	MWh/г.
	139

	в селата
	MWh/г.
	367

	общо
	MWh/г.
	506


Потреблението на електрическа енергия в СВИО на територията на общината е в размер на 506 MWh/г. С дял от 45% от общото потребление, СВИО са най-големият потребител на електриче-ска енергия в общината.Като се имат предвид цените на електрическата енергия през последните 12 месеца и, че производството на този вид енергия е с най –голям относителен дял в отделените количества въглероден диоксид ( 0,819 т/ MWh),   подобряването на ЕЕ и ползването на ВЕИ за произвонството на електрическа енергия в сектора следва да е един от приоритетите на общината в приноса ѝ намаляване разходите на енергия и опазване на природата.

ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ И МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ  В ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ
ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ 

Допустимите дейности за повишаване на енергийната ефективност са регламентирани с  разпоредбата на чл.29 на ЗЕЕ. Допустими, при условията на община Гулянци дейности за повишаване на енергийната ефективност са:

· Обследване и сертифициране на сгради за обществено ползване с влошети ЕХ, попадащи в обхвата на чл.38, ал.3 от ЗЕЕ.

· Проверка за енергийна ефективност на водогрейните котли и системите за отопление в сградите,общинска собственост.
· Обследване за ЕЕ на външното изкуствено осветление в общинския център и  селищата на общината;

· Приемане  на вътрешни правила за контрол върху инвестиционните проекти в строителството в община Гулянци за съответствие със съществените изисквания за ЕЕ съгласно ЗЕЕ и ЗУТ;

· Приемане на вътрешни правила за създаване на критерии за оценка, свързани с потреблението на енергия, при възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП, в съответствие с чл.30а от ЗЕЕ, при доставка на продукти,офис оборудване и автомобилни гуми;

· Прилагане на административно-организационни и технически мерки за намаляване разходите при крайното потребление на енергия и горива;

· Изграждане на система за актуално осведомяване на населението за необходимостта и ползите от ЕЕ и системите от стимули, които се предлагат;

· Изграждане на общинска система за управление потреблението на енергия.

ДОПУСТИМИ МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ 

· Дефиниция на понятията  енергийна ефективност и мерки за повишаване на енергийната ефективност..

Легално определение на понятието енергийна ефективност е дадено в §1,т.8 от ДР на ЗЕЕ: „Енергийната ефективност” е съотношението на изходното количество стока, услуга или енергия и вложеното за производството им количество енергия. 

Икономията на енергия е част от съдържанието на понятието,но не е негова същност. Най-общо казано същността на понятието е с по-малко енергия да произвеждаме повече, без да влошаваме качеството на произведеното. Икономията на енергия е последица от нивото на енергийната ефективност и показател за неговата оценка. В този смисъл енергийната ефективност винаги води до енергийни спестявания,но не всяка икономия на енергия означава енергийна ефективност.
Понятието мерки за повишаване на енергийна ефективност легално е определено в чл.30,ал.1  от ЗЕЕ: Мерките за повишаване на енергийната ефективност (МПЕЕ) са действията, които водят до проверимо, измеримо или оценимо повишаване на енергийната ефективност.
Допустимите мерки за повишаване на енергийната ефективност при крайното потребление на енергия  се определят с Наредба Е-РД-04-3/2016г. за допустимите мерки за осъществяване на енергийни спестявания при крайното потребление, начините на доказване на постигнатите енергийни спестявания, изискванията към методиките за тяхното оценяване и начините за потвърждението им. 

· Изисквания към мерките за повишаване на ЕЕ.

Съгласно чл.2,ал1 от Наредба Е-РД-04-3/2016г. за доказване изпълнението на индивидуалните цели за енергийни спестявания се допускат всички мерки за повишаване на енергийната ефективност, чийто енергоспестяващ ефект може да бъде проверен, измерен или оценен, а съгласно ал.2 допустимите мерки за повишаване на енергийната ефективност трябва да отговарят на следните изисквания:

1. да водят до спестяване на енергийни ресурси;
2. да водят до намаляване емисиите на парникови газове;
3. да не водят до влошаване качеството на околната среда;
4. да не  влошават санитарно-хигиенните норми.
5. да водят до спестяване на енергия и горива при крайното потребление.
Освен това трябва да са икономически изгодни,като срокът им на откупуване да не е по-дълъг от  срока  на действие на съответните мерки.

Примерен списък на допустимите мерки за повишаване на енергийната ефективност и сроковете на действието им  са дадени в  приложение №1 към чл.3,ал.1 от Наредба Е-РД-04-3/2016г. Изчисленият срок на откупуване на изпълнена мярка не трябва да превишава срока на живот на мярката, посочен в приложението.   При определянето на сроковете на действие за мерки, които не са посочени в приложението, се вземат предвид препоръчаните срокове на действие на групи допустими мерки по сектори, посочени в приложение № 2 към същия член. За мерки, за които сроковете на действие не са посочени в приложенията,сроковете подлежат на доказване.

Технически мерки. Регламентираните с чл.31,ал.1 от ЗЕЕ и  Наредба Е-РД-04-3/2016г.  мерки, в практиката е прието да се наричат „Технически мерки“. Съглъсно чл.38,ал.3 от ЗЕЕ, община Гулянци е задължена, за обследване за ЕЕ и изпълнение на технически МЕЕ на сгради за обществено обслужване със РЗП ≥250м2 с влошени енергийни характеристики. 

Най-често прилаганите технически МЕЕ в сгради и усреднените срокове за откупуване на вложените средства са показани на фиг.13.

Сроковете са ориентировъчни и зависят от конкретните характеристики на сградите. Изчислени са на база натрупан практически опит като средна стойност от сроковете на реално изпънени мерки и са приложени в помощ на потребителите към  „Указания за изготвяне на програми за енергийна ефективност“ на АУЕР. За СВИО няма създадена подобна база с данни.

При изчисляване срока на откупуване се вземат предвид само вложените средства за изпълнение на дейности и мерки, които водят непосредствено до измерими, оценими и проверими спестявания на енергия и горива, на парникови газове и на финансови средства.

Фиг.13:Често прилагани мерки за ЕЕ в сгради и усреднени срокове за откупуването им (източник: АУЕР, Указания за изработване на ОПЕЕ).
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Законът за енергийна ефективност не задължава, но и не забранява собствениците на сгради за обществено обслужване с РЗП<250м2 да подобряват енергийните им характеристики.

Общината не е собственик на промишлени системи с годишно потребление на горива и енергия по-голямо от 3000 MWh/г. и на предприятия, които по смисъла на ЗМСП не са малки или средни предприятия за производство на стоки и/или  услуги и няма задължения за дейности и мерки за ЕЕ по чл.57, ал.2, т.1,2 и 3 от ЗЕЕ.

 На територията на община Гулянци няма населени места с население над 20 000 жители и общината няма задължения за обследване на СВИО в съставните ѝ населени места.
Няма законови пречки общината, ако има интерес и възможности, да обследва за ЕЕ и да изпълнява мерки за подобряване на ЕЕ в общински сгради и СВИО, за които не е задължена.

Хоризонтални мерки.Освен дефининираните с Наредба Е-РД-04-3/2016г.технически МЕЕ, допустими са и мерки, които не произвеждат непосредствено енергоспестяващ ефект,  който да бъде проверен, измерен или оценен, но косвено водят до спестяване на енергия и свързаните с тази спестена енергия  екологичен и финансов ефекти.Тези мерки условно са дефинирани като хоризонтални мерки. Към тези мерки се отнасят различните образователни,обучителни и информационни кампании, административният и обществен контрол върху спазването на нормативно определените изисквания за ЕЕ, мерките за насърчаване на поведение за ЕЕ,създаване на система от административни облекчения за инвеститорите в ЕЕ и др.п.

ЗАКОНОВИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА ЕЕ НА КРАЙНИТЕ ПОТРЕБИТЕЛИ НА ЕНЕРГИЯ

· Задължение за изработване и приемане на програми за ЕЕ.

Като задължено лице  по чл.12,ал.2, във вр. с ал.1, за  изработване  и изпълнение на програми за ЕЕ, община Гулянци е изпълнявала това си задължение през предходните два програмни периода. С настоящата програма общината изпълнява задължението си и за сладващия програмен период 2023-2030 г.

· Задължение за обследване и сертифициране  на сгради: 

Обследването за енергийна ефективност на сгради в експлоатация има за цел да установи нивото на потребление на енергия, да определи специфичните възможности за намаляването му и да препоръча мерки за повишаване на енергийната ефективност. На задължително обследване за ЕЕ подлежат всички сгради за обществено обслужване в експлоатация с РЗП ≥250 м2 (чл.38,ал.3 от ЗЕЕ). Собствените на община Гулянци сгради за обществено обслужване с РЗП ≥250 м2 и ЕХ, неотговарящи в края на 2022 г.на изискванията на чл.6 от Наредба №7 за ЕЕ на сградите, са посочени в Приложение ПГ-2. 

Сертифицирането за енергийна ефективност на сгради в експлоатация и на части от сгради в експлоатация има за цел да удостовери актуалното състояние на потреблението на енергия в сградите, енергийните характеристики и съответствието им със скалата на класовете на енергопотребление, определени с наредбата по чл. 31, ал. 3. от ЗЕЕ. 

С българското право са въведени  два вида сертификати:

1. Сетификат за проектни енергийни характеристики и

2. Сертификат на сграда в експлоатация.

Сертификат за проектни енергийни характеристики се издава за нова сграда преди въвеждането ѝ в експлоатация. Сертификатът се издава въз основа на енергийните характеристики на сградата от инвестиционния проект на сградата (екзекутивната документация) от лицата по член 43, ал. 1 и ал.2 от ЗЕЕ. 

Възложителят по смисъла на чл. 161, ал. 1 от Закона за устройство на територията на новоизградена сграда е длъжен да придобие сертификат за енергийни характеристики на сградата не по-рано от 3 и не по-късно от 6 години от въвеждането й в експлоатация.   

Издаването на сертификат за ЕХ на сграда в експлоатация се извършва след проведено енергийно обследване. На всички сгради за обществено обслужване в експлоатация с разгъната застроена площ над 250 кв. м, след извършване на обследването задължително следва да се издаде  и сертификат удостоверяващ енергийните характеристики на сградата към момента на обследването.
Сертификатът се издава от лицето извършило обследването.По данни от База данни на АУЕР, в  община Гулянци са обследвани и сертифицирани 8 (осем) сгради за обществено обслужване, поименно посочени в таблица Г.... 
Преди измененията от 2015г. на Наредба №7/2004г. за енергийна ефективност на сградите, минимално изисквания по наредбата клас на енергийно потребление на сгради за обществено обслужване  е клас„D“. След изменението на Наредбата  от 2015г. това изискванее  е променен на клас„С“. Срокът на валидност на сертификата се указва в самия сертификат. На сградите с изтекъл срк на валидност общината следва да извърши ново обследване за издаване на актуален сертификат. 

Таблица Г-22: Обледвани и сертифицирани сгради в община Гулянци (Източник АУЕР)

	Наименование на сградата
	РЗП       
	год.потребена енергия
	интегрирана ЕХ(ЕР)
	КлЕП преди изп. на МЕЕ 
	сертификат
	КлЕП след изп. на МЕЕ 
	спестена енер-гия след изпъ-лнени МЕЕ 

	
	М2
	MWh/г.
	kWh/m2г
	
	№
	
	MWh/г.

	Общинска администрация 1982
	1100
	297,5
	227
	D
	309ДРН082 / 05.07.2018г.
	В
	241,6

	Център за обслужв. На клиенти 
	228
	31,7
	139
	E
	309ДРН083 / 05.07.2018г.
	В
	19,1

	Сграда общ. Съвет
	1022
	98,7
	98,5
	C
	116ХЕН075 / 27.10.2021
	AA
	78,3

	СОУ„Хр. Смирненски“
	7002
	1484,4
	212
	G
	309ДРН073 /16.9.2018
	B
	1047,2

	ОУ„Хр.Ботев“, с.Милковица
	1410
	205,8
	146
	F
	116ХЕН078 / 15.9.2002г. 
	B
	117,2

	ДГ„Незабравка“
	1870
	317,7
	176,5
	С
	116ХЕН074 / 03.08.2021
	АА
	180,6

	НЧ-ще„Петко Рачев Славейков“ Гулянци
	2274
	178,8
	78,6
	С
	116ХЕН076/ 27.10.2021г.
	АА
	113

	МЦ„Д-р Ал.Войников“
	344
	68
	211
	В
	116ХЕН073/ 16.01.2019
	А
	47,7

	Общо
	15250
	2682,6
	 
	 
	 
	 
	1844,7


На всички сгради с изпълнени МЕЕ, които бъдат обследвани през новия програмен период за доказване на постигнатите спестявания на енергия, следва да бъдат издадени сертификати с актуални ЕХ. Сертификатът се издава не по-рано от една година от изпълнение на предписаните МЕЕ.
Приоритет на общинската програма за ЕЕ за обследване за ЕЕ и сертифициране са сградите посочени в Таблици Г-22 с актуален клас на ЕЕ по-нисък от клас „С“. Предвид технологично необходимото време за обследване, проектиране и изпълнение на предписаните с обследването МЕЕ, за да се спази предвидения в разпоредбата на чл.38, ал.4 от ЗЕЕ срок, целесъобразно е обследването на необследвани сгради да се извърши през годината предхождаща планираното изпълнение на мерки. 

Сертификатът за енергийни характеристики се актуализира при всяка дейност, водеща до промяна на енергийните характеристики на сградата:  реконструкция, основно обновяване, основен ремонт, обхващащ над 25% от площта на външните ограждащи конструкции и елементи на сградата и преустройство на съществуващи сгради .
· Проверка за енергийна ефективност на отоплителни инсталации, инсталации за комбинирано отопление и вентилация и климатични инсталации в сгради
Задължението е в съответствие с разпоредбите на Раздел III от глава III на ЗЕЕ.

 На проверка подлежат отоплителни инсталации и инсталации за комбинирано отопление и вентилация в сгради с полезна номинална мощност за отопление на помещения над 70 kW и климатичните инсталации в сгради с номинална електрическа мощност над 70 kW. Проверката за ЕЕ на отоплителните системи с водогрейни котли и климатични инсталации в сгради има за цел установяване нивото на ефективност при тяхната експлоатация и идентифициране на мерки за нейното подобряване. Проверката се извършва в сроковете посочени в чл.50,ал.2 и чл.51,ал.2. 

Задължителната проверка на отоплителните инсталации с водогрейни котли (ВОИ) и на  климатичните инсталации (КИ) включва оценка на:

1. състоянието и функционирането на достъпните части от съответната  инсталация, включително водогрейните котли, циркула-ционните помпи и системите за управление; 

2. коефициента на полезно действие на водогрейния котел и/или климатична инсталация; 

3. оразмеряване на водогрейните котли и климатични инсталации в съответствие с нуждите от отопление и охлаждане на сградата, ако в периода за задължителна проверка са извършени изменения в съответната система или са настъпили изменения в изискванията са отопление или охлаждане.
Агенцията за устойчиво енергийно развитие поддържа база данни за състоянието на:

1.Отоплителните инсталации и инсталациите за комбинирано отопление и вентилация, подлежащи на задължително обследване;

2.Климатичните инсталации, подлежащи на задължително обследване.

В срок от 6 месеца от датата на въвеждане в експлоатация на съоръженията, подлежащи на задължително обследване, техните собственици подават в агенцията декларация по образец, утвърден от изпълнителния директор на агенцията. От община Гулянци в базата данни на АУЕР няма включени водогрейни котли на нито една локална отоплителна инсталация. Данните за котли в експлоатация, посочени в приложение ПР-3,  са снети от  подадените от общината годишни отчети по ЗЕЕ и ЗЕВИ и са актуални към годината на подаване на отчетите. 

Копие на доклада за извършената проверка за ЕЕ се изпраща в АУЕР.  При обследване на сградата за ЕЕ, проверката на отоплителната и климатичната  инсталация се извършва в рамките на обследването,но се описва в отделен доклад, копие от който също се изпраща в АУЕР .

След всяка  съществена промяна на техническите параметри на котела, промяна на горивната база или подмяна на котел с нов, собствениците са длъжни да  подадат нова декларация в АУЕР.С деклари-раните нови данни и резултатите от прорерките за ЕЕ се актуализира базата данни на Агенцията. В базата данни на АУЕР няма регистрирана проверка,подмяна на котел с нов или промяна на техническите параметри за нито един от действащите  котли. 

Община Гулянци няма декларирани пред АУЕР  КИ, подлежащи на задължителна проверка за ЕЕ.

· Обследване за ЕЕ на уличното осветление в населените места на общината.

Задължението е в съответствие с чл.57,ал.2,т.4 от ЗЕЕ. 

На задължително обследване за ЕЕ подлежат системите за външно изкуствено осветление, на територията на населени места с население над 20 х.жители. С обследване на СВИО на населените места се определят ЕХ на всяка от обследваните СВИО и  се посочват съответните мерки за подобраване на ЕЕ,очакваните спестявания на енергия, на  въглероден диоксид и срока на откупуване на вложените инвестиции. 
В община Гулянци няма населени места с население над посочения в чл.57, ал.2, т.4 от ЗЕЕ минимум и общината няма задължение за обследване на СВИО на своя територия. 
· Упражняване на административен контрол за съответствие на инвестиционните проекти със съществените изисквания за енергийна ефективност, предвидени в ЗЕЕ и ЗУТ. 
Дейността е в съответствие с изискванията на  чл.31 от ЗЕЕ, чл.169,ал1,т.6 от ЗУТ и чл.20 от ЗЕВИ.
На контрол подлежат всички  инвестиционни проекти за изграждане на нови сгради, за  реконструкция, основно обновяване, основен ремонт,който обхваща над 25% от площта на външните ограждащи конструкции и елементи на сградата или преустройство на съществуваща сграда, при които се променят енергийните характеристики на сградата. Контролът се осъществява чрез даване или отказ на разрешително за строеж. Всеки инвестиционен проект трябва да съдържа оценка за съответствие със съществените изисквания за ЕЕ съгласно ЗЕЕ и ЗУТ. Докладът за съответствие задължително съдържа и оценка по чл.20 от ЗЕВИ за възможностите и икономическата целесъобразност от въвеждане на ВЕИ.

· Упражняване на административен контрол за удостоверяване ЕХ на нова сграда със сертификат за проектни ЕХ.
Дейността е в съответствие с изискванията на  чл.32 от ЗЕЕ.

Сертификатът се издава от лицата по чл.43, ал.1 или ал.2 (за обекти пета категория), въз основа на енергийните характеристики на сградата по проектната документация,  преди въвеждане на сградата в експлоатация. Контролът на общината се осъществява чрез издаването или отказ от издаване на разрешително за въвеждане на сградата в експлоатация.

Когато отделни части в нова сграда имат различно предназначение и са обособени като топлинни зони ,всяка с климатизиран обем по-малък от 90% от общия климатизиран обем, сертификат се издава за всяка зона съгласно предназначението й. Когато една от тези зони има климатизиран обем равен или по-голям от 90% от общия климатизиран обем, сертификат се издава за цялата сграда съобразно предназначението на тази зона.

· Въвеждане на повишени изисквания за енергийна ефективност при възлагане на обществени поръчки за доставка на офис оборудване, електроуреди, осветление, отоплителни уреди и превозни средства.
Задължението е в съответствие с изискванията на  чл. 30а.,ал.1,т.1-4 от ЗЕЕ, Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. за създаване на рамка за определяне на изискванията за екодизайн към продуктите и Регламент (ЕО) No 1222/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 г. относно етикетирането на гуми по отношение на горивната ефективност и други съществени параметри.
Мярката изисква създаване на система от критерии за съответствие с възможно най-висок клас на ЕЕ на продукти свързани с потребление на енергия, доставяни по реда на ЗОП. За прилагане на мярката, съвместно от Изпълнителните директори на АУЕР и АОП са издадени указания, които са публикувани на интернет страницата на АУЕР и на Портала за обществени поръчки на АОП.

· Изпълнение на предписани мерки за енергийна ефективност в сгради за обществено обслужване, общинска собственост.

Задължените по чл.38 от ЗЕЕ лица  следва да предприемат  мерки за подобряване на енергийните характеристики на сградите с РЗП над 250м2, тяхна собственост, чиито ЕХ не отговарят на изискванията Наредба №7 /2004г. за енергийна ефективност на сградите.
С разпоредбата на чл.38,ал.4 от ЗЕЕ задължението се ограничава до постигане наминималния изискуем клас на енергийно потребление. За сгради, построени да 01.2.2010г., съгласно чл.6 от Наредба №7 /2004г. за енергийна ефективност на сградите, се изисква постигане на клас „С“, а за сгради построени след тази дата – клас „В“.За да може да се прецени от инвеститора кои мерки да се изпълнят, необходимо е в доклада за извършеното обследване на сградата да се посочи с изпълнението на кои мерки се гарантира достигането на нормативното изискване. Това не изключва изпълнението и на други мерки, предписани или не с доклада от обследването. 

· Управление на енергийното потребление на енергия.
Общините, като собственици на сгради по чл.38  и на системи за външно изкуствено осветление по чл.57,ал.2 от ЗЕЕ са длъжни да извършват управление на потреблението на енергия. Управлението на енергия е процес, разположен в целия период на потребление на енергия, включващи събиране на данни за текущото потреблениена енергия на месечна, сезонна и годишна база; анализ на данните; определяне потребителите на енергия с влошени ЕХ; планиране, изпълнение и отчитане на дейностите и мерките за подобряване на ЕХ;

ПЛАНИРАНИ ДЕЙНОСТИ  И МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ В ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ
ДЕЙНОСТИ И ХОРИЗОНТАЛНИ МЕРКИ:

ДЕЙНОСТИ И ХОРИЗОНТАЛНИ МЕРКИ В СЕКТОР „СГРАДИ„- СИГНАТУРА„С“

С.1: Обследване за ЕЕ на общински сгради за обществено обслужване в експлоатация.

Мярката е в съответствие със задълженията по чл.38,ал.1 от ЗЕЕ. Обследването се извършва: 
· на сгради с влошени ЕХ; 

· при  изпълнени мерки за ЕЕ за установяване на актуалните ЕХ на сградите; 

·  на сгради, след извършване на реконструкция, основно обновяване и основен ремонт, когато се обхващат над 25 на сто от площта на външните ограждащи конструкции и елементи на сградата и се променят енергийните й характеристики; 
·  преустройство на сграда, с което се променят енергийните  й  характеристики;  

За обследване през срока на действие на настоящата програма са предвидени сградите, описани в  таблица Г-23 чиито ЕХ очаквано не отговаррят на нормативните изисквания и с изпълнение на най-често прилаганите МЕЕ ще се обезпечи изпълнението на КЦ за енергийни спестявания на настоящата програма. Планирането е отворено и ежегодно може да бъде променяно.
При избора на сгради е взето предвид следното:

1.Ще се бследват сгради, за които през програмния период се планира подобряване на ЕХ чрез изпълнение на предписани мерки за ЕЕ. 
Планираните сгради са с клас на ен. потребление по-нисък от нормативно изискуемия минимален клас „С“. 
2.Освен сградите по т.1, ще се обследват сгради, за които се предвижда придобиване на актуален сертификат след  изпълнение на МЕЕ и сгради, за които се предвижда подобряване на ЕХ през първите три години на следващия програмен период;

3.Планирането е върху всички сгради за обществено обслужване, независимо от моментното им функционално състояние. Сградите,  които не се използват повече от 25% годишно от обикновеното им предназначение, които са със затихващи функции, които са  исторически, архитектурен или културен  паметник или сгради с особено архитектурно оформление на външните ограждащи елементи, се обследват по преценка на възложителя, след като се обследват сградите по т.1 и т.2.
Изчисление на интегрираната енергийна характеристика ( ИЕХ (ЕР) е по данни за РЗП и годишното потребление на енергия
от информационния масив на АУЕР. При явно несъответствие на годишното потребление на енергия с базистното потребление на енергия, за определяне на ЕР на съответната сграда е ползвано базистното потребелние, определено по нормативните изисквания за микроклимат и РЗП.
Няма предоставени данни общината да е планирала реконструкция, основно обновяване, основен ремонт или преустройство на сгради през програмния период 2023-2030 г. и по този показател няма планирано обследване. Планирането в таблица Г-23 е инструктивно и няма задължителен характер. При необходимост може да се извършват промени, съобразно интересите на общината и изискванията на закона.

Таблица Г-23:Планирани за обследване за ЕЕ и обновяване сгради за обществено обслужване. 

	№ по ред
	Наименование на сградата
	РЗП       
	год. потребена енергия
	интегрирана ЕХ(ЕР)
	КлЕП преди изпълнение на МЕЕ 
	планиран КлЕП след изп. на МЕЕ 
	очаквано спестена енергия след из-пълнени МЕЕ 
	Година на обследване

	
	
	М2
	MWh/г.
	kWh/m2г
	изчислен
	нормат.
	MWh/г.
	

	1.
	СОУ "Асен Златаров; с.Гиген
	1100
	386,72
	351,56
	G
	В
	303,6
	    2023

	2.
	 Кметство и читалище/кв.4 УПИ ХІІІ/, с.Брест
	1455
	165,74
	114
	Е*
	В
	237,54*
	2024

	3.
	ОДЗ/кв.8 УПИ №І/,   с.Брест
	1765
	213,23
	120,81
	D*
	В
	105,9*
	2024

	4.
	ОУ "Хр.Ботев" с.Брест
	2041
	115,74
	56,71
	G*
	В
	285,7*
	2024

	5.
	МБАЛ /кв.43 VІІІ-1381/, гр.Гулянци
	3040
	452,47
	148,51
	D*
	В
	684*
	2023

	Общо 2023-2030
	9401
	1334
	-
	-
	-
	1616,74
	-


Данните маркирани със * са изчислени по базистно потребление и 100% заетост на сградите.
Поименното конкретизиране на сградите за обследване през дадена година е целесъобразно да се извърши с приемане на съответния годишен общински бюджет.  

Очакван ефект: Мярката няма пряк ефект за спестявания на енергия, С2О и финансови средства, но е основно средство за определяне на необходимите МЕЕ за достигане на желания клас на енергопотребление на сградата и за издаване на актуален сертификат за ЕХ.

Критерий за оценка: Брой обследвани сгради.

С.2: Сертифициране  на общински сгради за обществено обслужване

С.2.1 Придобиване на сертификат за проектни енергийни характеристики на нова сграда.

Мярката е в съответствие със задължението по чл.32 от ЗЕЕ. 

Сертификатът за проектни енергийни характеристики се издава само на нова сграда след завършване на строителството на сградата преди въвеждането й в експлоатация, от лица, които притежават правоспособност да извършват обследване за ЕЕ на съответната категория сгради, към която принадлежи сертифицираната сграда. Сетификатът се издава по образец съгласно приложение № 1 на Наредба № РД-02-20-3 от 9 ноември 2022 г. за техническите изисквания към енергийните характеристики на сгради и е със срок на валидност до 6 години.

Не се издава сертификат за проектни енергийни характеристики на съществуваща сграда при въвеждане в експлоатация, след извършване на реконструкция, основно обновяване, основен ремонт или преустройство.

Сертификат за проектни енергийни характеристики се издава, когато новата сграда е изградена в съответствие с проектните параметри за енергийна ефективност, постигнатите енергийни характеристики на сградата в процеса на строителство са еднакви или по-добри от проектните и сградата отговаря на нормативно определения минимален клас на енергопотребление за нови сгради от наредбата по чл. 31, ал. 4 ЗЕЕ.

Сертификатът за проектни енергийни характеристики може да се издаде въз основа на оценката за съответствие на инвестиционния проект с изискванията за енергийна ефективност преди подаване на заявление за издаване на разрешение за строеж на сградата по задание на възложителя/собственика/. В този случай сертификатът за проектни енергийни характеристики се представя на възложителя заедно с доклада от оценката за съответствие. Когато в процеса на строителство са постигнати различни от проектните енергийни характеристики на сградата, този сертификат се актуализира преди въвеждане на сградата в експлоатация, като в актуализирания сертификат се отразяват енергийните характеристики на сградата по проект и енергийните характеристики, постигнати след завършване на строителството

Задължено лице за придобиване сертификат за проектни енергийни характеристики на нова сграда е възложителят по смисъла на чл. 161, ал. 1 от Закона за устройство на територията. Няма предоставени данни, към момента на създаване на настоящата програма, община Гулянци  да е възложител на ново строителство, което предстои да бъде завършено и въведено в експлоатация. 
Оригиналът на сертификата се съхранява в паспорта на сградата, част „А“,раздел IV„Сертификати“. Копие от сертификата за проектни енергийни характеристики се прилага към заявлението за въвеждане на сградата в експлоатация. Възложителят/собственикът на нова сграда предоставя с писмо в Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР) заверено копие на сертификата за проектни енергийни характеристики в срок до 30 дни от въвеждане на новата сграда в експлоатация. 

Очакван ефект: Мярката няма пряк ефект за спестявания на енергия, С2О и финансови средства, но е основно средство за недопускане на ново строителство с лоши енергийни характеристики.

Критерии за оценка: Брой въведени сгради, ново строителство, без издадени сертификати за проектни ЕХ.

С.2.2.Придобиване на сертификат за ЕХ на сгради в експлоатация.

Сертификат за енергийни характеристики на сграда в експлоатация се издава след всяко извършено обследване за енергийна ефективност въз основа на резултатите от обследването.Сертификатът се издава от лицето извършило обследването по образец съгласно приложение № 3 на Наредба № РД-02-20-3 от 9 ноември 2022 г. за техническите изисквания към енергийните характеристики на сгради. През програмния период е заложено обследване на сградите, посочени в таблица Г-23 за установяване на актуалните им характеристики. След обследването на всяка обследвана сграда следва да се издаде сертификат. Ново обследване, след изпълнение на предписани мерки за ЕЕ от предходно обследване, респективно издаването на нов сертификат за ЕЕ може да се извърши не по-рано от една година след изпълнението на мерките. С издаването на нов сертификат се обезсилва издадения преди него сертификат.

 Идаването на сертификат за ЕХ е право на възложителя и задължение на изпълнителя на обследването, установено нормативно с Наредба № РД-02-20-3 от 9 ноември 2022 г. за техническите изисквания към енергийните характеристики на сгради. На всички обследвани сгради, независимо дали обследването е планирано или не и независимо от основанието за извършване на обследването, следва да се издаде сертификат за ЕХ от изпълнителя на обследването. Издаването на сертификата се установява с протокола за приемане на резултатите от обследването.

До 7 дни от подписване на протокола за приемане на резултатите от обследването, собственикът на сградата предоставя в АУЕР с придружително писмо, заедно с другите документи от Наредба №Е-РД-04-1/ от 2016г., копие от сертификата.

Оригиналът на сертификата е неразделна част от част „А“, раздел IV„Сертификати“ на техническия паспорт на сградата.

Очакван ефект: Мярката няма пряк ефект за спестявания на енергия, С2О и финансови средства, но е основно средство за установяване на ЕХ на сградите преди и след изпълнение на МЕЕ и съответствието им с нормативно изискуемия клас на енергийно потребление. Формиране на решение за действие за ЕЕ

Критерии за оценка: Брой издадени сертификати и съответствието им с брой извършени обследвания.

С3:Упражняване на административен контрол за съответствие на инвестиционните проекти със съществените изисквания за енергийна ефективност, предвидени в ЗЕЕ и ЗУТ.
Описание на дейността: Дейността е в съответствие с изискванията на чл.31и чл.31„а“ от ЗЕЕ,чл169, ал1,т.6 от ЗУТ,чл.20 от ЗЕВИ.

 Всеки инвестиционен проект трябва да съдържа оценка за съответствие със съществените изисквания за ЕЕ съгласно ЗЕЕ и ЗУТ. Докладът за съответствие задължително съдържа и оценка по чл.20 от ЗЕВИ за възможностите и икономическата целесъобразност от въвеждане на ВЕИ. 

Контролът се осъществява чрез даване или отказ на разрешително за строеж. 

Очакван ефект: Повишаване ЕЕ при изпълнение на  инвестиционните проекти за ново строителство, преустройство на сграда, с който се променят енергийните й характеристики; реконструкция, основно обновяване или основен ремонт на сграда, когато се обхващат над 25 на сто от площта на външните ограждащи конструкции и елементи на сградата и се променят енергийните й характеристики

Критерии за оценка: Критерият е отрицателен-брой допуснати проекти несъответстващи на съществените изисквания за ЕЕ съгласно чл.31 и чл.31„а“от ЗЕЕ, чл169,ал1,т.6 от ЗУТ,  чл.20 от ЗЕВИ.
С4: Въвеждане на повишени изисквания за енергийна ефективност при възлагане на обществени поръчки за доставка на офис оборудване, електроуреди, осветление, отоплителни уреди и превозни средства.
Мярката е в съответствие с изискванията на чл.30а.,ал.1,т.1-4 от ЗЕЕ, Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. за създаване на рамка за определяне на изискванията за екодизайн към продуктите и Регламент (ЕО) No 1222/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 г. относно етикетирането на гуми по отношение на горивната ефективност и други съществени параметри.

Очакван ефект: Повишаване на ЕЕ при експлоатация на  офис оборудване, електроуреди, осветление, отоплителни уреди и превозни средства.Спестени енергия, СО2 и финансови средства. Спестените количества енергия, СО2 и финансови средства са оценими и измерими само  при подмяна на съществуващо с ново оборудване, като оценката може да се извърши по методика, утвърдена от Изпълнителния директор на АУЕР, публикувана на интернет страницата на Агенцията,съобразно техническите показатели на доставеното оборудване. 
Критерии за оценка: Въведена на система от критерии за съответствие с изискванията за ЕЕ на доставено по реда на ЗОП офис оборудване, електроуреди, осветление, отоплителни уреди и превозни средства. Количества спестени енергия, спестени емисии СО2, спестени финансови средства. 

С5: Подобряване на ЕЕ на осветителните инсталации в сгради за обществено ползване.

Описание на мярката: Мерките са в съответствие с Регламент (ЕО) № 244/2009 на Европейската комисия (ЕК) от 18 март 2009 година за прилагане на Директива 2005/32/ЕО. С мярката се цели въвеждане в експлоатация на енергийно ефективни системи за осветление в обществените сгради.

Очакван ефект: Очаквания ефект за спестена ел.енергия за осветление, спестени емисии СО2 и финансови средства се определя с доклада от обследването за ЕЕ на сградата, част „Сградни инсталации“. 

Критерии за оценка: Количества спестени енергия и емисии СО2, спестени финансови средства.

С6: Проверка за енергийна ефективност на отоплителни инсталации, инсталации за комбинирано отопление и вентилация и климатични инсталации в сгради

С.6.1: Проверка за енергийна ефективност на отоплителни инсталации с водогрейни котли (ВОИ) и климатични инсталации (КИ) в сгради

Мярката е в съответствие с Глава 3, Раздел III от ЗЕЕ.

На задължителна проверка по ЗЕЕ подлежат отоплителните инсталации с водогрейни котли с мощност над 70 кW и климатичните инсталации в сгради с номинална електрическа мощност над 70 кW.

 Проверката на отоплителните инсталации с водогрейни котли се извършва през отоплителния сезон при работещи инсталации. Първата проверка на отоплителната и на климатичната инсталация в нова сграда се извършва в обхвата на първото обследване на сградата за ЕЕ. Всяка следваща проверка на ВОИ се извършва в сроковете по чл.50,ал.2 от ЗЕЕ  в зависимост от мощността на котела, а за климатичните инсталации- в срока по  чл.51,ал.2. Предвид срока на действие на програмата и максималния срок по чл.50,ал.2 в периода 2021-2030г.на проверка подлежат всички инсталации с водогрейни котли,собственост на община Гулянци (Приложение ПГ-3).

За отоплителни инсталации със срок на експлоатация над 15 години проверката за енергийна ефективност се извършва еднократно и включва препоръки към собственика за подобряване на ефективността, подмяна на котлите, промени в отоплителната инсталация, други модификации по отоплителната инсталация и/или други алтернативни решения.
При обследване на сградата за ЕЕ, проверката на отоплителната и климатичната  инсталация се извършва в рамките на обследването,но се описва в отделен доклад.

Очакван ефект: Мярката няма пряк ефект за спестявания на енергия, С2О и финансови средства, но е основно средство за определяне на необходимите МЕЕ за подобряване ефективността на съществуващи водогрейни отоплителни инсталации и климатични инсталации в сгради.

Критерий за оценка: Брой проверени за ЕЕ ВОИ и КИ

С.6.2. Въвеждане на системи за автоматизация и управление на процесите за отопление и охлаждане в сгради.

Мярката е в съответствие със задължението по чл.31„а“ от ЗЕЕ и се състои във въвеждането на високо енергийно ефективни системи за автоматизация,управление  и контрола на микроклимата в сгради
Съгласто чл.31„а“ сградите за обществено обслужване в експлоатация с разгъната застроена площ над 250 кв. м с инсталации за отопление и охлаждане,  всяка с полезна номинална над 290 kW, се оборудват със системи за сградна автоматизация и управление, когато това е технически възможно и икономически целесъобразно. Техническата възможност и икономическата целесъобразност се обосновават с инвестиционния проект и/или при обследването на сградата. Липсата на такава обосновка е основание за отказ инвестиционния проект или обследването да бъдат одобрени.

Очакван ефект : Мярката има непосредствен ефект за спестяване на    енергия, СО2 и финансови средства.  

Критерии за оценка: Количество спестени енергия и емисии СО2, спестени финансови средства.

С.6.3. Мерки за подобряване на ЕЕ на системите за климати-зация  в сгради за обществено ползване.
Мерките са в съответствие с Регламент (ЕС) № 206/2012 на ЕК за прилагане на Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискванията за екопроектиране на климатизатори и вентилатори за разхлаждане. Регламентът налага изисквания за минимална енергийна ефективност и изисквания за максимално допустима  консумация на енергия в режим „изключен“ и режим „в готовност“ на климатизаторите. 

Мерките имат за цел да подобрят ЕЕ на системите и въвеждане на високо ефективни системи за охлаждане и за вентилация и на автоматика за контрол и управление на микроклимата. 

Очакван ефект: Спестени  енергия, СО2 и финансови средства.  

Критерии за оценка: Количество спестени енергия и емисии СО2, спестени финансови средства.

ХОРИЗОНТАЛНИ МЕРКИ В СЕКТОР СВИО - СИГНАТУРА„ УО“

УО.1:Изработване на проекти за обновяване на УО на населените места с обследвани СВИО.
Мярката е в пряка зависимост от извършени обследвания за ЕЕ на УО на населените места на общината. Няма нормативно изискване за изпълнение на предписаните от оследването мерки или на част от тях. Проектират се предписаните с обследването мерки по преценка на възложитея. По данни от ПИРО Гулянци 2021-2027 г. общината не предвижда цялостно или частично проектиране и съответно обновяване на УО в населените места.

Очакван ефект: Мярката няма пряк ефект за спестявания на енергия, С2О и финансови средства, но е основа за изпълнение на мерки за ЕЕ в СВИО на всички населени места. 

Критерий за оценка: Изработен план за обновяване на УО в населените места на общината.

ХОРИЗОНТАЛНИ МЕРКИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЕНЕРГИЙНОТО ПОТРЕБЛЕНИЕ -СИГНАТУРА „УЕП“

Основание - гл.ІІІ,раздел V от ЗЕЕ.

Общините, като собственици на сгради по чл.38  и на системи за външно изкуствено осветление по чл.57,ал.2 от ЗЕЕ са длъжни да извършват управление на потреблението на енергия. Управлението на енергия е процес, разположен в целия период на потребление на енергия и включва следните мерки:

УЕП.1: Създаване и поддържане на система „Общинска база данни“( ОБД)
 В със системата се събират данни  за месечното, сезонното и  годишното потреблението на енергия по видове потребители,по вид на енергията и/или горивата, за факторите на микроклимата, които се поддържат,за  разходите за доставка по фактури, данни за климатичните условия,които са от значение за потреблението;

Очакван ефект: Мярката няма пряк ефект за спестявания на енергия, С2О и финансови средства, но е основа за следващи действия за ЕЕ. 

Критерий за оценка: Наличие на действаща система.

УЕП.2:Анализ на фактите от ОБД

Анализът има за цел да формира управленско решение за действие за ЕЕ чрез установяване обектите с влошени ЕХ, тяхното място в потреб-лението на енергия и възможностите за подобряване на ЕЕ на сгради за обществено ползване през програмния период.

Очакван ефект: Мярката няма пряк ефект за спестявания на енергия, С2О и финансови средства, но е основа за вземане на управленски решения за действие за ЕЕ. 

Критерий за оценка: Внесени за обсъждане по компетентност в общинската администрация анализи.

УЕП.3:Планиране на дейности и мерки за повишаване на ЕЕ за годината

Планирането на конкретните дейности и мерки за ЕЕ е по потребители на енергия за конкретна година или период за изпълнение.

Очакван ефект: Мярката няма пряк ефект за спестявания на измерими,оценими и проверими количества енергия, С2О и финансови средства, но е основа за формиране на  общинската политика за ЕЕ по години.

Критерий за оценка: Взети управленски решения за действие за ЕЕ.

УЕП.4:Изпълнение на планираните дейности и мерки и отчитане на постигнатите ефекти от въведените мерки.

Отчитане на постигнатите резултати се извършва в съответствие с етапите на изпълнение и отчитането на ОПЕЕ.С отчетените резултати се актуализира ОБД.

Очакван ефект:Подобряване ЕЕ на конкретни потребители на енергия.
Критерии за оценка: Изпълнени планирани дейности и мерки по обекти .
ДРУГИ ХОРИЗОНТАЛНИ МЕРКИ- СИГНАТУРА „Х“:

Х.1: Намаляване на административната тежест при изпълнение на проекти за ЕЕ чрез облекчаване на административните процедури;

Х.2:Провеждане на информационни кампании за националните и общинските действия за ЕЕ;

Х.3:Създаване на информационна рубрика „Енергийна ефективност и ВЕИ“ на електронната страница на общината;

Х.4:Провеждане на обучения за ефективно потребление на енергия  в офиса със служители от администрациите, стопанисващи сгради за обществено обслужване,общинска собственост. 

Х.5:Залагане в учебните програми на училищата на часове за обучение за енергийна ефективност по възрастови групи.

ТЕХНИЧЕСКИ МЕРКИ:

ТЕХНИЧЕСКИ МЕРКИ В СЕКТОР „СГРАДИ“- СИГНАТУРА „СТ“

Примерен списък на допустимите мерки за повишаване на ЕЕ и сроковете на действието им е даден с Приложение №1  на Наредба Е-РД-04-3/2016г.за допустимите мерки за осъществяване на енергийни спестявания в крайното потребление, начините на доказване на постигнатите енергийни спестявания, изискванията към методиките за тяхното оценяване и начините за потвърждаването им. Списъкът е примерен. Допустими са и други мерки, непосочени в приложението, ако водят до измеримо, оценимо и  проверимо спестяване на енергия. Мерките може да се групиран в следните групи:

СТ.1. Мерки в ограждащите елементи

Групата включва:

· изолация на ограждащи стени;

· изолоция на таван/покрив

· изолация на под

СТ.2. Подмяна на дограма;

СТ.3. Мерки по сградните инсталации

Групата включва:

· Мерки по осветителните инсталации;

· Мерки по електрическите инсталации;

· Мерки по системите за автоматично управление;

· Мерки по абонатни станции- за сгради с централизирано газо- и топлоснабдяване;

· Мерки по водогрейни котли и отоплителни инсталации.
Сградите, на които ще се изпълняват МЕЕ са посочените   в таб-лици Г-23 и  Г-24. Мерките, които ще се изпълняват, се определят с докладите от извършените обследвания за ЕЕ. 

Срокът за изпълнение е не по-късно от 3 (три) години от приемане доклада за извършеното обследване (чл.38,ал.4 от ЗЕЕ).Заложени са за обновяване 4 обследвани сгради за обществено обслужване с обща РЗП 9740 м2 и прогнозно средногодшно потребление на енергия 2019,4 MWh/г. и за обследване и евентуално изпълнение на предписаните мерки 5 сгради 
	Таблца Г-24: Планирани за обновяване обследвани сгради с в влошени ЕХ

	№ по ред
	Наименование на сградата
	РЗП       
	год.потребена енергия
	интегрирана ЕХ(ЕР)
	КлЕП преди изпълнение на МЕЕ 
	КлЕП след изп. на МЕЕ 
	спестена енергия след из-пълнени МЕЕ 
	период на изпълнение

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	М2
	MWh/г.
	kWh/m2г
	изчислен
	нормат.
	MWh/г.
	до 

	1
	Общинска адм-ция 
	1100
	297,5
	227
	D
	В
	241,6
	дек.27

	2
	Ц-р за обслужва- не на клиенти 
	228
	31,7
	139
	E
	В
	19,1
	дек.29

	3
	СОУ„Хр. Смирненски“
	7002
	1484,4
	212
	G
	В
	1047,2
	дек.24

	4
	ОУ„Хр.Ботев“ с.Милковица
	1410
	205,8
	146
	F
	В
	117,2
	дек.26

	8
	общо 2023-2030
	9740 
	2019,4 
	 
	 
	 
	1425,1
	 


Очакваните спестявания на енергия  за сградите от таблица Г-24 са изчислени по долните гранци на интегрираните енергийни характеристики за текущия клас на енергийно потребление (КлЕП), установен с докладите  от обследването за ЕЕ и планирания КлЕП „В“ по Наредба №7/2004г. За сградите от таблица Г-23 очакваните спестявания на енергия са  изчислени  чрез изчислената актуална ЕР и  съответната ЕРмакс. от скалата на класовете за ЕЕ за съответния тип сгради.
Таблица Г-25.: Очаквано изпълнение на КЦЕС от изпълнени МЕЕ в сгради по години
	година
	Годишни енергийни спестявания в крайното потребление, MWh/г.
	Годишна КЦ, MWh/г.

	2023
	0
	
	
	
	
	
	
	0,0

	2024
	0
	1047,2
	
	
	
	
	
	1047,2

	2025
	0
	1047,2
	241,6
	
	
	
	
	1288,8

	2026
	0
	1047,2
	241,6
	117,2
	
	
	
	1406,0

	2027
	0
	1047,2
	241,6
	117,2
	19,1
	
	
	1425,1

	2028
	0
	1047,2
	241,6
	117,2
	19,1
	0
	
	1425,1

	2029
	0
	1047,2
	241,6
	117,2
	19,1
	0
	0
	1425,1

	2030
	0
	1047,2
	241,6
	117,2
	19,1
	0
	0
	1425,1

	общо
	0
	7330,4
	1449,6
	586
	76,4
	0
	0
	9442,4


Очакваното изпълнение на КЦЕС на тази програма (таблица Г-25) е изчислено по примерното разпределение на заложените сгради по години за изпълнението на МЕЕ таблица Г-24 и очаквани спестявания на енергия  и възлиза на 9442,4MWh, т.е 958 % от планираната КЦЕС. При изпълнение на МЕЕ след извършено обследване на сгради от Таблица Г-23, в таблица Г-25 следва да се добавят и очакваните спестявания на енергия, съгласно докладите от обследването.
 Прегледът, по представени в АУЕР доклади от извършени обследвания за ЕЕ, на прилаганите ЕСМ за постигане прогнозния клас на енергопотребление показва,че: при почти 70% от сградите, при изпълнението на предписваните групи ЕСМ за постигане прогнозния клас на енергопотребление (обхващащи преобладаващо: ЕСМ по сградните ограждащи елементи; ЕСМ по сградните ограждащи елементи + ЕСМ по осветление и ел. системи в общи части), процентът на спестяванията на енергия варира в граници 35% - 55%. С предписването на тези групи от ЕСМ едва при 6% от сградите се постига повече от 60 % спестяване на енергия , т.е пълно енергийно обновяване. При други 8% (в интервала на спестявания между 55% и 60%) съществува реален потенциал за достигане на дълбоко обновяване при прецизиране на прогнозните ЕСМ (вкл. системи за оползотворяване на ВЕИ).

Очакван ефект: Прогнозната оценка за очаквания ефект се посочва с докладите от обследването за ЕЕ на всяка от сградите за всяка предписана мярка по отделно. Реалната оценка на постигнатия ефект може да се направи не по-рано от една година от изпълнението на съответната мярка. При комплексно изпълнение на предписаните мерки и/или когато ще се извърши сертифициране на сградата, оценката се извършва задължително с ново обследване, като оценката е неделима част от доклада от обследването. При изпълнение на отделни мерки оценката може да се извърши по съответна методика, утвърдена от Изпълнителния директор на АУЕР.

Критерии за оценка: Количество спестена енергия, количество спестени емисии СО2, спестени финансови средства, брой сгради с постигнат минимално изискуем клас на енергопотребление.

СТ.4.Производство и потребление  на енергия от ВЕИ
Мярката е относима само за инсталации за производство на енергия от ВИ за собствено потребление и е пряко свързана с мярка С.1.Всеки доклад за обследвана сграда трябва да анализира възможностите за въвеждане на ВЕИ за производство на енергия в сгради за собствено потребление.Използването на конкретен ВИ се определя от разполагаемия потенциал на съответния ВИ и потреблението но сградата. Най-често изгражданите инсталации, с най-бърза възвръщаемост са инсталации със слънчеви колектори за производство на БГВ и вотоволтаични инсталации за производство на електрическа енергия.   

Очакван ефект: Мярката има пряк ефект за спестявания на енергия и  С2О чрез използване на екологчно чиста енергия. Енергийният ефект се изразява в размера на заместената конвенциална енергия.Екологичният ефект се определя от спестените количества СО2 отделяни от заместената енергия. Икономическият ефект се определя от разликата в цената на заместената енергия и себестойността на произведената енергия. 

Критерии за оценка: Количество произведена енергия от ВИ за собствено потребление, количество спестени емисии СО2, спестени финансови средства в срока на действие на ВИ.

ТЕХНИЧЕСКИ МЕРКИ В СЕКТОР СВИО. СИГНАТУРА „ТУО“
ТУО.1.Изпълнение на проекти за обновяване на УО 

Мярката е пряко свързана с мерки УО.1. Изработване на проекти за обновяване на УО на населените места с обследвани СВИО.
 С ПИРО Гулянци 2021-2027 г., в приоритетно направление „Урбанизирана среда и инфраструктури“, не е предвидено цялостно или частично обновяване СВИО на населените места в общината. Няма заявени намерения от община Гулянци и за поетапно обновяване на СВИО. През 2011г. в община Гулянци е изпълнен проект „Обновяване и развитие на населените места в Община Гулянци, чрез реконструкция и изграждане на улично осветление”. С изпълнение на проекта е постигнато 10% спестяване на електрическа енергия. Няма предоставени данни за предписани МЕЕ от обследване за ЕЕ на СВИО  и не може да се прецени до колко потенциалът за подобряване на ЕЕ на уличното осветление в населените места е оползотворен.
От направен анализ на изпълнени МЕЕ за цялостно обновяване на  СВИО, предписани с доклади от извършено обследване, очакваното спестяване на енергия достига до 60%. Като мерки за подобряване на уличното осветление се препоръчват:

· Оптимизация на управлението на УО, въвеждане на енергоспестяващо LED осветление и подмяна на захранващата мрежа;

· Изграждане на централизирана система за управление и наблюдение на УО.
· Използване на енергия от ВЕИ за захранване на СВИО.
С оглед на същественото нарастване на разходите на ел. енергия за УО, с настоящата програма  се препоръчва изработването на цялостен проект за подобряване ЕЕ на СВИО на територията на всички населени места на общината. Какви мерки е необходимо да се проектират и съответно  да се изпълнят ще се определи с обследване за ЕЕ на отделните СВИО в населените места.  
Очакван ефект: Мярката има пряк ефект за намаляване потраблението на електрическа енергия в общината и свързаните с това намаление разходи за закупуване на електрическа енергия и генерирани емисии въглероден диоксид, както и  за подобряване условията за живот в съответните населени места.

Критерии за оценка: Количество спестена енергия, количество спестени емисии С2О, спестени финансови средства.

ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ

Финансирането на дейностите и мерките за ЕЕ по тази програма е задължение на самата община. Законът не ограничава държавните и местни органи на власт в избора на източници на финансиране. Единственото задължение, което законът възлага е средствата да бъдат предвидени с бюджета на съответната община или институция (чл.12,ал.4 от ЗЕЕ). 
Планирането на конкретния размер на инвестицията се извършва:

· по доклад от извършено обследване, ако има проведено такова и в него е направена оценка на необходимите средства поименно за всяка предписана мярка или 

· по проектно-сметна документация, ако има изготвен проект, или 

· чрез провеждане на конкурс за изпълнение, или 

· чрез съпоставяне с други изпълнени подобни проекти и др. п.

При договаряне извършването на обследване за ЕЕ, право на възложителя е да изисква и задължение на изпълнителя е да направи прогнозна оценка на очакваните финансови разходи, отделно за всяка предписана с обследването мярка. В определени случаи на външно финансиране, наличието на такава оценка е изискване на финансиращата страна.

Конкретният избор на източник на финансиране се извършва съобразно икономическа оценка на разходите за изпълнение и приходите  от очаквано реализиране на икономии на енергия, срокът на откупуване на инвестицията, възможностите и условията за безвъзмездно цялостно или частично финансиране на конкретни проекти, възможностите за съвместно участие на трети лица, възможностите за получаване на заемни средства, прогнозите за движение на лихвените проценти на кредитите и депозитите и др. Възможните източници на финансиране,без да се изключват и др. подобни са:

· Финансиране чрез Национален план за възстановяване и устойчивост (НПВУ)

· Собствено финансиране. 

· Финансиране от републиканския бюджет;

· Финансиране от ФЕЕВИ и/или чрез финансови посредници;

· Финансиране по оперативни програми на ЕС;

· Финансиране и съфинансиране от трети лица;

Финансиране чрез НПВУ:

Финансирането е от компонент „Нисковъглеродна икономика“, инвестиция „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на нежилищния сграден фонд“, процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт“. Условията и редът за кандидатстване са публикувани на електронната страница на МРРБ.

 Собствено фнансиране: Финансирането със собствени средства  изисква в общинския бюджет да се предвидят средстава от собствени приходи  за изпълнението на мерките по Програмата за енергийна ефективност. Практиката  показва,че собствено финансиране се използва предимно за инвестиции с малък срок на откупуване и голям срок на действие на мярката, както и за извършване на обследване за ЕЕ, проектиране и/или консултантски услуги.

Финансиране от републиканския бюджет: Финансирането със средства  от републиканския бюджет е възможно под формата на целеви субсидии, компенсации или Национални програми, подобни на Националната програма за ЕЕ на многофамилни жилищни сгради.

Целевото финансиране трябва да бъде заложено в републиканската субсидия за съответната година. По правило такова финансиране се допуска за големи обекти,общинска собственост, с национално значение или за обекти общинска собственост с важно социално, образователно или културно значение, чието финансиране не е във възможностите на общинския бюджет. Кандидатстването за финансиране по национални програми е по ред  определен с методика към програмата.

Финансиране от фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници”.

Фонд "Енергийна ефективност и възобновяеми източници" (ФЕЕВИ) е структуриран като самофинансиращ се търговски механизъм и съсредоточава усилията си върху подпомагане идентифицирането, разработването и финансирането на осъществими проекти за подобряване на енергийната ефективност, водещи до намаляване на емисиите на парникови газове в атмосферата, допринасяйки за поощряване развитието на работещ пазар на енергийната ефективност в България. ФЕЕВИ изпълнява функциите на финансираща институция за предоставяне на: 

( ниско лихвени кредити; 

( частични кредитни гаранции;

·  портфейлни гаранции; 

( консултации.
 Необходимо условие за успешна кандидатура във фонд "Енергийна ефективност и възобновяеми източници" е наличието на детайлно енергийно обследване, позволяващо енергиен анализ и избор на енергоспестяващите мерки. Клиентите на фонда са свободни да избират изпълнител на проекта си по своя преценка, а единственото изискване на ФЕЕВИ в това отношение е, клиентът да е направил своя избор измежду офертите на поне трима изпълнители.
Повече информация за типовете проекти, които се финансират от фонда и изискванията към проектите са публикувани на електронната страница на АУЕР на електронен адрес : 

https://seea.government.bg/documents/BGEEF-Companies_Mar2017_update.pdf 

Финансиране чрез договори с гарантиран резултат, ЕСКО договори.

Договорът с гарантиран резултат или финансиране от трета страна е съвременен финансов механизъм за изпълнение на мерки за ЕЕ. Най- общо ЕСКО представляват договори за прилагане на мерки за ЕЕ в съществуващи сгради, от фирми, които използват собствен капитал за изпълнение на ремонтните дейности и чието възнаграждение се изразява в постигнатите спестявания на енергия спрямо енергийния баланс на сградата преди ремонта. За да се изпълни тази услуга, между възложителя и изпълнителя се сключва специфичен договор, наречен ЕСКО договор - договор с гарантиран резултат. Договорът с гарантиран резултат е специфичен търговски договор, регламентиран в гл.ІV,раздел ІІ ЗЕЕ. При този вид договаряне целият финансов, технически и търговски риск се поема от ЕСКО компанията.На електронната страница на АУЕР на адрес:  https://seea.government.bg/bg/dogovori-s-garantiran-rezultat са публикувани указания за изготвяне на ДГР, образци на типови договори, примерен договор и друга важна за страните по договора информация.Приложен е и списък на доставчиците на енергийно-ефективни услуги, подписали Европейски професионален кодекс за ДГР.
За заплащане изпълнението, общината следва да осигури в бюджетите си за всяка финансова година за срока на действие на договора,средства съответстващи на договорените спестявания на енергия. Няма правни ограничения за източника на финансиране. Практиката показва, че основното заплащане на постигнатите спестяван по този вид договори е от собствени средства.

Постигането на гарантираните спестявания на енергия са обект на наблюдение и оценка за целия период на договора.Наблюдението и оценката са елемент на системата за управление на потреблението на енергия и продължават и след изтичане срока на договора. Непостигането на предвидените с договора енергийни спестявания е изцяло за сметка на изпълнителя.

Разновидност на договора с гарантиран резултат е договора със споделени спестявания.

Европейските програми и фондове. Европейските програми и фондове, които предлагат възможности за финансиране на проекти за енергийна ефективност и възобновяеми източници през новия програмен период са: 

· Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.
От 22.07.2022г. е отворена процедура  за кандидатстване по програма BG06RDNP001-7.020 - Енергийна ефективност „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. 

· Програма за развитие на селските райони 2021-2027 г.;

В Програмата за развитие на селските райони (ПРСР), обект на реализация на европейски проекти са дейности от следните сектори: земеделие и ХВП, горска промишленост, преработвателна промишленост, селски туризъм, публичен сектор – общини, областни управи, за провеждане на публични дейности – инфраструктура (пътища, осветление, водни цикли).
· Финансов механизъм на европейското икономическо пространство; Норвежки финансов механизъм .
Финансовият механизъм на ЕИП (ФМ на ЕИП) и Норвежкият финансов механизъм (НФМ) са финансовият принос на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия за европейската солидарност и сближаване. Механизмът ще финансира проекти за енргийна ефективност през програмния период 2021—2027 г. Страните допринасят за това чрез ФМ на ЕИП и НФМ. Също както и Кохезионния фонд на ЕС, тези финансови механизми предоставят подкрепа на държавите — членки на ЕС, чийто брутен национален продукт на глава от населението е под 90 % от средния за ЕС. Техните приоритети отразяват приоритетите на ЕС за зелена, конкурентоспособна и приобщаваща Европа. В съответствие с приоритетите на ЕС за текущия период на финансиране, наскоро чрез ФМ на ЕИП и НФМ бяха създадени регионални фондове за борба с безработицата сред младите хора и за насърчаване на трансграничното сътрудничество.

· Програма „Интелигентна енергия – Европа“ 

Европейската програма "Интелигентна енергия за Европа" предоставя безвъзмездно финансиране на проекти на български организации за създаване на политически и пазарни условия за енергийна ефективност и използването на ВЕИ в рамките на Програмата за конкурентоспособност и иновации (CIP). Основен приоритет са нови и възобновяеми енергийни източници (ALTENER). В рамките на този приоритет се финансират проекти по: добиване на електроенергия от ВЕИ; използване на възобновяема енергия за отопление/охлаждане; дребномащабни инсталации за възобновяема енергия на сградите; проучвания и добив на биогорива; нови технологии и обмен на опит, като резултатите са видими на територията на целия Европейски съюз.

( ELENA (European Local Energy Assistance).

 Безвъзмездно финансиране от страна на Европейската инвестиционна банка и Европейската комисия на местни и регионални власти при подготовката на инвестиционни програми за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници (ВЕИ). ELENA осигурява техническа помощ за структуриране и изпълнение на проектите. ELENA покрива до 90% от разходите за техническа подготовка на инвестиционните програми. Покриват се средства за предварителни проучвания, за структуриране на програми и бизнес планове, за одити, тръжни процедури и договори, за създаване на групи за управление на проекта, за разходи по ДДС, ако бенефициентът не може да ги възстанови. Инструментът ELENA може да се ползва от местни и регионални власти, обществени органи или група органи от държавите, които подлежат на подпомагане по програма „Интелигентна енергия Европа". Предварително изискване към получателите на средства е съответната инвестиционна програма да съдейства за постигане на евроцелите „20- 20-20" (до 2020 г. да се намалят с 20% вредните парникови емисии, делът на ВЕИ в общото потребление на енергия да достигне 20% и още толкова да е спестената енергия като цяло).

Национален доверителен Еко- фонд(НДЕФ)

Финансира проекти, свързани с повишаване на енергийната ефективност в сгради (изолация на външни стени, изолация на покрив, подмяна на дограма, енергоспестяващи мерки (ЕСМ) по осветление, ЕСМ по прибори за измерване, контрол и управление, настройки, вкл. „температура спонижение”, ЕСМ по сградни инсталации, соларни инсталации на сгради и други обекти публична държавна или публична общинска собственост
         Фондът е създаден по силата на суапово споразучение „Дълг срещу околна среда”между правителствата на Швейцария и България. Набират се проектни идеи под формата на кратка концепция, в която се описват проблема, дейностите за му,технология и алтернативни решения, оценка на ползите и разходите, степен на готовност на проекта, финансова осигуреност и др. Безвъзмездното финансиране за общините е до  85% от стойността на проекта.

 Частни инвестиции - Стопанските субекти могат да реализират проекти по енергийна ефективност и възобновяеми източници и чрез собствени средства;

Публично-частно партньорство (ПЧП) 
Отчитайки Европейското законодателство, практика и счетоводно третиране, ПЧП е дългосрочно договорно отношение между лица от частния и публичния сектор за финансиране, построяване, реконструкция, управление или поддръжка на инфраструктура с оглед постигане на по-добро ниво на услугите, където частният партньор поема строителния риск и поне един от двата риска - за наличност на предоставяната услуга или за нейното търсене. ПЧП плащанията, свързани с ползването на предоставяната от частния партньор публична услуга, са обвързани с постигане на определени критерии за количество и качество на услугата. Общинската администрация (като потребител на услуги) има право да редуцира своите плащания, както би го направил всеки „обикновен клиент" при непредоставяне на необходимото количество и качество на услугата.

НАБЛЮДЕНИЕ, ОЦЕНКА И ОТЧИТАНЕ  НА ОПЕЕ

Същност на наблюдението и оценката

Наблюдението и оценката на ОПЕЕ на община Гулянци се извършва с цел постигането изпълнение на целите на програмата и  оптимизиране и подобряване на планирането, програмирането, управлението и ресурсното осигуряване на дейностите и мерките за постигане на висока енергийна ефективност при крайното потребление на енергия в общината.

Системата за наблюдение и оценка обхваща източниците, начините и периодичността за събиране, обработка и анализиране на информация; индикаторите за наблюдение и оценка; органите за наблюдение, организацията и методите на тяхната работа; системата на докладване и осигуряване на информация и публичност.

Наблюдение и оценка на енергийното потребление.

Наблюдение и оценка на енергийното потребление в община Гулянци е основа за вземане на решения за действие за ЕЕ по настоящата прогрраама и  се осъществява с изпълнение на мерки УЕП.1.,УЕП.2. и УЕП.3.

Информация за текущото потребление на енергия се събира за всеки потребител.Източник на информация е всяко лице, на което е предоставено общинско имущество за стопанисване,което е потребител на енергия. Събирането на информация за текущото потребление се извършва по ред определен със системата за изграждане и поддържане на ОБД по мярка УЕП.1. 

Източник на информация за енергийните характеристики на сградите е техническия паспорт , част А „Основни характеристики на строежите”, ”Сертификат за ЕХ” или „Сертификат за проектни енергийни характерис- тики”. Информация за актуалните енергийни характеристики на сграда са обследванията за ЕЕ. Всеки изпълнител на обследване преди изпълнението на мерки за ЕЕ е длъжен да направи оценка на всяка от предписаните с доклада от обследването  мерки относно очакваните ползи за икономия на конвенциална енергия, на въглероден диоксид и на финансови средства и на очакванте разходи за изпълнение на мярката. Право на възложителя е да изиска от изпълнтеля идентифицирането на пакет от предписаните мерки, който да гарантра  постигане на минимално изискуемия клас на енергийно потребление съгласно Наредба №7 / 2004г. С обследване за ЕЕ след изпълнение на МЕЕ, заедно с определяне на актуалните ЕХ и издаване на сертификат, възложителят може да възложи и оценка на постигнатите спестявания на енергия от всяка от изпълнените мерки.

Методи за оценка на инвестиционните проекти 
(източник:Наръчник по управление на ЕЕ в предприятията) 
Икономическият анализ на инвестиционните проекти се прави с цел да се провери дали инвестираният капитал в определена мярка е възвръщаем за определен период от време. Рискът от вземане на грешни инвестиционни решения може да бъде минимизиран с помощта на икономическия и финансовия анализ на проекта. При оценката на инвестиционните проекти се използват различни методи, условно групирани в две групи - недисконтирани и дисконтирани методи. Изборът на метод е право на възложтеля на проекта. За оценка на инвестиционни проекти за въвеждане на МЕЕ  дисконтирани методи се прилагат предимно при оценка на инвестициите в промишлените системи. За оценка на инвестициите в сгради по-широко приложение са намерили недисконтираните методи.

Един от най-популярните и широко използвани методи за оценка на инвестиционни проекти е т.нар. срок на откупуване. При него се определя продължителността от време, необходимо, за да се възстановят първоначалните инвестиции за сметка на финансовите резултати от инвестицията. Ако паричните потоци по години са еднакви, срокът на откупуване се изчислява по следната формула: 
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където: PBP – срок на откупуване 

              IC – първоначални инвестиции 

  NI – средногодишен нетен паричен доход
Ако паричните потоци по години са различни, то тогава срокът на откупуване се определя на базата на акумулираната сума на дохода по години. По този начин може да се установи в коя година тази сума се изравнява или за първи път превишава стойността на първоначалните инвестиции.

Във формата – образец на АУЕР  за годишно отчитане зпълнението на  ОПЕЕ е приет статичният метод за оценка на срока на откупуване на изпълнениете мерки, като оценката се прави за всяка изпълнена мярка по отделно. За уеднаквяване на оценките от проектирането и изпълнението на МЕЕ препоръчително е да се ползва същият метод.

Начин и периодичност на събиране на информацията

Събирането на информация за текущото потребление се извършва по ред определен със заповед на кмета на общината,събира се месечно и се обобщава с натрупване по тримесечия и годишно. 

Събирането на информация за постигнатите спестявания на енергия от изпълнени МЕЕ се извършва еднократно и се отразява в годишния отчет по чл.12,ал.5 от ЗЕЕ и в общинската база данни. Оценка на постигнатите спестявания на енергия се извършва не по-рано от една година от въвеждане на съответната мярка.Оценката на ЕС, направена по реда на Наредба Е-РД-04-3/2016г. е основание за издаване на УЕС. Удостоверението се издава във форма по утвърден от изпълнителния директор на АУЕР образец.

Индивидуална информация за всяка сграда, общинска собственост, за която общината е задължена по чл.38,ал.3 от ЗЕЕ , за приложените в сградата мерки за енергийни спестявания,за потребените горива и енергии и за реализираните икономии на енергия се нанася в годишния отчет по чл.12,ал.5 от ЗЕЕ за всяка мярка по отделно.
Предоставянето на информация за разходите на енергия и разходите за въвеждане на МЕЕ е по ред определен със заповедта на кмета, с която се определя и форма, в която се представя информацията.

При събиране на друга информация източниците , периодичността и  начинът на събиране се определят с конкретното разпореждане.

Формите за събиране на информация трябва да съответстват на формата на общинската база данни.

Обобщаване и анализ на информацията 

Информацията за видовете потребители,за енергийните и техническите им характеристики,за потреблението по видове горива и видове потребности,за разходите за енергия се обобщава на годишна база за всяка календарна година в общинска база данни.Информация за сградите,общинска собственост, за които общината е изпълнила МЕЕ и за постигнатите спестявания на енергия от приложените мерки за ЕЕ, се обобщава в годишния отчет по чл.12,ал.5 от ЗЕЕ за изпълнение на общинските програми по ЕЕ. Информация за постигнатите спестявания на енергия от приложени мерки в осветителните системи за външно изкуствено осветление се обобщава в същия годишен отчет, но обследването за ЕЕ и доказването на постигнатите спестявания се извършва по реда за обследване за ЕЕ на промишлени системи.  Обобщената информация за всички приложени мерки за ЕЕ в общината за всяка година, спестените горива и енергии по видове, вложената инвестиция, срока за откупуване на мярката  и спестените емисии СО2 е неделима част от общинската информационна система „База данни“, има публичен характер и се публикува на електронната страница на общината.
С анализа  на база данни се определят:

· Потреблението на енергия общо за общината,по населени места и по потребители за тримесечия и за годината;

· Приоритетните обекти за прилагане на програмата, като се определят потребителите на енергия,за които ЗЕЕ въвежда задължения за ЕЕ, тези потребители,за които законът не въвежда задължения,но общината има интерес от прилагане на перки за ЕЕ и потребителите за които законът не въвежда задължение и няма проявен интерес от прилагане на мерки за ЕЕ;

· Интересът на общината от въвеждане на ВЕИ, като се определят потребителите за които е възможно и целесъобразно да се използват алтернативни източници на енергия;

· Препоръки за подобряване на ЕЕ;

· Потенциалните източници за финансиране.

Анализът на резултатите от въведени мерки за подобряване на ЕЕ има за цел да установи:

· Ефективността на изпълнените мерки; 

· Сградите за които е постигнат нормативно определения клас на енергопотребление; 

· Финансовите изгоди от приложените мерки; 

· Степента на постигане на поставените цели. 

Предоставената с годишния отчет по ЗЕЕ информация има аналитичен характер за отчетната година. Формата - образец за отчитане пред АУЕР по години,може да се използва за обобщаване на резултатите от всички приложени и действащи мерки за ЕЕ към конкретна годна. В електронния формат на приложението се съдържат формули за изчисление на общите спестявания на енергия и на емисии СО2 от вписаните в приложението мерки, както и изпълнението на поставената цел за енергийни спестявания.

Индикатори за наблюдение и оценка са:

· Постигнати енергийни спестявания от изпълнени мерки с продължително действие,поне за периода на действие на програмата;

· Спестени емисии СО2, годишно и за целия период на програмата;

· Възвращаемост на инвестираните средства и реализирана печалба;

· Изпълнение на поставената цел за спестени количества енергия.

Отчитане изпълнението на ОПЕЕ 2023-2030 г.

· Отчитане пред АУЕР:Отчитане изпълнението на ОПЕЕ е годишно. Съгласно чл.12,ал.5  и чл.63,ал.4 от ЗЕЕ общините са длъжни да представят на изпълнителния директор на АУЕР годишни отчети за изпълнение на общинските програми за ЕЕ и за управлението на потреблението на енергия. Отчетите са по образец, утвърден от изпълнителния директор на Агенцията. Съгласно ал.6 на чл.12 и ал.5 на чл.63 от ЗЕЕ, отчетите следва да се представят в АУЕР до 15.12. на отчетната  година. Получената от общините информация се нанася в Националната информационна система за състоянието на ЕЕ в страната, създадена и поддържана от АУЕР.

· Отчитане пред кмета на общината. Като едноличен орган на местната изпълнителна власт,кметът организира и ръководи цялостната дейност на общинската администрация и изпълнението на актовете на общинския съвет, в това число и на ОПЕЕ. В това си качество кметът:

· осигурява информация и данни за прилагане на система от индикатори за наблюдение по отношение на реализацията на целите и приоритетите на програмата,формата и сроковете за предоставяне на информация и за изготвяне на отчети  и анализи;

· осигурява  комуникация и взаимодействие на административните структури,  участващи в процеса на изпълнение, набирането   и обработката на информация, на изготвянето на отчета и на анализ за изпълнението;

· обсъжда и одобряване  доклади за наблюдение на  изпълнението на ОПЕЕ;

· разглежда предложения  и взема  решения за повишаване ефективността при потреблението на енергия;

· определя  мерки за осигуряване на информация и публичност относно постигнатите резултати от наблюдението с цел да се гарантира прозрачност при изпълнението на ОПЕЕ

· В изпълнение на функциите си, кметът определя срок и форма  за представяне на информация на общинските служители,изготвящи отчета и анализа,срок за изготвяне и за представяне за обсъждане и за утвърждаване на годишния отчет. 

· Внася в общинския съвет годишни отчети за изпълнението на програмата.

· Отчитане пред Общинския съвет. 
Утвърдените  от кмета отчет и анализ на резултатите се внасят за обсъждане и приемане от общинския съвет, в срокове осигуряващи спазването на срока по чл.12,ал.6 от ЗЕЕ.

За осигуряване на публичност на информацията приетите от общинския съвет отчет и анализ  се публикуват на интернет страницата на общината. 

ОЦЕНКА на ефективността от настоящата програма за ЕЕ на община Гулянци се извършва на два етапа: междинен  и окончателен .

Междината оценка се приема от общинския  съвет до 20.12.2026г. след приемане на годишния отчет по чл.12,ал.5 от ЗЕЕ за 2026г. Докладът за междинната оценка на изпълнението на ОПЕЕ и състоянието на ЕЕ в община Гулянци  към датата на отчитане, освен анализ на постигнатите резултати от изпълнението и оценка за състоянието  на ЕЕ съдържа, при необходимост, предложения са актуализация на програмата с оглед подобряване на резултатите през следващия междинен период. 

Окончателната оценка се приема до 31.12.2030г. Докладът съдържа окончателна  оценка на ефекта от изпълнение на програмата върху крайното потребление на енергия в общината и препоръки за следващия програмен период.

ПРЕХОДНИ И ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§.1.Планираните МЕЕ с ОПЕЕ 2014-2020 на община Гулянци неизпълнени до 31.12.2022г. са МЕЕ по тази програма и се изпълняват до 31.12.2025г.

§.2.При изпълнение на отделни МЕЕ, предписани с доклада от извършено обследване, оценката на постигнатите спестявания на енергия може да се извърши по методики за оценка, публикувани на електронната страница на АУЕР при условията на  НАРЕДБА   № Е-РД-04-3/2016 г. за допустимите мерки за осъществяване на енергийни спестявания в крайното потребление, начините на доказване на постигнатите енергийни спестявания, изискванията към методиките за тяхното оценяване и начините за потвърждаването им.
§.3.В едномесечен срок от приемане  на програмата от ОбС-Гулянци, ОПЕЕ2023-2030г. се публикува на електронната  страницата на общината.В едноседмичен срок от изпращането  в АУЕР на годишните отчети за изпълнение на ОПЕЕ, отчетите  се публикуват на електронната  страницата на общината като подрубрика към ОПЕЕ.

 Настоящата програма е отворена и в нея може да се правят допълнения и изменения, продиктувани от интересите на общината и от настъпили в последствие пазарни и нормативни промени.

Програмата е приета с Решение № 664/24.02.2023 г. на Общински съвет Гулянци и е публикувана на електронната страница на общината на дата:13.03.2023 г.
ПРИЛОЖЕНИЯ- сигнатура ПГ:

ПГ-1:Референтни стойности на топлотехническите показатели на огражда-щите конструкции и елементи на сградата и на композиционното й решение.

	Изчислителна зимна температура °С*
	Вид на строителния елемент

	
	Външни стени
	Безтавански (плоски) покриви
	Тавански подови конструкции и плоски покриви с вентил. въздушни прослойки
	Подови конструкции 

	°с
	масивни
	леки
	особено леки
	масивни
	леки
	особено леки
	масивни
	леки
	особено леки
	 

	- 8
	2,04
	1,85
	1,69 (1,56)
	1,35
	1,23
	1,17 (1,04)
	1,56
	1,43
	1,30 (1,20)
	1,30

	- 9
	1,96
	1,78
	1,64 (1,51)
	1,41
	1,28
	1,17 (1,09)
	1,51
	1,41
	1,25 (1,16)
	1,25

	- 10
	1,89
	2,17
	1,59 (1,45)
	1,30
	1,19
	1,09 (1)
	1,45
	1,32
	1,20 (1,10)
	1,20

	- 11
	1,81
	1,67
	1,54 (1,45)
	1,27
	1,15
	1,05 (0,97)
	1,41
	1,28
	1,18 (1,09)
	1,18

	- 12
	1,75
	1,61
	1,47 (1,41)
	1,23
	1,12
	1,02 (0,95)
	1,37
	1,25
	1,15 (1,05)
	1,15

	- 13
	1,72
	1,56
	1,43 (1,35)
	1,19
	1,08
	0,99 (0,92)
	1,67
	1,20
	1,1 (1,11)
	1,1

	- 14
	1,67
	1,51
	1,39 (1,28)
	1,15
	1,05
	0,96 (0,88)
	1,28
	1,16
	1,06 (0,99)
	1,06

	- 15
	1,61
	1,47
	1,35 (1,23)
	1,12
	1,02
	0,93 (0,86)
	1,25
	1,14
	1,04 (0,96)
	1,04

	- 16
	1,56
	1,45
	1,30 (1,20)
	1,09
	0,99
	0,91 (0,83)
	1,20
	1,09
	1,01 (0,93)
	1,01

	- 17
	1,54
	1,41
	1,28 (1,18)
	1,05
	0,96
	0,88 (0,81)
	1,18
	1,06
	0,99 (0,91)
	0,99

	- 18
	1,49
	1,35
	1,23 (1,15)
	1,03
	0,93
	0,86 (0,79)
	1,15
	1,04
	0,95 (0,88)
	0,95

	- 19
	1,45
	1,32
	1,20 (1,11)
	1,00
	0,92
	0,83 (0,77)
	1,12
	1,02
	0,93 (0,86)
	0,93

	- 20
	1,41
	1,30
	1,19 (1,08)
	0,98
	0,89
	0,82 (0,75)
	1,09
	0,99
	0,91 (0,83)
	0,91

	- 21
	1,39
	1,26
	1,15 (1,06)
	0,96
	0,87
	0,79 (0,74)
	1,07
	0,97
	0,88 (0,83)
	0,88

	- 22
	1,35
	1,22
	1,12 (1,04)
	1,01
	0,85
	0,78 (0,72)
	1,04
	0,94
	0,87 (0,80)
	0,87

	- 23
	1,31
	1,20
	1,10 (1,01)
	0,917
	0,83
	0,76 (0,70)
	1,01
	0,93
	0,84 (0,78)
	0,84

	- 24
	1,30
	1,18
	1,07 (1,00)
	0,89
	0,81
	0,75 (0,68)
	0,99
	0,90
	0,83 (0,76)
	0,83

	- 25
	1,26
	1,15
	1,05 (0,9)
	0,88
	0,79
	0,72 (0,68)
	0,97
	0,88
	0,81 (0,75)
	0,81


Таблица 1: Максимално допустими стойности на коефициента на топлопреминаване на строителни конструкции и елементи за помещения в жилищни сгради с изчислителна температура на вътрешния въздух ti = + 20 °С съгласно "Топлоизолация в строителството. Норми за проектиране" от 1964 г., 1969 г. и 1977 г. 
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Изчислителната зимна температура зависи от климатичната зона, в която се намира сградата и нейната стойност е посочена в Приложение № 1 към чл. 5, ал. 1 от Наредба № Е-РД-04-2 от 22.01.2016 г. за показателите за разход на енергия и енергийните характеристики на сградите, обн., ДВ, бр. 10 от 5.02.2016 г., в сила от 7.03.2016
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	НАРЕДБА № 7 от 15 декември 2004 г. за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради в сила от 2010 г.

 Референтни стойности на коефициента на топлопреминаване за плътни ограждащи конструкции и елементи при проектиране на нови сгради и след реконструкция, основно обновяване, основен ремонт или преустройство на съществуващи сгради

	Видове ограждащи конструкции и елементи
	U, W/m2K

	
	за сгради със средно обемна вътрешна температура
	за сгради със среднообемна вътрешна температура

	
	θi ≥ 15 0С
	θi < 15 0С

	Външни стени, граничещи с външен въздух
	0,35
	0,44

	Стени на отопляемо пространство, граничещи с неотопляемо пространство, когато разликата между среднообемната температура на отопляемото и неотопляемото пространство е равна или по-голяма от 5 0С
	0,5
	0,63

	Външни стени на отопляем подземен етаж, граничещи със земята
	0,6
	0,75

	Подова плоча над неотопляем подземен етаж
	0,5
	0,63

	Под на отопляемо пространство, директно граничещ със земята в сграда без подземен етаж
	0,4
	0,5

	Под на отопляем подземен етаж, граничещ със земята
	0,45
	0,56

	Под на отопляемо пространство, граничещо с външен въздух, под над проходи или над други открити пространства, еркери
	0,28
	0,35

	Стена, таван или под, граничещи с външен въздух или със земята, при вградено площно отопление
	0,4
	0,5

	Плосък покрив без въздушен слой или с въздушен слой с дебелина δ ≤ 0,30 m; таван на наклонен или скатен покрив с отоплявано подпокривно пространство, предназначено за обитаване
	0,28
	0,35


Таванска плоча на неотопляем плосък покрив с въздушен слой с  дебелина δ > 0,30 m.

	Таванска плоча на неотопляем, вентилиран или невентилиран наклонен/скатен покрив със или без вертикални ограждащи елементи в подпокривното пространство
	0,3
	0,38

	Външна врата, плътна, граничеща с външен въздух
	2,2
	2,75

	Врата, плътна, граничеща с неотопляемо пространство
	3,5
	4,38

	Референтни стойности на коефициента на топлопреминаване за прозрачни ограждащи конструкции (прозорци и врати) за  жилищни и нежилищни сгради

	№
	Вид на сглобения елемент - завършена прозоречна система
	Uw, W/m2K

	1
	Външни прозорци, остъклени врати и витрини с крила на вертикална и хоризонтална ос на въртене, с рамка от екструдиран поливинилхлорид (PVC) с три и повече кухи камери; покривни прозорци за всеки тип отваряемост с рамка от PVC
	1,7

	2
	Външни прозорци, остъклени врати и витрини с крила на вертикална и хоризонтална ос на въртене, с рамка от дърво/покривни прозорци за всеки тип отваряемост с рамка от дърво
	1,8/1,9

	3
	Външни прозорци, остъклени врати и витрини с крила на вертикална и хоризонтална ос на въртене, с рамка от алуминий с прекъснат топлинен мост
	2

	
	
	

	4
	Окачени фасади/окачени фасади с повишени изисквания
	1,9/2,2
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	Приложение ПГ-2
: Общински сгради за обществено обслужване ( източник: Община Гулянци;ПИРО2021-2027; ОПЕЕ 2018-2022; ОУПО Гулянци 2019-2039 г.; МК, Национален списък на читалищата; РУО-Плевен; АУЕР)

	наименование на сградата
	Местонахождение град/село
	РЗП,                                  м2
	построена в година
	сертификат

	Сгради за административно обслужване 

	Общинска администрация
	гр. Гулянци
	1100
	1982
	309ДРН082 / 05.07.2018г.

	Ц-р за обслужв. на клиенти 
	гр. Гулянци
	228
	 ⌂
	309ДРН083 / 05.07.2018г.

	Сграда общ. Съвет
	гр. Гулянци
	704
	 1938
	116ХЕН075 / 27.10.2021

	Кметство 
	 с. Гиген
	850
	1980
	 

	Кметство 
	с.Брест
	360
	1976
	 

	Кметство
	с.Сомовит
	1220
	1943
	 

	Кметство 
	с. Искър
	395
	1968
	

	Кметство
	с. Милковица
	263
	1947
	

	Кметство
	с. Долни Вит
	306
	1965
	

	Кметство
	с. Шияково
	81
	1985
	

	Кметство
	с. Ленково
	434
	1966
	

	Кметство
	с. Крета
	534
	1990
	

	Кметство
	с. Дъбован
	434
	1966
	

	Кметство
	с. Загражден
	375
	1981
	

	Сгради за образование и наука

	СОУ "Христо Смирненски" 
	гр. Гулянци
	5306
	1983
	309ДРН073 /16.9.2018

	СОУ "Асен Златаров; 
	с. Гиген
	1100
	1928
	 

	ОУ "Христо Ботев"
	  с. Брест
	2041
	1942
	 

	ОУ "Христо Ботев" 
	с. Милковица
	1400
	1983
	116ХЕН078 / 15.9.2002г. 

	ОУ "Христо Ботев" 
	с.Загражден
	2018
	1938
	 

	Старо у-ще
	 гр. Гулянци
	1453
	1928
	 

	Училище 
	с. Ленково
	1400
	1930
	 

	ОУ "Христо Ботев" 
	с.Сомовит
	1324
	1934
	 

	Основно у-ще
	с. Дъбован
	1100
	1938
	 

	Училище 
	с. Искър
	1057
	1934
	 

	НУ„П.Р.Славейков“, 
	 гр. Гулянци
	2274
	 ⌂
	116ХЕН076/ 27.10.2021г.

	ДГ „Нзабравка
	гр. Гулянци
	1765
	1979
	116ХЕН074 / 03.08.2021

	Детска градина
	  с. Брест
	1765
	1976
	 

	Детска градина
	с. Гиген
	 768
	 1940
	 

	Детска градина
	с. Сомовит
	 123
	1968
	 

	Детска градина

	с. Шияково
	 400
	 ⌂
	 

	Детска градина
	с. Милковица
	 452
	1941
	 

	Сгради в областта на здравеопазването

	МЦ I„Д-р Ал.Войников“
	гр. Гулянци
	344
	 1977
	116ХЕН073/ 16.01.2019

	МБАЛ 
	гр. Гулянци
	3040
	2001
	 

	Здравна служба
	с. Милковица
	153
	1941
	

	Здравна служба
	с. Брест
	325
	1956
	

	Здравна служба
	с. Гиген
	159
	1955
	

	Здравна служба
	с. Загражден
	117
	1963
	

	Здравна служба
	с. Искър
	275
	1964
	

	Здравна служба
	с. Ленково
	168
	1967
	

	Здравна служба
	с. Крета
	93
	2014
	

	Здравна служба
	с. Шияково
	69
	1998
	

	Здравна служба
	с. Долни Вит
	85
	1962
	

	Здравна служба
	с. Сомовит
	187
	1937
	

	Сгради в областта на Културата
	 

	НЧ "П. Р. Славейков" 
	гр. Гулянци
	2520
	1960
	 

	НЧ "Искра" 
	с. Гиген
	1771
	1960
	 

	НЧ "Заря-1904"
	с.Ленково
	 
	 
	 

	НЧ "Иван Вазов 1928"
	с. Милковица
	 1065
	1979
	 

	НЧ „Никола Йонков Вапцаров 1897-с.Брест"
	с.Брест
	 ⌂
	 ⌂
	 

	НЧ "Искър 1928"
	с. Искър
	 ⌂
	 ⌂
	 

	НЧ "Васил Левски -1928"
	с. Шияково
	 313
	1963
	 

	НЧ "Христо Ботев - 1930"
	с. Долни Вит
	 ⌂
	 ⌂
	 

	НЧ "Пробуда 1927"
	с. Сомовит
	 422
	1963
	 

	НЧ "Пробуда 1926"

	с. Крета
	 275
	 ⌂
	 

	НЧ „Пробуда 1927“
	с.Загражден
	 ⌂
	 ⌂
	 

	НЧ „Св.св. Кирил и Методий-1929“
	с. Дъбован
	 350
	1979
	 

	Културен дом 
	с. Милковица
	2130
	1963
	 

	Сгради за социални услуги

	Домашен и социален патронаж и ЦОП
	Гр. Гулянци
	1327
	1976
	

	Службя социално подпомагане
	Гр. Гулянци
	120
	1985
	

	Сгради за спорт

	Съблекалня на спортен комплекс гр. Гулянци
	гр. Гулянци
	490
	2015
	

	Съблекалня на спортен комплекс с. Брест
	с. Брест
	150
	1960
	

	⌂ Няма предоставени и/или намерени  данни за сградата в  маркираната графа

	Приложение ПГ-3:Водогрейни котли (ВГК) в сгради за обществено обслужване

	Сграда за обществено обслужване
	Начин на отопление
	Промяна на начина на отопление или на горивото

	Админ.а сграда на Община Гулянци
	ВГК с дизелово гориво
	 

	Сграда на данъчна служба  Гулянци
	ВГК с дизелово гориво
	 

	СОУ "Хр. Смирненски" - гр. Гулянци
	ВГК с дизелово гориво
	ВГК на пелети

	СОУ "Асен Златаров; - с. Гиген
	ВГК с дизелово гориво
	 

	ОУ "Христо Ботев" – с. Брест
	ВГК на дърва и въглища
	 

	ОУ "Христо Ботев" – с. Милковица
	Печки на дърва и въглища
	 

	ОДЗ „Нзабравка”-гр.Гулянци, 
	ВГК на пелети
	ВГК на пелети

	ДГ„Щастливо детство“ с.Брест
	ВГК на пелети
	ВГК на пелети

	ДГ„Първи юни“ , с. Гиген
	ВГК на пелети
	ВГК на пелети

	ДГ„Слънце, с. Сомовит 
	ВГК на пелети
	ВГК на пелети

	Детска градина в с. Шияково
	Печки на дърва и въглища
	 

	Детска градина в с. Милковица
	Печки на дърва и въглища
	ВГК на пелети

	МЦ І ЕООД "Д-р Ал. Войников"
	Климатици 
	 

	МБАЛ Гулянци ЕООД
	Термопомпена инсталация
	 

	НЧ "П. Р. Славейков" гр. Гулянци
	Печки на дърва и въглища
	 



ПриложениеПГ-4: КОЕФИЦИЕНТИ НА ПРЕВРЪЩАНЕ, В СЪОТВЕТСТВИЕ С ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ОТ ДЕЕ (източник:НПДЕЕ 2014-2020г)
	Енергиен материал
	kJ
	кг.н.е
	kWh

	1 кг. кокс
	28 500
	0,676
	7,917

	1 кг. антрацитни въглища
	17 200 - 30 700
	0,411 - 0,733
	4,778 - 8,528

	1 кг. брикети кафяви въглища
	20 000
	0,478
	5,556

	1 кг. черен лигнит
	10 500 - 21 000
	0,251 - 0,502
	2,917 - 5,833

	1 кг. кафяви въглища
	5 600 - 10 500
	0,134 - 0,251
	1,556 - 2,917

	1 кг. нефтоносен шист
	8 000 - 9 000
	0,191 - 0,215
	2,222 - 2,500

	1 кг. торф
	7 800 - 13 800
	0,186 - 0,330
	2,167 - 3,833

	1 кг. торфени брикети
	16 000 - 16 800
	0,382 - 0,401
	4,444 - 4,667

	1   кг.   остатъчно  тежко  течно гориво (тежко дизелово гориво)
	40 000
	0,955
	11,111

	1 кг. леко течно гориво
	42 300
	1,01
	11,75

	1 кг. моторно гориво (бензин)
	44 000
	1,051
	12,222

	1 кг. керосин
	40 000
	0,955
	11,111

	1 кг. втечнен нефтен газ
	46 000
	1,099
	12,778

	1 кг. природен газ
	47 200
	1,126
	13,1

	1 кг. втечнен природен газ
	45 190
	1,079
	12,553

	1 кг. дърво (25% влажност)
	13 800
	0,33
	3,833

	1 кг. дървени пелети/брикети
	16 800
	0,401
	4,667

	1 кг. отпадъци
	7 400 - 10 700
	0,177 - 0,256
	2,056 - 2,972

	1 MJ получена топлина
	1 000
	0,024
	0,278

	1 kWh електрическа енергия
	3 600
	0,086
	1


Приложение№5: Референтни стойности на коефициента на екологичен еквивалент на енергоресурси и енергия (източник: Наредба Е-РД-04-2/2016г.)

	Вид енергиен ресурс/енергия
	 Коефициент на екологичен еквивалент fi 

	
	g СО2/KWh 

	Промишлен газьол, петрол и дизел 
	267

	Мазут 
	279

	 Природен газ 
	202

	 Пропан-бутан 
	227

	 Черни каменни въглища 
	341

	 Лигнитни/кафяви каменни въглища 
	364

	 Антрацитни въглища 
	354

	 Брикети 
	351

	 Дървени пелети, брикети и дърва 
	43

	ТЕЦ
	290

	Електричество
	819
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�Разработена е и качена на електронната страница на МЕ за обществено обсъждане „Стратегия за устойчиво енергийно развитие  на РБългария до 2030г., с хоризонт до 2050г.“.





� Използвани са данни от Дългосрочна ОПНИЕВИБ 2019-2029 г. и ПИРО 2021-2027 със съответна актуализация.


� Към датата на изработване на програмата няма официално публикувани за обществен достъп данни за жилищния и сградния фонд от преброяването през 2021 г.


� Стойностите до 2005 г. са максимално допустими, а към 2009 г. са въведени като референтни. След 2009 г. за всички сгради (нови и съществуващи) основен показател за съответствие с националните нормативни изисквания за енергийна ефективност е показателят интегрирана енергийна характеристика на сградата EP, kWh/m2год.


� Стойностите са за безтавански плоски покриви.


� Източник Дългосрочна ПНИЕВИБ 2019-2029 г. на община Гулянци


� Данните са за периода 01.01.÷ 30.11.2022г.


� В АУЕР се събират данни само за производството на енергия от ВЕИ за търговски цели Няма предоставени данни за производство на енергия за собствено потребление от други източници.


� Сумата е изчислена при структура на спестяванията на енергия съвпадаща със труктурата на потреблението, показана в таблица Р-23


� Преобразуването от простронствени в плътни м3 и от плътни м3 в тонове е по приложения №7 и 9 от Наредба №1/2012г. за контрола за опазването на горските територии.


� Данните са актуални за периода 2005- 2016г.


� Източник:Българо-австрийска консултанска компания-АД „Преглед и анализ на националния сграден фонд“, София, януари 2020 г.


� Данните са събирани от различни институци и служби и са актуални към различни години.


� Не се използва


� Несе използва
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Sheet1

		

		наименование на сградата		Местонахождение град/село		РЗП,                                  м2		година на въвеждане в есплоатация																гогива и/или енергия		натурална мярка(н.м.)		количество за година

		Сгради за административно обслужване																										Средногодишно		Средногодишeн енерг.екв.		Емисии СО2

		Общинска администрация		гр. Гулянци																								н.м.		MWh		t

		общинска данъчна служба		гр. Гулянци																				Леко течно гориво		л

		Сгради за образование и наука																						Дизелово гориво		kg

		СОУ "Христо Смирненски"		гр. Гулянци																				Бензин		kg

		СОУ "Асен Златаров;		с. Гиген																				дърва		м3

		ОУ "Христо Ботев"		с. Брест																				пелети		т

		ОУ "Христо Ботев"		с. Милковица																				ел.енергия		MWh

		Детска градина „Нзабравка		гр. Гулянци

		Детска градина		с. Брест																				ТЕЦ		MWh

		Детска градина		с. Гиген																				Природен газ		Х.м3

		Детска градина		с. Сомовит																				Общо горива/енергия община Разград

		Детска градина		с. Шияково

		Детска градина		с. Милковица

		Сгради в областта на здравеопазването

		МЦ I„Д-р Ал.Войников“		гр. Гулянци

		МБАЛ		гр. Гулянци

		Сгради в областта на Културата

		НЧ "П. Р. Славейков"		гр. Гулянци

		НЧ "Искра"		с. Гиген

		сгради за социални услуги

		сгради за спорт

												Средногодишни разходи на горива и енергия

												наименование на сградата		Местонахождение град/село		разход за отопление				разход ел.енергия

												Сгради за административно обслужване

												Общинска администрация		гр. Гулянци

												общинска данъчна служба		гр. Гулянци

												Сгради за образование и наука

												СОУ "Христо Смирненски"		гр. Гулянци

												СОУ "Асен Златаров;		с. Гиген

												ОУ "Христо Ботев"		с. Брест

												ОУ "Христо Ботев"		с. Милковица

												Детска градина „Нзабравка		гр. Гулянци

												Детска градина		с. Брест

												Детска градина		с. Гиген

												Детска градина		с. Сомовит

												Детска градина		с. Шияково

												Детска градина		с. Милковица

												Сгради в областта на здравеопазването

												МЦ I„Д-р Ал.Войников“		гр. Гулянци

												МБАЛ		гр. Гулянци

												Сгради в областта на Културата

												НЧ "П. Р. Славейков"		гр. Гулянци

												НЧ "Искра"		с. Гиген

												сгради за социални услуги

												сгради за спорт

																								Таблица Р-1:Баланс на територията на община Гулянци в дка и %  (източник: НСИ)								дка		%

																								вид на територията по предназначение		земеделска земя		общо				459,201		100.00%

																												обработваеми площи		общо		381,606		83.10%

																														поливни		0		0.00%

																										гори						34,437		7.50%

																										урбанизирани територии						14,616		3.19%

																										водни течения и водни площи						25427		5.54%

																										за добив на полезни изкопаеми						1,918		0.41%

																										транспортна и др. инфра структура						1,197		0.26%

																																		459,201
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		Таблица ДМ-1: Воден  отток на р.Искър и р.Вит по месеце, средногодишно и по месеци

		речен отток m3/s		I		II		III		IV		V		VI		VII		VIII		IX		X		XI		XII		средногодишен						Месец		валежи		Тср.дн.макс.		Тср.дн.макс горещите дни		Тср.дн.мин.		Тср.дн.мин. на мраз. нощи				Месец		Тср.дн.макс.		Тср.дн.макс горещите дни		Тср.дн.мин.		Тср.дн.мин. на мраз. нощи				Месец		валежи

		р.Икър		18.6		28.5		30.3		28.3		32.6		28		17		14.3		15.5		20		22		25.5		23.3								mm		0С		0С		0С		0С						0С		0С		0С		0С						mm

		р.Вит		10.7		13.9		19.6		24.6		28.3		22		13		8.38		7.32		6.3		7.1		10.2		14.3						януари		41		5		14		-2		-10				I		5		14		-2		-10				I		41

																																		февруари		39		7		16		-1		-8				II		7		16		-1		-8				II		39

																																		март		44		13		23		2		-4				III		13		23		2		-4				III		44

																																		април		42		19		26		7		0				IV		19		26		7		0				IV		42

																																		май		38		24		32		11		4				V		24		32		11		4				V		38

																																		юни		39		28		36		15		9				VI		28		36		15		9				VI		39

																																		юли		35		31		38		17		11				VII		31		38		17		11				VII		35

																																		август		23		31		37		17		11				VIII		31		37		17		11				VIII		23

																																		септември		36		26		33		13		8				IX		26		33		13		8				IX		36

																																		октомври		29		20		29		8		0				X		20		29		8		0				X		29

																																		ноември		40		13		23		4		-3				XI		13		23		4		-3				XI		40

																																		декември		46		6		15		-1		-8				XII		6		15		-1		-8				XII		46

																																																														452
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		2011

		2012

		2013

		2014

		2015

		2016

		2017

		2018

		2019

		2020

		2021



община

12123

11831

11584

11308

11144

10875

10578

10358

10083

9969

9614



Население

		Таблица Р-4.„Население на община по адресна регистрация“(източник grao.bg, НСИ).

		№ по ред		населено място (НМ)		категория		ЕКАТТЕ		постоянен адрес (ПА)		настоящ адрес (НА)		ПА и НА в същото НМ						население 2011-2021

				община Гулянци		9540		PVN08												2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021

		1		с. Брест		1518		6402										област		266865		262969		259363		255749		251986		248138		244209		240380		236305		233438		228300

		2		14876 с. Гиген		1530		14876										община		12123		11831		11584		11308		11144		10875		10578		10358		10083		9969		9614

		3		гр. Гулянци		2619		18099										година		област		община

		4		с. Долни Вит		405		22335										2011		266865		12123

		5		с. Дъбован		357		24308										2012		262969		11831

		6		с. Загражден		262		30199										2013		259363		11584

		7		с. Искър		164		14888										2014		255749		11308

		8		с. Крета		211		39712										2015		251986		11144

		9		с. Ленково		344		43284										2016		248138		10875

		10		с. Милковица		1386		48204										2017		244209		10578

		11		с. Сомовит		445		68045										2018		240380		10358

		12		с. Шияково				83394										2019		236305		10083

																		2020		233438		9969

																		2021		228300		9614

						година		област		община						година		община

						2011		266865		12123						2011		12123

						2012		262969		11831						2012		11831

						2013		259363		11584						2013		11584

						2014		255749		11308						2014		11308

						2015		251986		11144						2015		11144

						2016		248138		10875						2016		10875

						2017		244209		10578						2017		10578

						2018		240380		10358						2018		10358

						2019		236305		10083						2019		10083

						2020		233438		9969						2020		9969

						2021		228300		9614						2021		9614
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община
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област



по възраст и по гъстота

		

		нас.място		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021								община Гулянци

		община Гулянци		12123		11831		11584		11308		11144		10875		10578		10358		10083		9969		9614		2509		206.961973109		1		с. Брест

		с. Брест		2003		1941		1897		1853		1809		1773		1725		1674		1603		1564		1495				0.2069619731		2		14876 с. Гиген

		с. Гиген		1928		1864		1829		1783		1748		1702		1671		1629		1586		1585		1538						3		гр. Гулянци

		гр. Гулянци		3158		3122		3106		3062		2990		2988		2943		2898		2835		2816		2759						4		с. Долни Вит

		с. Долни Вит		524		520		512		499		491		473		451		443		411		396		376						5		с. Дъбован

		с. Дъбован		517		504		482		461		434		423		405		391		378		389		360						6		с. Загражден

		с. Загражден		363		347		329		322		331		313		301		281		257		270		263						7		с. Искър

		с. Искър		279		268		259		252		242		229		209		191		170		168		159						8		с. Крета

		с. Крета		286		283		266		264		278		261		248		244		235		237		218						9		с. Ленково

		с. Ленково		386		381		371		364		379		360		350		389		439		425		393						10		с. Милковица

		с. Милковица		1700		1661		1620		1571		1547		1500		1453		1408		1365		1334		1301						11		с. Сомовит

		с. Сомовит		615		588		576		548		549		522		507		491		477		470		452						12		с. Шияково

		с. Шияково		364		352		337		329		346		331		315		319		327		315		300

		с. Брест
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		2016		362		389		387		412		439		445		459		495		518		644		645		775		846		1049		1025		817		1168		10875				година		население ,брой						*гъст. на насел.; ж/км2

		2017		388		357		397		393		404		426		468		462		508		622		628		724		863		955		1027		799		1157		10578						общ.Две могили		област Русе		Република България		общ.Две могили		област Русе		Република България

		2018		393		337		401		387		391		429		460		431		506		577		637		724		847		862		1042		800		1134		10358				2011		9259		233767		7,348,328		0.00		0.00		66.20

		2019		358		334		393		387		364		417		445		454		494		560		655		672		836		824		995		816		1079		10083				2912		9053		231580		7,305,888		0.00		0.00		65.82

		2020		355		328		372		388		377		386		453		441		518		540		659		688		785		821		972		826		1060		9969				2013		8897		229784		7,265,115		0.00		0.00		65.46

		2021		326		353		387		366		338		378		421		437		495		536		653		640		774		783		923		810		994		9614				2014		8735		227685		7,223,937		0.00		0.00		65.08

																																										2015		8655		225674		7,177,991		0.00		0.00		64.67

																																										2016		8494		223489		7,127,821		0.00		0.00		64.22

				5-9																																						2017		8278		221336		7,075,977		0.00		0.00		63.75

		2016		389												№ по ред		населено място (НМ)		население 31.12.2021		ЕКАТТЕ		постоянен адрес (ПА)		настоящ адрес (НА)		ПА и НА в същото НМ		територия		ж/км										2018		8001		218556		7,025,037		0.00		0.00		63.29

		2017		357												община Гулянци				9614		PVN08		10825		10745		9345		459.20		20.94		20.94								2019		7765		215477		6,975,761		0.00		0.00		62.85

		2018		337												1		Брест		1495		6402		1764		1693		1512		80.80		18.5		18.50								2020		7855		212729		6916548		0.00		0.00		62.31

		2019		334												2		Гиген		1538		14876		1741		1688		1499		65.61		23.44		23.44								2021		7619		209084		6838937		0.00		0.00		0.00

		2020		328												3		Гулянци		2759		18099		3281		3164		2922		70.08		39.37		39.37

		2021		353												4		Долни Вит		376		22335		420		419		349		18.76		20.04		20.04

																5		Дъбован		360		24308		362		404		314		34.54		10.42		10.42

																6		Загражден		263		30199		221		279		177		29.14		9.03		9.03

																7		Искър		159		14888		166		173		132		23.75		6.69		6.69

																8		Крета		218		39712		250		270		208		15.48		14.09		14.09

																9		Ленково		393		43284		305		427		267		38.24		10.28		10.28

																10		Милковица		1301		48204		1521		1423		1330		46.56		27.94		27.94

																11		Сомовит		452		68045		537		488		430		24.69		18.31		18.31

																12		Шияково		300		83394		257		317		205		11.57		25.94		25.94

																								10825		10745		9345		459.201

																						брой жители		бр. жители/км2		брой жители 2018г.		брой жители/ км2 2018г

																		населено място		територия, км2				2011г.

																		Гулянци		70.079		3207		45.76		2898		41.35

																		Брест		80.803		2048		25.35		1720		21.28

																		Гиген		65.605		1984		30.24		1666		25.39

																		Милковица		46.559		1747		37.52		1467		31.51

																		Сомовит		24.689		643		26.04		540		21.87

																		Долни Вит		18.759		517		27.56		434		23.14

																		Дъбован		34.543		510		14.76		428		12.4

																		Загражден		29.135		373		12.8		313		10.75

																		Ленково		38.235		384		10.04		322		8.43

																		Шияково		11.566		344		29.74		289		24.97

																		Искър		23.752		286		12.04		240		10.11

																		Крета		15.476		293		18.93		246		15.91

																		общо		459.201		12336		26.86		10358		22.56





		

				област		община						община

		2011		266865		12123				2011		12123				292.00		2.41

		2012		262969		11831				2012		11831				247.00		2.09

		2013		259363		11584				2013		11584				276.00		2.38

		2014		255749		11308				2014		11308				164.00		1.45

		2015		251986		11144				2015		11144				269.00		2.41

		2016		248138		10875				2016		10875				297.00		2.73

		2017		244209		10578				2017		10578				220.00		2.08

		2018		240380		10358				2018		10358				275.00		2.65

		2019		236305		10083				2019		10083				114.00		1.13

		2020		233438		9969				2020		9969				355.00		3.56

		2021		228300		9614				2021		9614
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Население

		Таблица Р-4.„Население на община по адресна регистрация“(източник grao.bg, НСИ).

		№ по ред		населено място (НМ)		категория		ЕКАТТЕ		постоянен адрес (ПА)		настоящ адрес (НА)		ПА и НА в същото НМ						население 2011-2021

				община Гулянци		9540		PVN08												2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021

		1		с. Брест		1518		6402										област		266865		262969		259363		255749		251986		248138		244209		240380		236305		233438		228300

		2		14876 с. Гиген		1530		14876										община		12123		11831		11584		11308		11144		10875		10578		10358		10083		9969		9614

		3		гр. Гулянци		2619		18099										година		област		община

		4		с. Долни Вит		405		22335										2011		266865		12123

		5		с. Дъбован		357		24308										2012		262969		11831

		6		с. Загражден		262		30199										2013		259363		11584

		7		с. Искър		164		14888										2014		255749		11308

		8		с. Крета		211		39712										2015		251986		11144

		9		с. Ленково		344		43284										2016		248138		10875

		10		с. Милковица		1386		48204										2017		244209		10578

		11		с. Сомовит		445		68045										2018		240380		10358

		12		с. Шияково				83394										2019		236305		10083

																		2020		233438		9969

																		2021		228300		9614

						година		област		община						година		община

						2011		266865		12123						2011		12123

						2012		262969		11831						2012		11831

						2013		259363		11584						2013		11584

						2014		255749		11308						2014		11308

						2015		251986		11144						2015		11144

						2016		248138		10875						2016		10875

						2017		244209		10578						2017		10578

						2018		240380		10358						2018		10358

						2019		236305		10083						2019		10083

						2020		233438		9969						2020		9969

						2021		228300		9614						2021		9614
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Sheet1

		



област



по възраст и по гъстота

		

		нас.място		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021								община Гулянци

		община Гулянци		12123		11831		11584		11308		11144		10875		10578		10358		10083		9969		9614		2509		206.961973109		1		с. Брест

		с. Брест		2003		1941		1897		1853		1809		1773		1725		1674		1603		1564		1495				0.2069619731		2		14876 с. Гиген

		с. Гиген		1928		1864		1829		1783		1748		1702		1671		1629		1586		1585		1538						3		гр. Гулянци

		гр. Гулянци		3158		3122		3106		3062		2990		2988		2943		2898		2835		2816		2759						4		с. Долни Вит

		с. Долни Вит		524		520		512		499		491		473		451		443		411		396		376						5		с. Дъбован

		с. Дъбован		517		504		482		461		434		423		405		391		378		389		360						6		с. Загражден

		с. Загражден		363		347		329		322		331		313		301		281		257		270		263						7		с. Искър

		с. Искър		279		268		259		252		242		229		209		191		170		168		159						8		с. Крета

		с. Крета		286		283		266		264		278		261		248		244		235		237		218						9		с. Ленково

		с. Ленково		386		381		371		364		379		360		350		389		439		425		393						10		с. Милковица

		с. Милковица		1700		1661		1620		1571		1547		1500		1453		1408		1365		1334		1301						11		с. Сомовит

		с. Сомовит		615		588		576		548		549		522		507		491		477		470		452						12		с. Шияково

		с. Шияково		364		352		337		329		346		331		315		319		327		315		300

		с. Брест
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		2016		362		389		387		412		439		445		459		495		518		644		645		775		846		1049		1025		817		1168		10875				година		население ,брой						*гъст. на насел.; ж/км2

		2017		388		357		397		393		404		426		468		462		508		622		628		724		863		955		1027		799		1157		10578						общ.Две могили		област Русе		Република България		общ.Две могили		област Русе		Република България

		2018		393		337		401		387		391		429		460		431		506		577		637		724		847		862		1042		800		1134		10358				2011		9259		233767		7,348,328		0.00		0.00		66.20

		2019		358		334		393		387		364		417		445		454		494		560		655		672		836		824		995		816		1079		10083				2912		9053		231580		7,305,888		0.00		0.00		65.82

		2020		355		328		372		388		377		386		453		441		518		540		659		688		785		821		972		826		1060		9969				2013		8897		229784		7,265,115		0.00		0.00		65.46

		2021		326		353		387		366		338		378		421		437		495		536		653		640		774		783		923		810		994		9614				2014		8735		227685		7,223,937		0.00		0.00		65.08

																																										2015		8655		225674		7,177,991		0.00		0.00		64.67

																																										2016		8494		223489		7,127,821		0.00		0.00		64.22

				5-9																																						2017		8278		221336		7,075,977		0.00		0.00		63.75

		2016		389												№ по ред		населено място (НМ)		население 31.12.2021		ЕКАТТЕ		постоянен адрес (ПА)		настоящ адрес (НА)		ПА и НА в същото НМ		територия		ж/км										2018		8001		218556		7,025,037		0.00		0.00		63.29

		2017		357												община Гулянци				9614		PVN08		10825		10745		9345		459.20		20.94		20.94								2019		7765		215477		6,975,761		0.00		0.00		62.85

		2018		337												1		Брест		1495		6402		1764		1693		1512		80.80		18.5		18.50								2020		7855		212729		6916548		0.00		0.00		62.31

		2019		334												2		Гиген		1538		14876		1741		1688		1499		65.61		23.44		23.44								2021		7619		209084		6838937		0.00		0.00		0.00

		2020		328												3		Гулянци		2759		18099		3281		3164		2922		70.08		39.37		39.37

		2021		353												4		Долни Вит		376		22335		420		419		349		18.76		20.04		20.04

																5		Дъбован		360		24308		362		404		314		34.54		10.42		10.42

																6		Загражден		263		30199		221		279		177		29.14		9.03		9.03

																7		Искър		159		14888		166		173		132		23.75		6.69		6.69

																8		Крета		218		39712		250		270		208		15.48		14.09		14.09

																9		Ленково		393		43284		305		427		267		38.24		10.28		10.28

																10		Милковица		1301		48204		1521		1423		1330		46.56		27.94		27.94

																11		Сомовит		452		68045		537		488		430		24.69		18.31		18.31

																12		Шияково		300		83394		257		317		205		11.57		25.94		25.94

																								10825		10745		9345		459.201

																						брой жители		бр. жители/км2		брой жители 2018г.		брой жители/ км2 2018г												Таблица Р-6: Население по възрастови групи за периода 2016-2021г. (източник Инфостат)

																		населено място		територия, км2				2011г.																година		2016		2017		2018		2019		2020		2021				възрастова група		брой жители		% от насе-лението				9614

																		Гулянци		70.079		3207		45.76		2898		41.35												общо		10875		10578		10358		10083		9969		9614				0-4		326		3.39				9614		3.39

																		Брест		80.803		2048		25.35		1720		21.28												0 - 4		362		388		393		358		355		326				5-9		353		3.67				9614		3.67

																		Гиген		65.605		1984		30.24		1666		25.39												5-9		389		357		337		334		328		353				10-14		387		4.03				9614		4.03

																		Милковица		46.559		1747		37.52		1467		31.51												10-14		387		397		401		393		372		387				15-19		366		3.81				9614		3.81

																		Сомовит		24.689		643		26.04		540		21.87												15-19		412		393		387		387		388		366				20-24		338		3.52				9614		3.52

																		Долни Вит		18.759		517		27.56		434		23.14												20-24		439		404		391		364		377		338				25-29		378		3.93				9614		3.93

																		Дъбован		34.543		510		14.76		428		12.4												25-29		445		426		429		417		386		378				30-34		421		4.38				9614		4.38

																		Загражден		29.135		373		12.8		313		10.75												30-34		459		468		460		445		453		421				35-39		437		4.55				9614		4.55

																		Ленково		38.235		384		10.04		322		8.43												35-39		495		462		431		454		441		437				40-44		495		5.15				9614		5.15

																		Шияково		11.566		344		29.74		289		24.97												40-44		518		508		506		494		518		495				45-49		536		5.58				9614		5.58

																		Искър		23.752		286		12.04		240		10.11												45-49		644		622		577		560		540		536				50-54		653		6.79				9614		6.79

																		Крета		15.476		293		18.93		246		15.91												50-54		645		628		637		655		659		653				55-59		640		6.66				9614		6.66

																		общо		459.201		12336		26.86		10358		22.56												55-59		775		724		724		672		688		640				60-64		774		8.05				9614		8.05

																																								60-64		846		863		847		836		785		774				65-69		783		8.14				9614		8.14

																																								65-69		1049		955		862		824		821		783				70-74		923		9.6				9614		9.60

																																								70-74		1025		1027		1042		995		972		923				75-80		810		8.43				9614		8.43

																																								75-79		817		799		800		816		826		810				80+		994		10.34				9614		10.34

				0 - 4		5-9		10-14		15 - 19		20 - 24		25 - 29		30 - 34		35 - 39		40 - 44		45 - 49		50 - 54		55 - 59		60 - 64		65 - 69		70 - 74		75 - 79		80+		общо		80+		1168		1157		1134		1079		1060		994				общо		9614		100.05				9614

		2016		362		389		387		412		439		445		459		495		518		644		645		775		846		1049		1025		817		1168		10875				10875		10578		10358		10083		9969		9614

		2017		388		357		397		393		404		426		468		462		508		622		628		724		863		955		1027		799		1157		10578

		2018		393		337		401		387		391		429		460		431		506		577		637		724		847		862		1042		800		1134		10358

		2019		358		334		393		387		364		417		445		454		494		560		655		672		836		824		995		816		1079		10083

		2020		355		328		372		388		377		386		453		441		518		540		659		688		785		821		972		826		1060		9969

		2021		326		353		387		366		338		378		421		437		495		536		653		640		774		783		923		810		994		9614						0-4		3.39

																																												5-9		3.67						Възрастови групи

																																												10-14		4.03								като% от насе-лението

																																												15-19		3.81						0-4		3.39

																																												20-24		3.52						5-9		3.67

																																												25-29		3.93						10-14		4.03

																																												30-34		4.38						15-19		3.81

																																												35-39		4.55						20-24		3.52

																																												40-44		5.15						25-29		3.93

																																												45-49		5.58						30-34		4.38

																																												50-54		6.79						35-39		4.55

																																												55-59		6.66						40-44		5.15

																																												60-64		8.05						45-49		5.58

																																												65-69		8.14						50-54		6.79

																																												70-74		9.6						55-59		6.66

																																												75-80		8.43						60-64		8.05

																																												80+		10.34						65-69		8.14

																																																				70-74		9.6

																																																				75-80		8.43

																																																				80+		10.34
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като% от насе-лението



		



Възрастови групи като% от насе-лението



		

																																		година		население		Живор.		умрели		ЕП		заселени		изселени		МП		ЕП+МП		ЕП+МП‰

																																		2014		11308		83		-256		-173		147		-167		-20		-193		-17.07		-20		-193

																																		2015		11144		68		-279		-211		310		-195		115		-96		-8.61		115		-96

				област		община						община																						2016		10875		93		-326		-233		163		-199		-36		-269		-24.74		-36		-269

		2011		266865		12123				2011		12123				292.00		2.41																2017		10578		82		-320		-238		198		-257		-59		-297		-28.08		-59		-297

		2012		262969		11831				2012		11831				247.00		2.09																2018		10358		76		-299		-223		243		-240		3		-220		-21.24		3		-220

		2013		259363		11584				2013		11584				276.00		2.38																2019		10083		62		-312		-250		284		-309		-25		-275		-27.27		-25		-275

		2014		255749		11308				2014		11308				164.00		1.45																2020		9969		73		-309		-236		373		-251		122		-114		-11.44		122		-114

		2015		251986		11144				2015		11144				269.00		2.41																2021		9614		65		-372		-307		237		-285		-48		-355		-36.93		-48		-355

		2016		248138		10875				2016		10875				297.00		2.73																общо				602		-2473		-1871		1955		-1903		52		-1819		-175.37

		2017		244209		10578				2017		10578				220.00		2.08

		2018		240380		10358				2018		10358				275.00		2.65																				-2473

		2019		236305		10083				2019		10083				114.00		1.13																година				заселени		изселени		МП

		2020		233438		9969				2020		9969				355.00		3.56																2014				147		-167		-20

		2021		228300		9614				2021		9614																						2015				310		-195		115

																																		2016				163		-199		-36

		2011																																2017				198		-257		-59

		2012		2.41																														2018				243		-240		3

		2013		2.09																														2019				284		-309		-25

		2014		2.38																														2020				373		-251		122

		2015		1.45																														2021				237		-285		-48

		2016		2.41

		2017		2.73

		2018		2.08																														година				ЕП		МП		ЕП+МП

		2019		2.65																														2014				-173		-20		-193

		2020		1.13																														2015				-211		115		-96

		2021		3.56																														2016				-233		-36		-269

																																		2017				-238		-59		-297

																																		2018				-223		3		-220

																																		2019				-250		-25		-275

																																		2020				-236		122		-114

																																		2021				-307		-48		-355
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Sheet1

		

		наименование на сградата		Местонахождение град/село		РЗП,                                  м2		година на въвеждане в есплоатация																гогива и/или енергия		натурална мярка(н.м.)		количество за година

		Сгради за административно обслужване																										Средногодишно		Средногодишeн енерг.екв.		Емисии СО2

		Общинска администрация		гр. Гулянци																								н.м.		MWh		t

		общинска данъчна служба		гр. Гулянци																				Леко течно гориво		л

		Сгради за образование и наука																						Дизелово гориво		kg

		СОУ "Христо Смирненски"		гр. Гулянци																				Бензин		kg

		СОУ "Асен Златаров;		с. Гиген																				дърва		м3

		ОУ "Христо Ботев"		с. Брест																				пелети		т

		ОУ "Христо Ботев"		с. Милковица																				ел.енергия		MWh

		Детска градина „Нзабравка		гр. Гулянци

		Детска градина		с. Брест																				ТЕЦ		MWh

		Детска градина		с. Гиген																				Природен газ		Х.м3

		Детска градина		с. Сомовит																				Общо горива/енергия община Разград

		Детска градина		с. Шияково

		Детска градина		с. Милковица

		Сгради в областта на здравеопазването

		МЦ I„Д-р Ал.Войников“		гр. Гулянци

		МБАЛ		гр. Гулянци

		Сгради в областта на Културата

		НЧ "П. Р. Славейков"		гр. Гулянци

		НЧ "Искра"		с. Гиген

		сгради за социални услуги

		сгради за спорт

												Средногодишни разходи на горива и енергия

												наименование на сградата		Местонахождение град/село		разход за отопление				разход ел.енергия

												Сгради за административно обслужване

												Общинска администрация		гр. Гулянци

												общинска данъчна служба		гр. Гулянци

												Сгради за образование и наука

												СОУ "Христо Смирненски"		гр. Гулянци

												СОУ "Асен Златаров;		с. Гиген

												ОУ "Христо Ботев"		с. Брест

												ОУ "Христо Ботев"		с. Милковица

												Детска градина „Нзабравка		гр. Гулянци

												Детска градина		с. Брест

												Детска градина		с. Гиген

												Детска градина		с. Сомовит

												Детска градина		с. Шияково

												Детска градина		с. Милковица

												Сгради в областта на здравеопазването

												МЦ I„Д-р Ал.Войников“		гр. Гулянци

												МБАЛ		гр. Гулянци

												Сгради в областта на Културата

												НЧ "П. Р. Славейков"		гр. Гулянци

												НЧ "Искра"		с. Гиген

												сгради за социални услуги

												сгради за спорт

																								Таблица Р-1:Баланс на територията на община Гулянци в дка и %  (източник: НСИ)								дка		%

																								вид на територията по предназначение		земеделска земя		общо				459,201		100.00%

																												обработваеми площи		общо		381,606		83.10%

																														поливни		0		0.00%

																										гори						34,437		7.50%

																										урбанизирани територии						14,616		3.19%

																										водни течения и водни площи						25427		5.54%

																										за добив на полезни изкопаеми						1,918		0.41%

																										транспортна и др. инфра структура						1,197		0.26%

																																		459,201





Sheet2

		

		Таблица ДМ-1: Воден  отток на р.Искър и р.Вит по месеце, средногодишно и по месеци

		речен отток m3/s		I		II		III		IV		V		VI		VII		VIII		IX		X		XI		XII		средногодишен						Месец		валежи		Тср.дн.макс.		Тср.дн.макс горещите дни		Тср.дн.мин.		Тср.дн.мин. на мраз. нощи				Месец		Тср.дн.макс.		Тср.дн.макс горещите дни		Тср.дн.мин.		Тср.дн.мин. на мраз. нощи				Месец		валежи

		р.Икър		18.6		28.5		30.3		28.3		32.6		28		17		14.3		15.5		20		22		25.5		23.3								mm		0С		0С		0С		0С						0С		0С		0С		0С						mm

		р.Вит		10.7		13.9		19.6		24.6		28.3		22		13		8.38		7.32		6.3		7.1		10.2		14.3						януари		41		5		14		-2		-10				I		5		14		-2		-10				I		41

																																		февруари		39		7		16		-1		-8				II		7		16		-1		-8				II		39

																																		март		44		13		23		2		-4				III		13		23		2		-4				III		44

																																		април		42		19		26		7		0				IV		19		26		7		0				IV		42

																																		май		38		24		32		11		4				V		24		32		11		4				V		38

																																		юни		39		28		36		15		9				VI		28		36		15		9				VI		39

																																		юли		35		31		38		17		11				VII		31		38		17		11				VII		35

																																		август		23		31		37		17		11				VIII		31		37		17		11				VIII		23

																																		септември		36		26		33		13		8				IX		26		33		13		8				IX		36

																																		октомври		29		20		29		8		0				X		20		29		8		0				X		29

																																		ноември		40		13		23		4		-3				XI		13		23		4		-3				XI		40

																																		декември		46		6		15		-1		-8				XII		6		15		-1		-8				XII		46

																																																														452
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Chart1

		2011

		2012

		2013

		2014

		2015

		2016

		2017

		2018

		2019

		2020

		2021



лица в 1 домакинство

Брой лица в 1 домакинство

2.3100228659

2.254382622

2.2073170732

2.1547256098

2.1234756098

2.0722179878

2.015625

1.9737042683

1.9213033537

1.8995807927

1.8319359756



Население

		Таблица Р-4.„Население на община по адресна регистрация“(източник grao.bg, НСИ).

		№ по ред		населено място (НМ)		категория		ЕКАТТЕ		постоянен адрес (ПА)		настоящ адрес (НА)		ПА и НА в същото НМ						население 2011-2021

				община Гулянци		9540		PVN08												2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021

		1		с. Брест		1518		6402										област		266865		262969		259363		255749		251986		248138		244209		240380		236305		233438		228300

		2		14876 с. Гиген		1530		14876										община		12123		11831		11584		11308		11144		10875		10578		10358		10083		9969		9614

		3		гр. Гулянци		2619		18099										година		област		община

		4		с. Долни Вит		405		22335										2011		266865		12123

		5		с. Дъбован		357		24308										2012		262969		11831

		6		с. Загражден		262		30199										2013		259363		11584

		7		с. Искър		164		14888										2014		255749		11308

		8		с. Крета		211		39712										2015		251986		11144

		9		с. Ленково		344		43284										2016		248138		10875

		10		с. Милковица		1386		48204										2017		244209		10578

		11		с. Сомовит		445		68045										2018		240380		10358

		12		с. Шияково				83394										2019		236305		10083

																		2020		233438		9969

																		2021		228300		9614

						година		област		община						година		община

						2011		266865		12123						2011		12123

						2012		262969		11831						2012		11831

						2013		259363		11584						2013		11584

						2014		255749		11308						2014		11308

						2015		251986		11144						2015		11144

						2016		248138		10875						2016		10875

						2017		244209		10578						2017		10578

						2018		240380		10358						2018		10358

						2019		236305		10083						2019		10083

						2020		233438		9969						2020		9969

						2021		228300		9614						2021		9614





Население

		



община



Sheet1

		



област



по възраст и по гъстота

		

		нас.място		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021								община Гулянци

		община Гулянци		12123		11831		11584		11308		11144		10875		10578		10358		10083		9969		9614		2509		206.961973109		1		с. Брест

		с. Брест		2003		1941		1897		1853		1809		1773		1725		1674		1603		1564		1495				0.2069619731		2		14876 с. Гиген

		с. Гиген		1928		1864		1829		1783		1748		1702		1671		1629		1586		1585		1538						3		гр. Гулянци

		гр. Гулянци		3158		3122		3106		3062		2990		2988		2943		2898		2835		2816		2759						4		с. Долни Вит

		с. Долни Вит		524		520		512		499		491		473		451		443		411		396		376						5		с. Дъбован

		с. Дъбован		517		504		482		461		434		423		405		391		378		389		360						6		с. Загражден

		с. Загражден		363		347		329		322		331		313		301		281		257		270		263						7		с. Искър

		с. Искър		279		268		259		252		242		229		209		191		170		168		159						8		с. Крета

		с. Крета		286		283		266		264		278		261		248		244		235		237		218						9		с. Ленково

		с. Ленково		386		381		371		364		379		360		350		389		439		425		393						10		с. Милковица

		с. Милковица		1700		1661		1620		1571		1547		1500		1453		1408		1365		1334		1301						11		с. Сомовит

		с. Сомовит		615		588		576		548		549		522		507		491		477		470		452						12		с. Шияково

		с. Шияково		364		352		337		329		346		331		315		319		327		315		300

		с. Брест																																				община				година		лица в 1 домакинство

																																				2011		12123		5248		2011		2.31

																																				2012		11831		5248		2012		2.25

																																				2013		11584		5248		2013		2.21

																																				2014		11308		5248		2014		2.15

																																				2015		11144		5248		2015		2.12

																																				2016		10875		5248		2016		2.07

																																				2017		10578		5248		2017		2.02

																																				2018		10358		5248		2018		1.97

																																				2019		10083		5248		2019		1.92

																																				2020		9969		5248		2020		1.90

																																				2021		9614		5248		2021		1.83
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лица в 1 домакинство



		



лица в 1 домакинство

Брой лица в 1 домакинство



		

				0 - 4		5-9		10-14		15 - 19		20 - 24		25 - 29		30 - 34		35 - 39		40 - 44		45 - 49		50 - 54		55 - 59		60 - 64		65 - 69		70 - 74		75 - 79		80+		общо				Таблица Р-7: Гъстота на населението върху територията на общината

		2016		362		389		387		412		439		445		459		495		518		644		645		775		846		1049		1025		817		1168		10875				година		население ,брой						*гъст. на насел.; ж/км2

		2017		388		357		397		393		404		426		468		462		508		622		628		724		863		955		1027		799		1157		10578						общ.Две могили		област Русе		Република България		общ.Две могили		област Русе		Република България

		2018		393		337		401		387		391		429		460		431		506		577		637		724		847		862		1042		800		1134		10358				2011		9259		233767		7,348,328		0.00		0.00		66.20

		2019		358		334		393		387		364		417		445		454		494		560		655		672		836		824		995		816		1079		10083				2912		9053		231580		7,305,888		0.00		0.00		65.82

		2020		355		328		372		388		377		386		453		441		518		540		659		688		785		821		972		826		1060		9969				2013		8897		229784		7,265,115		0.00		0.00		65.46

		2021		326		353		387		366		338		378		421		437		495		536		653		640		774		783		923		810		994		9614				2014		8735		227685		7,223,937		0.00		0.00		65.08

																																										2015		8655		225674		7,177,991		0.00		0.00		64.67

																																										2016		8494		223489		7,127,821		0.00		0.00		64.22

				5-9																																						2017		8278		221336		7,075,977		0.00		0.00		63.75

		2016		389												№ по ред		населено място (НМ)		население 31.12.2021		ЕКАТТЕ		постоянен адрес (ПА)		настоящ адрес (НА)		ПА и НА в същото НМ		територия		ж/км										2018		8001		218556		7,025,037		0.00		0.00		63.29

		2017		357												община Гулянци				9614		PVN08		10825		10745		9345		459.20		20.94		20.94								2019		7765		215477		6,975,761		0.00		0.00		62.85

		2018		337												1		Брест		1495		6402		1764		1693		1512		80.80		18.5		18.50								2020		7855		212729		6916548		0.00		0.00		62.31

		2019		334												2		Гиген		1538		14876		1741		1688		1499		65.61		23.44		23.44								2021		7619		209084		6838937		0.00		0.00		0.00

		2020		328												3		Гулянци		2759		18099		3281		3164		2922		70.08		39.37		39.37

		2021		353												4		Долни Вит		376		22335		420		419		349		18.76		20.04		20.04

																5		Дъбован		360		24308		362		404		314		34.54		10.42		10.42

																6		Загражден		263		30199		221		279		177		29.14		9.03		9.03

																7		Искър		159		14888		166		173		132		23.75		6.69		6.69

																8		Крета		218		39712		250		270		208		15.48		14.09		14.09

																9		Ленково		393		43284		305		427		267		38.24		10.28		10.28

																10		Милковица		1301		48204		1521		1423		1330		46.56		27.94		27.94

																11		Сомовит		452		68045		537		488		430		24.69		18.31		18.31

																12		Шияково		300		83394		257		317		205		11.57		25.94		25.94

																								10825		10745		9345		459.201

																						брой жители		бр. жители/км2		брой жители 2018г.		брой жители/ км2 2018г												Таблица Р-6: Население по възрастови групи за периода 2016-2021г. (източник Инфостат)

																		населено място		територия, км2				2011г.																година		2016		2017		2018		2019		2020		2021				възрастова група		брой жители		% от насе-лението				9614

																		Гулянци		70.079		3207		45.76		2898		41.35												общо		10875		10578		10358		10083		9969		9614				0-4		326		3.39				9614		3.39

																		Брест		80.803		2048		25.35		1720		21.28												0 - 4		362		388		393		358		355		326				5-9		353		3.67				9614		3.67

																		Гиген		65.605		1984		30.24		1666		25.39												5-9		389		357		337		334		328		353				10-14		387		4.03		1066		9614		4.03

																		Милковица		46.559		1747		37.52		1467		31.51												10-14		387		397		401		393		372		387				15-19		366		3.81		0.1108799667		9614		3.81

																		Сомовит		24.689		643		26.04		540		21.87												15-19		412		393		387		387		388		366				20-24		338		3.52				9614		3.52

																		Долни Вит		18.759		517		27.56		434		23.14												20-24		439		404		391		364		377		338				25-29		378		3.93				9614		3.93

																		Дъбован		34.543		510		14.76		428		12.4												25-29		445		426		429		417		386		378				30-34		421		4.38				9614		4.38

																		Загражден		29.135		373		12.8		313		10.75												30-34		459		468		460		445		453		421				35-39		437		4.55				9614		4.55

																		Ленково		38.235		384		10.04		322		8.43												35-39		495		462		431		454		441		437				40-44		495		5.15				9614		5.15

																		Шияково		11.566		344		29.74		289		24.97												40-44		518		508		506		494		518		495				45-49		536		5.58				9614		5.58

																		Искър		23.752		286		12.04		240		10.11												45-49		644		622		577		560		540		536				50-54		653		6.79				9614		6.79

																		Крета		15.476		293		18.93		246		15.91												50-54		645		628		637		655		659		653				55-59		640		6.66				9614		6.66

																		общо		459.201		12336		26.86		10358		22.56												55-59		775		724		724		672		688		640				60-64		774		8.05		5038		9614		8.05

																																								60-64		846		863		847		836		785		774				65-69		783		8.14		0.52402746		9614		8.14

																																								65-69		1049		955		862		824		821		783				70-74		923		9.6				9614		9.60

																																								70-74		1025		1027		1042		995		972		923				75-80		810		8.43				9614		8.43

																																								75-79		817		799		800		816		826		810				80+		994		10.34		3510		9614		10.34

				0 - 4		5-9		10-14		15 - 19		20 - 24		25 - 29		30 - 34		35 - 39		40 - 44		45 - 49		50 - 54		55 - 59		60 - 64		65 - 69		70 - 74		75 - 79		80+		общо		80+		1168		1157		1134		1079		1060		994				общо		9614		100.05		0.3650925733		9614

		2016		362		389		387		412		439		445		459		495		518		644		645		775		846		1049		1025		817		1168		10875				10875		10578		10358		10083		9969		9614

		2017		388		357		397		393		404		426		468		462		508		622		628		724		863		955		1027		799		1157		10578																				0.4728682171						4576		0.9082969432

		2018		393		337		401		387		391		429		460		431		506		577		637		724		847		862		1042		800		1134		10358

		2019		358		334		393		387		364		417		445		454		494		560		655		672		836		824		995		816		1079		10083

		2020		355		328		372		388		377		386		453		441		518		540		659		688		785		821		972		826		1060		9969

		2021		326		353		387		366		338		378		421		437		495		536		653		640		774		783		923		810		994		9614						0-4		3.39

																																												5-9		3.67						Възрастови групи

																																												10-14		4.03								като% от насе-лението

																																												15-19		3.81						0-4		3.39

																																												20-24		3.52						5-9		3.67

																																												25-29		3.93						10-14		4.03

																																												30-34		4.38						15-19		3.81

																																												35-39		4.55						20-24		3.52

																																												40-44		5.15						25-29		3.93

																																												45-49		5.58						30-34		4.38

																																												50-54		6.79						35-39		4.55

																																												55-59		6.66						40-44		5.15

																																												60-64		8.05						45-49		5.58

																																												65-69		8.14						50-54		6.79

																																												70-74		9.6						55-59		6.66

																																												75-80		8.43						60-64		8.05

																																												80+		10.34						65-69		8.14

																																																				70-74		9.6

																																																				75-80		8.43

																																																				80+		10.34





		



като% от насе-лението



		



Възрастови групи като% от насе-лението



		

																																		година		население		Живор.		умрели		ЕП		заселени		изселени		МП		ЕП+МП		ЕП+МП‰

																																		2014		11308		83		-256		-173		147		-167		-20		-193		-17.07		-20		-193

																																		2015		11144		68		-279		-211		310		-195		115		-96		-8.61		115		-96

				област		община						община																						2016		10875		93		-326		-233		163		-199		-36		-269		-24.74		-36		-269

		2011		266865		12123				2011		12123				292.00		2.41																2017		10578		82		-320		-238		198		-257		-59		-297		-28.08		-59		-297

		2012		262969		11831				2012		11831				247.00		2.09																2018		10358		76		-299		-223		243		-240		3		-220		-21.24		3		-220

		2013		259363		11584				2013		11584				276.00		2.38																2019		10083		62		-312		-250		284		-309		-25		-275		-27.27		-25		-275

		2014		255749		11308				2014		11308				164.00		1.45																2020		9969		73		-309		-236		373		-251		122		-114		-11.44		122		-114

		2015		251986		11144				2015		11144				269.00		2.41																2021		9614		65		-372		-307		237		-285		-48		-355		-36.93		-48		-355

		2016		248138		10875				2016		10875				297.00		2.73																общо				602		-2473		-1871		1955		-1903		52		-1819		-175.37

		2017		244209		10578				2017		10578				220.00		2.08

		2018		240380		10358				2018		10358				275.00		2.65																				-2473

		2019		236305		10083				2019		10083				114.00		1.13																година				заселени		изселени		МП

		2020		233438		9969				2020		9969				355.00		3.56																2014				147		-167		-20

		2021		228300		9614				2021		9614																						2015				310		-195		115

																																		2016				163		-199		-36

		2011																																2017				198		-257		-59

		2012		2.41																														2018				243		-240		3

		2013		2.09																														2019				284		-309		-25

		2014		2.38																														2020				373		-251		122

		2015		1.45																														2021				237		-285		-48

		2016		2.41

		2017		2.73

		2018		2.08																														година				ЕП		МП		ЕП+МП

		2019		2.65																														2014				-173		-20		-193

		2020		1.13																														2015				-211		115		-96

		2021		3.56																														2016				-233		-36		-269

																																		2017				-238		-59		-297

																																		2018				-223		3		-220

																																		2019				-250		-25		-275

																																		2020				-236		122		-114

																																		2021				-307		-48		-355





		



община



		



община



		



Живор.

умрели

ЕП

Естествен прираст на населението 2014-2021



		



заселени

изселени

МП

Механичен прираст на населението 2014-2021



		



ЕП

МП

ЕП+МП

Прираст на населението по години 2014-2021



		



Естествен прираст 2014-2021

Живор.

умрели

ЕП










_1733154099.xls
Chart1

		2014		2014		2014

		2015		2015		2015

		2016		2016		2016

		2017		2017		2017

		2018		2018		2018

		2019		2019		2019

		2020		2020		2020

		2021		2021		2021



Естествен прираст 2014-2021

Живор.

умрели

ЕП

83

-256

-173

68

-279

-211

93

-326

-233

82

-320

-238

76

-299

-223

62

-312

-250

73

-309

-236

65

-372

-307



Население

		Таблица Р-4.„Население на община по адресна регистрация“(източник grao.bg, НСИ).

		№ по ред		населено място (НМ)		категория		ЕКАТТЕ		постоянен адрес (ПА)		настоящ адрес (НА)		ПА и НА в същото НМ						население 2011-2021

				община Гулянци		9540		PVN08												2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021

		1		с. Брест		1518		6402										област		266865		262969		259363		255749		251986		248138		244209		240380		236305		233438		228300

		2		14876 с. Гиген		1530		14876										община		12123		11831		11584		11308		11144		10875		10578		10358		10083		9969		9614

		3		гр. Гулянци		2619		18099										година		област		община

		4		с. Долни Вит		405		22335										2011		266865		12123

		5		с. Дъбован		357		24308										2012		262969		11831

		6		с. Загражден		262		30199										2013		259363		11584

		7		с. Искър		164		14888										2014		255749		11308

		8		с. Крета		211		39712										2015		251986		11144

		9		с. Ленково		344		43284										2016		248138		10875

		10		с. Милковица		1386		48204										2017		244209		10578

		11		с. Сомовит		445		68045										2018		240380		10358

		12		с. Шияково				83394										2019		236305		10083

																		2020		233438		9969

																		2021		228300		9614

						година		област		община						година		община

						2011		266865		12123						2011		12123

						2012		262969		11831						2012		11831

						2013		259363		11584						2013		11584

						2014		255749		11308						2014		11308

						2015		251986		11144						2015		11144

						2016		248138		10875						2016		10875

						2017		244209		10578						2017		10578

						2018		240380		10358						2018		10358

						2019		236305		10083						2019		10083

						2020		233438		9969						2020		9969

						2021		228300		9614						2021		9614





Население

		



община



Sheet1

		



област



по възраст и по гъстота

		

		нас.място		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021								община Гулянци

		община Гулянци		12123		11831		11584		11308		11144		10875		10578		10358		10083		9969		9614		2509		206.961973109		1		с. Брест

		с. Брест		2003		1941		1897		1853		1809		1773		1725		1674		1603		1564		1495				0.2069619731		2		14876 с. Гиген

		с. Гиген		1928		1864		1829		1783		1748		1702		1671		1629		1586		1585		1538						3		гр. Гулянци

		гр. Гулянци		3158		3122		3106		3062		2990		2988		2943		2898		2835		2816		2759						4		с. Долни Вит

		с. Долни Вит		524		520		512		499		491		473		451		443		411		396		376						5		с. Дъбован

		с. Дъбован		517		504		482		461		434		423		405		391		378		389		360						6		с. Загражден

		с. Загражден		363		347		329		322		331		313		301		281		257		270		263						7		с. Искър

		с. Искър		279		268		259		252		242		229		209		191		170		168		159						8		с. Крета

		с. Крета		286		283		266		264		278		261		248		244		235		237		218						9		с. Ленково

		с. Ленково		386		381		371		364		379		360		350		389		439		425		393						10		с. Милковица

		с. Милковица		1700		1661		1620		1571		1547		1500		1453		1408		1365		1334		1301						11		с. Сомовит

		с. Сомовит		615		588		576		548		549		522		507		491		477		470		452						12		с. Шияково

		с. Шияково		364		352		337		329		346		331		315		319		327		315		300

		с. Брест
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				0 - 4		5-9		10-14		15 - 19		20 - 24		25 - 29		30 - 34		35 - 39		40 - 44		45 - 49		50 - 54		55 - 59		60 - 64		65 - 69		70 - 74		75 - 79		80+		общо				Таблица Р-7: Гъстота на населението върху територията на общината

		2016		362		389		387		412		439		445		459		495		518		644		645		775		846		1049		1025		817		1168		10875				година		население ,брой						*гъст. на насел.; ж/км2

		2017		388		357		397		393		404		426		468		462		508		622		628		724		863		955		1027		799		1157		10578						общ.Две могили		област Русе		Република България		общ.Две могили		област Русе		Република България

		2018		393		337		401		387		391		429		460		431		506		577		637		724		847		862		1042		800		1134		10358				2011		9259		233767		7,348,328		0.00		0.00		66.20

		2019		358		334		393		387		364		417		445		454		494		560		655		672		836		824		995		816		1079		10083				2912		9053		231580		7,305,888		0.00		0.00		65.82

		2020		355		328		372		388		377		386		453		441		518		540		659		688		785		821		972		826		1060		9969				2013		8897		229784		7,265,115		0.00		0.00		65.46

		2021		326		353		387		366		338		378		421		437		495		536		653		640		774		783		923		810		994		9614				2014		8735		227685		7,223,937		0.00		0.00		65.08

																																										2015		8655		225674		7,177,991		0.00		0.00		64.67

																																										2016		8494		223489		7,127,821		0.00		0.00		64.22

				5-9																																						2017		8278		221336		7,075,977		0.00		0.00		63.75

		2016		389												№ по ред		населено място (НМ)		население 31.12.2021		ЕКАТТЕ		постоянен адрес (ПА)		настоящ адрес (НА)		ПА и НА в същото НМ		територия		ж/км										2018		8001		218556		7,025,037		0.00		0.00		63.29

		2017		357												община Гулянци				9614		PVN08		10825		10745		9345		459.20		20.94		20.94								2019		7765		215477		6,975,761		0.00		0.00		62.85

		2018		337												1		Брест		1495		6402		1764		1693		1512		80.80		18.5		18.50								2020		7855		212729		6916548		0.00		0.00		62.31

		2019		334												2		Гиген		1538		14876		1741		1688		1499		65.61		23.44		23.44								2021		7619		209084		6838937		0.00		0.00		0.00

		2020		328												3		Гулянци		2759		18099		3281		3164		2922		70.08		39.37		39.37

		2021		353												4		Долни Вит		376		22335		420		419		349		18.76		20.04		20.04

																5		Дъбован		360		24308		362		404		314		34.54		10.42		10.42

																6		Загражден		263		30199		221		279		177		29.14		9.03		9.03

																7		Искър		159		14888		166		173		132		23.75		6.69		6.69

																8		Крета		218		39712		250		270		208		15.48		14.09		14.09

																9		Ленково		393		43284		305		427		267		38.24		10.28		10.28

																10		Милковица		1301		48204		1521		1423		1330		46.56		27.94		27.94

																11		Сомовит		452		68045		537		488		430		24.69		18.31		18.31

																12		Шияково		300		83394		257		317		205		11.57		25.94		25.94

																								10825		10745		9345		459.201

																						брой жители		бр. жители/км2		брой жители 2018г.		брой жители/ км2 2018г

																		населено място		територия, км2				2011г.

																		Гулянци		70.079		3207		45.76		2898		41.35

																		Брест		80.803		2048		25.35		1720		21.28

																		Гиген		65.605		1984		30.24		1666		25.39

																		Милковица		46.559		1747		37.52		1467		31.51

																		Сомовит		24.689		643		26.04		540		21.87

																		Долни Вит		18.759		517		27.56		434		23.14

																		Дъбован		34.543		510		14.76		428		12.4

																		Загражден		29.135		373		12.8		313		10.75

																		Ленково		38.235		384		10.04		322		8.43

																		Шияково		11.566		344		29.74		289		24.97

																		Искър		23.752		286		12.04		240		10.11

																		Крета		15.476		293		18.93		246		15.91

																		общо		459.201		12336		26.86		10358		22.56





		

																																		година		население		Живор.		умрели		ЕП		заселени		изселени		МП		ЕП+МП		ЕП+МП‰

																																		2014		11308		83		-256		-173		147		-167		-20		-193		-17.07		-20		-193

																																		2015		11144		68		-279		-211		310		-195		115		-96		-8.61		115		-96

				област		община						община																						2016		10875		93		-326		-233		163		-199		-36		-269		-24.74		-36		-269

		2011		266865		12123				2011		12123				292.00		2.41																2017		10578		82		-320		-238		198		-257		-59		-297		-28.08		-59		-297

		2012		262969		11831				2012		11831				247.00		2.09																2018		10358		76		-299		-223		243		-240		3		-220		-21.24		3		-220

		2013		259363		11584				2013		11584				276.00		2.38																2019		10083		62		-312		-250		284		-309		-25		-275		-27.27		-25		-275

		2014		255749		11308				2014		11308				164.00		1.45																2020		9969		73		-309		-236		373		-251		122		-114		-11.44		122		-114

		2015		251986		11144				2015		11144				269.00		2.41																2021		9614		65		-372		-307		237		-285		-48		-355		-36.93		-48		-355

		2016		248138		10875				2016		10875				297.00		2.73																общо				602		-2473		-1871		1955		-1903		52		-1819		-175.37

		2017		244209		10578				2017		10578				220.00		2.08

		2018		240380		10358				2018		10358				275.00		2.65																				-2473

		2019		236305		10083				2019		10083				114.00		1.13																година				заселени		изселени		МП

		2020		233438		9969				2020		9969				355.00		3.56																2014				147		-167		-20

		2021		228300		9614				2021		9614																						2015				310		-195		115

																																		2016				163		-199		-36

		2011																																2017				198		-257		-59

		2012		2.41																														2018				243		-240		3

		2013		2.09																														2019				284		-309		-25

		2014		2.38																														2020				373		-251		122

		2015		1.45																														2021				237		-285		-48

		2016		2.41

		2017		2.73

		2018		2.08																														година				ЕП		МП		ЕП+МП

		2019		2.65																														2014				-173		-20		-193

		2020		1.13																														2015				-211		115		-96

		2021		3.56																														2016				-233		-36		-269

																																		2017				-238		-59		-297

																																		2018				-223		3		-220

																																		2019				-250		-25		-275

																																		2020				-236		122		-114

																																		2021				-307		-48		-355
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