
                                              





Производството и потреблението на енергия от ВИ заема важно място и е приоритет в политиката на ЕС и в частност на страните членки в приноса им за решаване на въпроса за енергията. В съответствие с чл.194,§1 от Договора за функциониране на Европейския съюз (ДФЕС),насърчаване използването  на възобновяеми  източници на енергия е една от целите на енергийната политика на Съюза. С директива 2009/28/ЕО бе определена регулаторната рамка за насърчаване използването на енергия от ВИ и бяха зададени обвързващи национални цели  за дела на възобновяемата енергия в общото потребление на енергия, които да бъдат постигнати до 2020г. Тази директива многократно бе изменяна, което, с оглед нови предстоящи промени, наложи приемането на Директива (ЕС)2018/2001 на европейския парламент и на Съвета от 11.12.2018г.
Република България, като страна-член на ЕС, активно се включи в международните усилия за предотвратяване изменението на климата, като прие съгласуваните цели на Европейския съюз и широко-мащабния пакет от мерки в областта на енергетиката.Широкото използване на възобновяемите източници (ВИ) и въвеждането на мерките за енергийна ефективност са сред приоритети в енергийната политика на страната и кореспондират с целите в новата енергийна политика на Европа.
На европейско и съответно на национално ниво, на местните власти е отредена съществена роля в разумното използване на енергията  чрез реализирането на местни стратегии, планове и проекти за устойчиво развитие. Изготвянето на общински програми за повишаване на енергийната ефективност и за използване на възобновяеми енергийни източници /ВЕИ/ е един от приоритетите на общностната и на националната енергийна политика. С разпоредбите на чл.9 и чл.10 от ЗЕВИ органите на местно самоуправление са задължени да разработват общински дългосрочни и краткосрочни програми за насърчаване потреблението на енергия от ВИ и био горива (ОПНИЕВИБ). Съгласно чл.10,ал.2 от ЗЕВИ дългосрочните програми се разработват за срок от 10 г., а краткосрочните- за период от три години.. Община Гулянци има разработени в съответствие със ЗЕВИ дългосрочна ОПНИЕВИБ за периода 2019-2029 и краткосрочна ОПНИЕВИБ за периода 2019-2022г. С настоящата краткосрочна програма се определят за изпълнение мерките и дейностите, заложени  в общинската дългосрочна ПНИЕВИБ 2019-2029 г. на община Гулянци  през втория краткосрочен период 2023г.-2026г. Направените в дългосрочната програма констатации за факторите от значение за производството и потреблението на енергия от ВИ, които са запазили значението си, са в сила и за тази програма и ще се ползват непосредствено. Дейности и мерки, чиито изпълнение е започнало през предходни години от действието на дългосрочната програма, но ще приключи в периода на действие на тази краткосрочна програма,  са дейности и мерки по тази краткосрочна програма, независимо от годината, за  която са планирани и/или  годината през която е започнало изпълнението им. Мерки,които имат продължително действие, за период по-дълъг от периода на тази програма са част от тази и всяка следваща краткосрочна програма с частта за изпълненото на мярката през отчетния период.

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ И ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА
Настоящата общинска краткосрочна  програма за насърчаване използването на енергия от ВИ и биогорива (ОПНИЕВИБГ) на община Гулянци е разработена на основание чл.9 и чл.10 от ЗЕВИ в съответствие с националната политика и мерките и дейностите, заложени в НПДЕВИ, с чл.10,ал.1 и чл.11 от ЗЕВИ и с Дългосрочна ОПНИЕВИБ 2019-2029г. на община Гулянци. 

ПРИЛОЖИМО ПРАВО:
Разработване на настоящата програма е в съответствие с изискванията на общностното право на Европейския съюз и националното право на Република България в областта на възобновяемите енергийни източници.При изменение и допълнение на  нормативни актове, относими към политиката за енергия от ВЕИ,  настоящата програма трябва да бъде актуализирана съобразно настъпилите промени. 
Право на Европейския съюз:
1)	Директива 2009/28/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и за изменение и впоследствие за отмяна на директиви 2001/77/ЕО и 2003/30/ЕО (ОВ, L 140/16 от 5 юни 2009 г.).
2)	Директива (ЕС)2018/2001 на  Европейския парламент и на Съвета от 11.12.2018г. (преработен текст). Отменя Директива 2009/28/ЕО, считано от 01.07.2021г., без да се засягат задълженията на страните членки относно задълженията през 2020г.
3)	Директива 2003/54/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно общите правила на вътрешния пазар на електроенергия
4)	Директива 2003/55/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно общите правила на вътрешния пазар на природен газ.
Национално право:
1.	Закон за енергията от възобновяеми източници
Законът транспонира  Директива 2009/28/ЕО  в националното законодателство и урежда обществените отношения, свързани с производството и потреблението на:
1.1. електрическа енергия, топлинна енергия и енергия за охлаждане от възобновяеми източници;
1.2. газ от възобновяеми източници;
1.3. биогорива и енергия от възобновяеми източници в транспорта.
2.Закон за енергетиката;
3.Закон за устройство на територията;
4.Закон за водите;
5.Закон за земеделските земи;
6.Закон за опазване на околната среда;
7.Национален план за действие за енергията от възобновяеми източници;
8.Енергийна стратегия на България.

ЦЕЛИ НА ОПНИЕВИБ 2023-2026 НА ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ
Национални цели за дял на енергията от ВИЕ в КЕП
С изпълнението на ОПНИЕВИБ 2023-2026 община Гулянци изпълнява задълженията си по ЗЕВИ за принос в изпълнение на националната политика за енергията от ВИ и постигане на целта за дял на енергията от ВИ в крайното потребление на енергия, заложена в Интегриран план в областта на енергетиката и климата на Република България 2021-2030 г. (ИНПЕК 2021-2030). Документът е изготвен  в съответствие с изискванията на приложимото европейско право (РЕГЛАМЕНТ2018/1999  (ЕС) 2018/1999 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 11 декември 2018 г. относно управлението на Енергийния съюз и на действията в областта на климата, за изменение на регламенти (ЕО) № 663/2009 и (ЕО) № 715/2009 на Европейския парламент и на Съвета, директиви 94/22/ЕО, 98/70/ЕО, 2009/31/ЕО, 2009/73/ЕО, 2010/31/ЕС, 2012/27/ЕС и 2013/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета, директиви 2009/119/ЕО и (ЕС) 2015/652 на Съвета.) 
С ИНПЕК се определят основните цели, етапи, средства, действия и мерки за развитие на националната ни политика в областта на енергетиката и климата, в контекста на европейското законодателство, принципи и приоритети за развитие на енергетиката.
Основните цели, заложени в ИНПЕК на Република България до 2030 г. са: 
· стимулиране на нисковъглеродно развитие на икономиката;
· развитие на конкурентоспособна и сигурна енергетика; 
· намаляване зависимостта от внос на горива и енергия; 
· гарантиране на енергия на достъпни цени за всички потребители. 
       За постигане на основните цели в  ИНПЕК са заложени следните приоритети в областта на енергетиката:
· повишаване на енергийната сигурност и диверсификация на енергийните доставки; 
· развитие на интегриран и конкурентен енергиен пазар;
· използване и развитие на енергията от ВИ, съобразно наличния ресурс, капацитета на мрежите и националните специфики; 
· повишаване на енергийната ефективност чрез развитие и прилагане на нови технологии за постигане на модерна и устойчива енергетика; 
· защита на потребителите чрез гарантиране на честни, прозрачни и недискриминационни условия за ползване на енергийни услуги.
Република България ще се стреми да постигне до 2030 г. най-малко 27,09% дял на енергията от ВИ в брутното крайно потребление на енергия. Така определената национална цел следва да бъде постигната чрез увеличаване на потреблението на енергия от ВИ и в трите сектора на крайното  потребление: на електрическа енергия, на енергия в транспорта, на енергия за отопление и за охлаждане, на които в  ИНПЕК са поставени конкретни цели, посочени в табл. Г-1
ТаблицаГ-1:Национални цели за дял на енергията от ВИ в брутното крайно потреб-ление на енергия за периода 2021-2030 г., общо и по сектори; (изт. ИНПЕК 2021-2030 г.)
	Цели за дял на енергията от ВИ в брутното крайно потребле-ние на енергия, общо и по сектори

	Национална цел за дял на енергията от ВИЕ в общото брутното крайно потребление
	27,09%

	Дял на електрическата енергия от ВИ в брутното крайно потребление на електрическа енергия;
	30,33%

	Дял на топлинната енергия и енергията за охлаждане от ВИ в брутното крайно потребление на топлинната енергия и енергията за охлаждане 
	42,60%

	Дял на енергията от ВИ в крайното потребление на енергия в сектор транспорт 
	14,20%



Фиг.Г-1: Индикативна траектория за дела на енергия от ВИ в крайното потребление на енергия за периода 2021-2030 г. (изт. ИНПЕК 2021-2030 г.)

Прогнозата за енергийния баланс на страната предвижда до 2030 г. увеличаване на дела на енергията от ВИ в брутното крайно потребление на енергия с 11.09 %, спрямо определената за Република България в Приложение I на Директива 2009/28/ЕО5 национална цел за 2020 г. от 16%. Постигнатото ниво на дял на енергията от ВИ в брутното крайно потребление за 2020г. от 20% позволява страната да приеме по-високи цели за междинните тригодишни периоди от изчислените съгласно изискванията на Регламент (ЕС) 2018/1999. Индикативната траектория за дела на енергия от ВИ в брутното крайно потребление на енергия за периода 2021-2030 е показана на фиг.Г-1.

Цели на Краткосрочната програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на община Гулянци за периода 2023-2026г.
На общините, съгласно чл.9 от ЗЕВИ, е възложено задължение за приемане на общински програми за насърчаване използването на енергия от ВИ и биогорива в съответствие с националната политика за енергията от ВЕИ, заложена в НПДЕВИ, ИНПЕК и ЗЕВИ. Нормативно няма   поставени индивидуални, количествено измерими и проверими цели за дял на енергията от ВИЕ в крайното потребление на енергия на общините. Основен двигател за изработване и  изпълнение на  ОПНИЕВИБ          2023-2026г. се явяват ползите за обществения сектор и за  местната  икономика от развитието на сектор ВЕИ в община Гулянци и осъзнатата потребност за принос в постигане на националната цел и принос в общата борба за опазване на природата. Краткосрочната програма се изработва като инструмент за изпълнение на Дългосрочната ОПНИЕВИБ в периода 2023-2026г. и има за цели целите на дългосрочната програма.
Изработването на програмата има за цел:
1. Да се направят оценки за наличния и прогнозния потенциал на видовете ресурси за производство на енергия от възобновяеми източници на територията на общината;
2. Да се индивидуализират допустимите мерки за насърчаване използването на енергия от ВИ и биогорива в община Гулянци;
3. Да се направи анализ на възможностите за изграждане на енергийни обекти за производство на енергия от възобновяеми източници върху  обекти - общинска собственост;
4. Разработване на схеми за насърчаване използването на енергия от ВИ и биогорива;
5. Въвеждане на общинска система за ежегодни информационни и обучителни кампании сред населението на общината  за мерките за подпомагане, ползите и практическите особености на развитието и използването на енергия от ВИ и биогорива.
Изпълнението на ОПНИЕВИБГ има за цел: 
1.Формиране, съобразно местните условия, на принос на общината за трайно и значимо решаване на въпроса за енергията и за намаляване зависимостта на страната от вноса на енергийни ресурси и повишаване сигурността на енергийните доставки;
2.Подобряване  конкурентоспособността на икономиката на общината  и стимулиране на  икономическия растеж;
3.Повишаване сигурността и независимостта на енергийните доставки на територията на общината;
4.Значително  подобряване на социално-икономическите и битовите условия за живот в общината
ОБЩИНСКА ПОЛИТИКА И МЕРКИ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕНЕРГИЯ ОТ ВИ
Съгласно чл.10,ал.1 от ЗЕВИ общинските програми за насърчаване използването на енергия от ВИ и биогорива трябва да са в съответствие с НПДЕВИ, т.е предвидените с тях дейности и мерки трябва да са в съответствие с дейностите и мерките заложени НПДЕВИ,до колкото са приложими и адаптирани за приложението им към местните условия и трябва включват: 
1.  извършването на оценки за наличния и прогнозния потенциал на видовете местни  ресурси за производство на енергия от възобновяеми източници на територията на общината; 
2. мерки за използване на енергия от възобновяеми източници при изграждане или реконструкция, основно обновяване, основен ремонт или преустройство на сгради - общинска собственост;
3. мерки за използване на енергия от възобновяеми източници при външно изкуствено осветление на улици, площади, паркове, градини и други недвижими имоти - публична общинска собственост, както и при осъществяването на други общински дейности; 
4. мерки за насърчаване на производството и използването на електрическа енергия, топлинна енергия и енергия за охлаждане, произведена от възобновяеми източници, както и такава, произведена от биомаса от отпадъци, генерирани на територията на общината; 
5. мерки за използване на биогорива и/или енергия от възобновяеми източници в общинския транспорт; 
6. анализ на възможностите за изграждане на енергийни обекти за производство на енергия от възобновяеми източници върху покривните и фасадните конструкции на сгради - общинска собственост; 
7. схеми за подпомагане на проекти за производство и потребление на електрическа енергия, топлинна енергия и енергия за охлаждане от възобновяеми източници, включително индивидуални системи за използване на електрическа енергия, топлинна енергия и енергия за охлаждане от възобновяеми източници, за производство и потребление на газ от възобновяеми източници, както и за производство и потребление на биогорива и енергия от възобновяеми източници в транспорта; 
8. схеми за подпомагане на проекти за модернизация и разширение на топлопреносни мрежи или за изграждане на топлопреносни мрежи в населени места, отговарящи на изискванията за обособена територия по чл. 43, ал. 7 от Закона за енергетиката; 
9. разработване и/или актуализиране на общите и подробните устройствени планове, свързани с реализация на благоустройствени работи за изпълнение на проекти, във връзка с мерките по т. 2, 3 и 4; 
10. ежегодни информационни и обучителни кампании сред населението на съответната община за мерките за подпомагане, ползите и практическите особености на развитието и използването на електрическа енергия, топлинна енергия и енергия за охлаждане от възобновяеми източници, газ от възобновяеми източници, биогорива и енергия от възобновяеми източници в транспорта. 

ОПРЕДЕЛЯНЕ ПОТЕНЦИАЛА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕНЕРГИЯ ОТ ВИ ПО ВИДОВЕ РЕСУРСИ
Оценката на потенциала на ВЕИ е ключова задача за развитието на сектора.От една страна резултатите от оценката са необходими за вземане на решения на политическо равнище за развитието на ВЕИ, от друга тя е важна за инвеститорите.
Определянето на потенциала на видовете ресурси в ОПНИЕВИБГ има за цел да даде  общата рамка за отделните местни ресурси с оглед предизвикване на инвестиционен интерес и няма за цел да замести оценката на потенциала с оглед потребностите на инвестиционното проектиране, която е предмет на конкретно прединвестиционно проучване.
През първия краткосрочен програмен период няма съществено изменение на факторите определящи потенциала на местните възобнобяеми ресурси в община Гулянци и направените оценки в дългосрочната ОПНИЕВИБ по видове ресурси са приложими и за настоящата краткосрочна програма.
1.Слънчева енергия.
По направения анализ на потенциала на слънчева енергия в Дългосрочната ОПНИЕВИБ 2019-2029 г.  община Гулянци попада в Североизточен регион по картата на разпределение на теоретичния потенциал на слънчева енергия, заемащ 50% от територията на страната. предимно селски райони, индустриалната зона, както и част от централната северна брегова ивица. Средногодишната продължителност на слънчевото греене е от 450 h до 1750 h и разполагаем годишен енергиен потенциал слънчева енергия-1550kWh/m2 годишно при продължителност на слънцегреене: 
 за сезона 31.03 – 31.10. – до 1750 h;
 за сезона 31.10. – 31.03. – от 400 – 500 h;                                                               и ресурс на слънчевата енергия – 4,25 kWh/m2/дневно.
От данните за годишната сума на сумарната слънчева радиация (ССР), постъпваща върху хоризонтална повърхност, за 10 представителни станции от територията на страната ( фиг.2) може, чрез приближение, да се приеме ССР за община Гулянци 1502 kWh/m2 .
Фиг.Г-2: Годишна сума на ССР (kW/m2), постъпваща върху хоризонтална повърхност – България.
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		Лом
	-
	1506

	Плевен
	-
	1494

	Варна
	-
	1445

	София
	-
	1413

	Благоевград
	-
	1595

	Гоце Делчев
	-
	1558

	Пловдив
	-
	1595

	Ямбол
	-
	1468

	Кърджали
	-
	1578

	Бургас
	-
	1516


Представителни станции



Този потенциал е сравнително висок и позволява икономически изгодно производство на енергия както от инсталации с малка мощност (до 30 kWр), така и от инсталации с мощност до няколко МWр. Това се доказва и от рязкото повишаване на производството на електрическа етергия от ФтЕЦ на територията на общината през първия краткосрочен период 2019-2022г. По данни от АУЕР към 31.12.2022г. на територията на общината в експлоатация са  общо 51 ФтЕЦ с обща инсталирана мощност 6,5 МW (таблица Г-2), от които само две инсталации са изградени преди 2019г. Основно са изградени индталации с малка мощност (с РИ ≤ 30  кWр), като само една от инсталациите е с по-голяма мощност (РИ=5 MWр). 
Таблица Г-2. Годшно производство на ел.енергия от ВИ през 2022[footnoteRef:1] г. ( източник АУЕР) [1:  Данните са за периода 01.01.÷ 30.11.2022г.] 

	ОБЕКТИ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛ. ЕНЕРГИЯ В ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ ПО ВИДОВЕ ВИ 

	Община 
	Област 
	Вид ВИ 
	ЕНЕРГИЙНИ ОБЕКТИ (бр.) 
	Инсталирана мощност (MW) 
	Произв. енергия (MWh) 

	Гулянци 
	Плевен 
	Вятърна енергия 
	3 
	8,350000 
	11 382,844000 

	
	
	Слънчева енергия 
	51 
	6,497955 
	6 675,416500 

	общо
	54 
	14,847955 
	18 058,260500 


Новоизградените инсталации са предимно частна собственост. Няма предоставени данни общината да е изградила ФтЕЦ за собствени нужди. През новия краткосрочен програмен период общината следва да увеличи усилията си за експлоатиране на този практически неизчерпаем източник на възобновяема енергия. 
В практиката приложение са намерили три основни направления за използване на слънчевата енергия.
Слънчеви фотоволтаични инсталации.
Слънчевите ФтЕЦ преобразуват слънчевата енергия в електрическа. Производителността на соларните инсталации е в пряка зависимост както от ССР, така и от географската ориентация на наклонената повърхност на панелите и от наклона спрямо хоризонт. От графиките на фиг.Г-3. е видно,че най-голяма сума на слънчевата радиация  има в периода м.май-м.септември при ориентация на наклонената повърхност в интервала югоизток, юг-югоизток, юг, юг-югозапад, югозапад и ъгъл на наклона в интервала 30-500.
	Месечни суми на ССР (kW/m2) върху южно ориентирана наклонена повърхност:
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	Годишни суми (kW/m2)


	Наклон
	ССР
	%

	0°
	1413
	90

	10°
	1453
	93

	20°
	1518
	97

	30°
	1559
	99

	40°
	1566
	100

	50°
	1544
	99

	60°
	1493
	95

	70°
	1409
	90

	80°
	1299
	83

	90°
	1168
	75




	


[image: http://alemasolar.com/images/stories/ceni6.jpg]
	


[image: http://alemasolar.com/images/stories/ceni7.jpg]



Фиг.Г-3 Влияние на ориентацията и на  наклона

Разполагаемата част от определения теоретичен потенциал следва да се коригира и с коефициента на полезно действие(КПД) - ηт на съответната инсталация. При слънчеви инсталации за топла вода ηт = 0,35. При фотоволтаични инсталации средна стойност може да се приеме ηт = 0,12, като в пробна експлоатация вече има инсталации със значително по-висок ηт..  Предвид трябва да се вземат и качеството на атмосферния въздух и засенчването на околната среда.
Техническият потенциал на фотоволтаични инсталации трябва да се оценява на базата на допускането, с какви площи разполага общината  за изграждане на фотоволтаични централи - покриви, фасади,тераси на сгради, навеси на паркинги, дворни места и др. в урбанизираните територии и свободни неизползваеми терени в съответните землища на населените места. Оценката трябва да се направени за съответния тип PV модули.Най-разпространените модули са:
Модули от Монокристален силиций - цялата клетка представлява един монокристал от силиций, в който е образуван р-n преход. Монокристалите се произвеждат на основата на скъпи технологии, което определя и високата цена на този тип клетки. Те обаче осигуряват относително висок коефициент на полезно действие - от порядъка на 14% за масово предлагани на пазара фотоволтаици и до 22,1% за модули със специално предназначение. Съществуват данни за експериментални фотоелементи от този тип, които в лабораторни условия постигат до 24% КПД. 
Модули от Поликристален силиций - принципът им на работа не се отличава от описания за монокристалния силиций, но единичната фотоклетка вече не се изгражда от един монокристал. Това прави тази технология по-евтина, но и по-неефективна. Постиганият КПД е от порядъка на 12%. Както монокристалните, така и поликристалните фотоелементи се приемат за устройства с дълъг живот - повече от 20 години, като производителността им спада относително малко за този период - около 1% годишно.
Модули от Кадмиев телурит (СаТе) - приема се като един от перспективните материали за фотоволтаици, произвеждани на основата на тънкослойната технология. Фотоелементите са евтини, дори с по-ниска цена в сравнение с тези от аморфен силиций, с КПД около 8%, експлоатационен живот 10 и дори повече години.Предимствата на тази технология е сравнително ниската им зависимост от засенчване и запрашаване, което е значително предимство при монтиране в градска среда.

Слънчеви инсталации за топла вода 
При този вид инсталации слънчевата енергия се преобразува в топлинна енергия на някакъв флуид.Основно се използват за производство на битова гореща вода(БГВ).При някои системи топлата вода се използва и за подпомагане на отоплението в сгради или за производство на пара за промишлени цели.
В практиката са се наложили два типа слънчеви колектори:
-плоски слънчеви колектори. Ефективността на този тип слънчев колектор зависи от качеството на абсорбера, пропускливостта на покритието, начина и мястото на монтаж. Абсорберът трябва да има максимален коефициент на поглъщаемост и минимална степен на чернота във вълновия спектър на работните температури на колектора. Покритието трябва да има добра механична якост, пропускливост и изолационни свойства.
-вакуумни слънчеви колектори. Вакуума дава високи изолационни качества на съоръжението. Загряването на водата при тези слънчеви водонагреватели се основава на принципа на “термосифоният ефект” – осигурява се от потоци с различна температура,- студеният поток, навлиза в тръбата, като под действие на естествената циркулация ,топлият поток се изкачва в горния регистър на тръбата. 
Трябва да се има пред вид, че плоските слънчеви колектори със селективно покритие имат средногодишен КПД,  ηт = 0,35., а вакуумно-тръбните колектори - ηт = 0,38. Плоските слънчеви колектори имат по-добри показатели и работят по-добре през лятото, докато вакуумно- тръбните колектори покриват товара на топлинните нуждите (произвеждат по- голямо количество топлина) в дни с намелено слънцегреене. Изборът трябва да се извърши според предназначение на сградите ( обществени или жилищни). За целогодишно ползване вакуумно-тръбните са за предпочитане и могат да подпомагат отоплението. 
Децентрализираното производство на топлинна енергия (какъвто е случая) от ВЕИ към момента не се стимулира. Поради тази причина въвеждането на тази технология изисква предварително технико-икономическа оценка за всеки един обект поотделно. 
Фиг.Г-4. Температура на произведената топла вода по месеци от селективна и не-селективна инсталация.


        За района на България слънчевите термични инсталации могат да произвеждат топла вода с Т>60°С в продължение на около шест месеца, от месец май до месец октомври.
Пасивен метод – “Управление” на слънчевата енергия без прилагане на енергопреобразуващи съоръжения. Пасивният метод за оползотворяване на слънчевата енергия, се отнася към определени строително - технически, конструктивни, архитектурни и интериорни решения.Методът намира своето приложение в жилищни и обществени сгради, като предоставя възможност за осигуряване нуждите от светлина, топлина, охлаждане и вентилация за поддържане параметрите на микроклимата в помещенията. Пасивното  използване на слънчевата енергия за тези нужди е свързано с определяне на подходящата ориентация на сградата, в зависимост от специфичните параметри на слънчевото греене за района. Обща архитектура, вътрешното разпределение на помещенията в сградата, типът и видът на остъклените елементи в сградата или “пасивен слънчев дизайн”. В рамките на този метод попадат и някой специфични технически и конструктивни решения, като Стена на Тромб, използване на строителни елементи –“топлинна маса”, слънчеви керемиди и други.
Методът на Слънчеви пасивни отоплителни системи се състои в  оценка на потенциала на попадащото количество слънчева енергия през облъчваните от слънцето  отвори на сградите. При слънчеви пасивни отоплителни системи достъпния потенциал зависи от площта на остъклената част на южно ориентираните фасади на сгради, броя стъклени пластове ,от коефициентите на пропускане, поглъщане и пречупване на използваното стъкло. Оценката на постъпващата от вън енергия е част от оценката на енергийните баланси на сгради.
	Прилагането на пасивния метод за охлаждане и вентилация на помещенията се основава на така нареченият “коминен ефект”. Осигурява се циркулацията на въздуха в помещенията, така че пресният въздух да постъпва от ниските части или пода на помещенията, като в естествената си циркулация “избутва” топлият въздух. Основните елементи за осигуряване на ефекта са прозорци,
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вътрешно разпределение в сградите и в някои случай, може да бъдат добавени въздушни канали в подовата конструкция, които да осигуряват достъпа на въздух с по-ниска температура. 
Пасивният метод намира приложение и в селското стопанство, където слънчевата енергия се използва, както в оранжерийното производство, така и за сушене на различни продукти.

2.Вятърна енергия
Критериите, на базата на които се прави оценка на енергийния потенциал на вятъра, са неговата посока и средногодишната му скорост . За целите на програмата са използвани данни от проект BG 9307-03-01-L001, “Техническа и икономическа оценка на ВЕИ в България” на програма PHARE, 1997 година, получени от Института по метеорология и хидрология към БАН (119 метеорологични станции в България, регистриращи скоростта и посоката на вятъра). Данните са за период от над 30 години и са от общ характер. На тази база е извършено райониране на страната по ветрови потенциал, (Фиг.Г-4.).
Фиг.Г-4:Картосхема на ветровия потенциал в България.(изт.НИМХ и НДПВЕИ 2005-2015).
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След извършен анализ на техническия потенциал на вятърната енергия е установено, че единствено зоните със средногодишна скорост на вятъра над 4 m/s имат значение за промишленото производство на електрическа енергия. Това са само 3,3% от общата площ на страната (нос Калиакра, нос Емине и билото на Стара Планина). С развитието на технологиите през последните години се разработиха ветрогенератори с възможности да работят ефикасно при скорости на вятъра 2,0 – 3,5 m/s.
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Фиг.Г-5: Картосхема на плътността на енергията на вятъра на височина 10 m над земната повърхност.(изт.НИМХ и НДПВЕИ 2005-2015).

Чрез показателите посока и средногодишната  скорост не може да се направи пълноценна характеристика на потенциала на вятърната енергия. Важни показатели са  плътността на въздуха и турбулентността. В резултат на данните от направените измервания в около 800 точки от страната на височина 10 m над земната повърхност, е извършено райониране на страната по представената картосхема  (Фиг.№5).
Въз основа на средногодишните стойности на енергийния потенциал на вятърната енергия, отчетени при височина 10 m над земната повърхност, на територията на страната теоретично са обособени три зони с различен ветрови потенциал при следния обхват и характеристики:
Зона А: зона на малък ветроенергиен потенциал- включва равнинните части от релефа на страната (Дунавската равнина и Тракия), долините на р. Струма и р. Места и високите полета на Западна България;
Зона B: зона на среден ветроенергиен потенциал – включва черноморското крайбрежие и Добруджанското плато, част от поречието на р. Дунав и местата в планините до 1000 m надморска височина;
Зона С: зона  на висок ветроенергиен потенциал – включва вдадените в морето части от сушата (н. Калиакра и н. Емине), откритите планински била и върхове с надморска височина над 1 000 m.
Видно от картосхемата на фиг.5.община Гулянци с цялата си територия попада в зона В. Зоната има следните характеристики на вятърната енергия:
· Средногодишна скорост на вятъра: 3 – 6 m/s;
· Енергиен потенциал: 100- 200 W/m2 ; (около 1 500 kWh/m2 годишно);
· Средногодишната продължителност на интервала от скорости ∑ τ 5-25 m/s в тази зона е 4 000 h, което е около 45% от броя на часовете в годината (8 760 h).
Фиг. Г-6: Интензивност на вятъра 
[image: ]По данни от ОПНИЕВИБ 2019-2029 на община Гулянци  ветровете в общината са преобладаващо западни, след това изток-североизточни и на трето място запад-югозападни (фиг.Г-6). Западните ветрове са с продължителност от близо 1600ч, като тези   със скорост в диапазона между 5-30 km/h са с над 1050ч. Изток-североизточните ветрове са с продължителност над 1400ч, от които със скорост в диапазона 5-30 km/h- с близо 1100ч. Запад-югозападните ветрова са с продължителност от близо 1000ч, а в скоростния диапазон 5-30 km/h  с над 750ч. Като цяло преобладават ветрове със скорост между 5-10 km/h с продължителност над 3000ч. В съответствие с доклада “2004, Survey of Energy Resources” на Световния енергиен съвет (The World Energy Council) и НДПВЕИ, в община Гулянци, в района на с. Сомовит, е установен подходящ ветрови потенциал за промишлено производство на електрическа енергия и  са изградени две вятърни електроцентрали: ВтЕЦ "Велга 1" с инсталирана мощност(РИ) 1,35 MW и ВтЕЦ "Велга 2 с РИ=2,5 MW и един ветроенергиен парк ВЕП "Дивелъпмънт"с РИ=4,5 MW. В останалите части на общината могат да бъдат инсталирани следните примерни мощности:
-вятърни генератори с мощности от няколко до няколко десетки kW. Възможно е евентуално включване на самостоятелни многолопаткови генератори за трансформиране на вятърна енергия и на PV-хибридни (фотоволтаични) системи за захранване на самостоятелни обекти в райони без достъп до електрическа мрежа. Разположението на тези съоръжения е най-подходящо в зона с малък ветрови потенциал на онези места, където плътността на енергийния поток е над 100 W/m2;
-3-лопаткови турбини с инсталирана мощност от няколко десетки до няколко стотици kW, приложими в зона със среден ветрови потенциал. В тази зона плътността на енергийния поток е между 100 и 200 W/m2.
Изборът на площадки за изграждане на ветроенергийни централи изисква  провеждането на детайлни анализи със специализирана апаратура за срок 1-3 години.Редица фирми в България вече разполагат с апаратура и методика за извършване на оценка за това дали дадена площадка е подходяща за изграждане на вятърна електроцентрала. На тази база може да се определи оптималният брой агрегати и големината им на конкретна площадка. При такава оценка се извършва замерване на скоростта и посоката на вятъра, а също и температурата на въздуха чрез измервателни кули с височина 30, 40 и 50 m. В резултат на проведените измервания се анализират:
•	роза на ветровете;
•	турбулентност;
•	честотно разпределение на ветровете;
•	средни стойности по часове и дни;
С данните от анализа по специализирана методика се определя наличния достъпен ветрови потенциал. 
3.Биомаса
Понятието "Биомаса" e легално определено в  §1,т.2 от ДР на ЗЕВИ. От това определение следва,че биомаса в община Гулянци по смисъла на ЗЕВИ  са:
· дърва,добивани за директно  прилагане като гориво или отпадъци от добива на дърва - клони и вършина; 
· Отпадъци от овощарството и лозарството;
· Отпадъци от растениевъдството; 
· Отпадъци от животновъдството,които не подлежат на особен режим на третиране;
· Отпадъци от бита,от растителен или животински произход;
·   Отпадъци от рибно производство.
В Националната дългосрочна програма са насърчаване използването на биомаса (НДПНИБ) е направена следната категоризация:
· Енергийни култури: бързорастящи дървесни видове – топола и акация,бързооборотни насаждения от върба или топола, слонска трева и др., едногодишни енергийни култури (зърнена култура, прибрана заедно със сламата, зърнена култура, картофи, захарно цвекло, слънчогледово и рапично семе и др.).
· Отпадна и неизползвана биомаса : остатъци от горскостопанските дейности (клони и вършина), възможно увеличение на добитите количества дървесина от горското стопанство, индустриални дървесни отпадъци (дървесни стърготини, кори, изрезки, черна луга и др.), строителни дървесни отпадъци,твърди селскостопански отпадъци (слама, царевични и слънчогледови стъбла,лозови пръчки, клони от резитба на овощни дървета,тютюневи стъбла), тор от животновъдни ферми, твърди битови отпадъци, утайки от пречиствателни инсталации за отпадни води, отпадно готварско олио.
· Компост: продукт, получен от естественото разграждане на растителни и други биоразградими отпадъци под въздействието на бактерии и други микроорганизми при наличието на достатъчно количество кислород, влага и при постоянна температура.                                                                                                                
Съгласно баланс на територията на община Гулянци (табл. Г-3), общината е с ниска степен на залесеност с едва 7,5 % горски територии. Промишления добив на дървесина е със незначително стопанско значение и не може да генерира дървесни отпадъци, представляващи интерес за производство на енергия. В общината има едно дървопреработващо предприятие с малък капацитет на генериране на  отпадъци от дейността, недостатъчен за преработването им в продукти за производство на енергия или за директното им предлагане на пазара. От общинския горски фонд се добиват предимно дърва за отопление.Няма данни вършината и други дървесни отпадъци от този добив да се използват пряко или в преработен вид като енергиен ресурс.
Таблица Г-3: Баланс на територията на община Гулянци
	Обща площ в дка
	459 201
	100,00%

	Земеделски територии
	381 606
	83,10%

	Горски територии
	34 437
	7,50%

	Населени места и др.урбанизирани територии
	14 616
	3,19%

	Водни течения и водни площи
	25 427
	5,54%

	Територии за добив на полезни изкопаеми 
	1 918
	0,41%

	Територии за транспорт и инфраструктура
	1 197
	0,26%



По данни от ОПНИЕВИБ 2019-2029г. на община Гулянци теоретичния енергийния потенциал на добиваната за огрев дървесина, изчислена по усреднен планов добив,  е сравнително малък-73,768 GWh. Отнесен за една година от средногодишния срок за възстановяване на бързорастящите дървесни видове на територията на общината потенциалът е около 8 GWh/г. 
Значително по-голям е потенциалът на отпадъците от растениевъдството и от овощарството и лозарството. Видно от таблица Г-4 „Разчетен теоретичен потенциала от земеделски дейности“ теоретичния достъпен потенциал на отпадната биомаса от земеделски дейности е 363,3 GWh/г., т.е 45 поти по-голям от този на горския фонд. В по-голямата си част този потенциал остава неоползотворен. Организиране , самостоятелно, в сдружение с други общини или чрез ПЧП, на производство на енергия от отпадна биомаса от растениевъдството и от трайни насъждения би донесло значими ползи в много направления за участниците в този процес.

Таблица Г-4: Разчетен теоретичен потенциала от земеделски дейности.                  (изт. ОПНИЕВИБ 2019-2029г. на община Гулянци)
	Култури
	Засети площи (дка)
	Среден рандеман на биомаса (кг/дка)
	Производс тво на биомаса (тона)
	Средна топлотворна способност (МWh/т)
	Енергиен потенциал (МWh/ч)

	Зърнено-житни и технически култури
	351 200
	500
	175600
	2
	351200

	Трайни насаждения
	6 400
	250
	1 600
	2,8
	44 80

	Мери
	18 096
	100
	1809,6
	1,9
	3438

	Зеленчуци;други
	5910
	250
	1477,5
	2 800
	4137

	общо
	381606
	 
	 
	 
	363 255


Определеният в таблицата потенциал е на годишна база и има прогнозен характер с висока степен на достоверност. 
Една от добрите практики за производството и ползването на биомаса е създаване на гори с бързорастяща дървесина. В страната ни има богат опит в създаване на такива гори. Във времето бяха създадени стотици декари гори, изкуствено залесени,  предимно с топола и акация, с доказан положителен икономически ефект. След изчерпване на потенциала им горите не са възстановени и в страната, включително и в община Гулянци, има достатъчно потенциал за изграждане на нови гори.. В дългосрочната ОПНИЕВИБ2019-2029г. не е направен анализ за възможностите за възстановяване и изграждане на нови  общински гори с бързорастяща дървесина.
По имперични данни най-подходящи за общината  дървесни видове са акация, топола и върба. Конкретният избор на вида дървета за залесяване зависи от качествата на почвата на терена и климатичните условия.За целта е необходимо да се направи предварителна агротехническа и лесотехническа оценка. Задължително е да се реализира пилотен проект за енергийна гора, който се предшества от предпроектно проучване, за да се анализират в дълбочина различните бързорастящи видове 
Залесяването на енергийните дървета се извършва през пролетта (края на месец март и не по-късно от месец май).Основните разходи по подготовка на терена, за залесяване  и отглеждането на културата е през първите две години, ако преди залесяването се извърши качествено почистване на терена от коренища и плевели и качествена почвоподготовка. След втората година до края на периода на използване почти не е необходима обработка и провеждането на лесотехнически мероприятия. 
В първата фаза от живота си растенията израстват много бързо, като за кратко време се произвежда голямо количество енергийна маса. Дърветата се изрязват през равни периоди от време. след използването на реколтата, стъблата отново израстват и след 2-10 години е възможна нова реколта. След първата реколта, силата на израстване се увеличава, но след 25-30 години добивът намалява и се препоръчва изкореняване и ново засаждане, при което може да се използва същата земя
Прибирането на реколтата се извършва със специализирана техника. Първото прибиране се извършва обикновено на петата година, а всяко следващо прибиране на всеки четири години.При минимален срок на ефективна експлоатация на гората 25г. се извършват 6 бр. оборотна сеч. Средният прираст на 1дка/г. е 1,2т. При експлоатационен живот на гората 25г. добивът на дървесина възлиза на 30т/дка. 

4. Водна енергия 
Енергията добивана от водата чрез водноелектрически централи се смята за най-надеждната и рентабилна технология в сравнение с останалите възобновяеми енергийни източници. Водноелектрическите централи са екологично съобразни, те са стабилен и сигурен източник за производството на електроенергия. Хидроенергийните съоръжения са изключително ефективни по отношение на експлоатационните разходи, които са сравнително ниски, благодарение на високата степен на автоматизация на отделните енергийни блокове. 
 Използването на водата като  възобновяем източник енергия може да се осъществи в няколко насоки: 
· вода от наземни(повърхностни) естествени водоизточници  
· вода от изкуствени наземни водохващания  ;
· вода  във водоснабдителни мрежи за питейна вода;
· вода в канали за напояване;
· вода от подземни реки и/или езера.
С оценката на този ресурс в ОПНИЕВИБ 2019-2029г. единствено р.Дунав, от наземните водни източници на територията на общината, е оценена с потенциал за производство на енергия. В дългосрочната ОПНИЕВИБ не са заложени общински проекти за използване на този потенциал и с краткосрочната програма за периода 2023-2026г. не са предвидени изпълнение на проекти за усвояване на този потенциал. 
Според ОПНИЕВИБ 2019-2029г. другите повърхностни естествени водоизточници на територията на общината нямат значим потенциал за производство на енергия. В общината няма  изкуствени водохващания. Мрежата от напоителни канали реално не се използва и няма потенциал за производство на енергия от подавана вода за напояване. Водата във водоснабдителната мрежа за питейна вода се подава чрез напор от нагнетителни помпи и не може да се ползва за производство на енергия.
В общината няма разкрити геотермални извори, подземни реки или езера.
ОБОБЩЕНИ ИЗВОДИ: 
На територията на  община Гулянци икономически значимо  производство на енергия от ВЕИ през плановия период 2023-2026г. може де се осъществи от  слънчевата енергия,  вятърната енергия и енергията от биомаса.  Непроучен потенциал за производство на електрическа енергия от наземен естествен водоизточник има р.Дунав.

ПРИЛОЖИМИ МЕРКИ В СЪОТВЕТСТВИЕ С НПДЕВИ
Съгласно  чл. 10.,ал.1 от ЗЕВИ мерките и дейностите, заложени в общинските дългосрочни и краткосрочни програми за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива, трябва да съответстват на мерките и дейностите, заложени в НПДЕВИ. Доколкото конкретните дейности и мерки, заложени в НПДЕВИ, са приложими на територията на дадена община, общинските програми трябва да включват: 
1. данни от оценките по чл. 7, ал. 2, т. 4, а когато е приложимо, и оценки за наличния и прогнозния потенциал на местни ресурси за производство на енергия от възобновяем източник; 
2. мерки за използване на енергия от възобновяеми източници при изграждане или реконструкция, основно обновяване, основен ремонт или преустройство на сгради - общинска собственост; 
3. мерки за използване на енергия от възобновяеми източници при външно изкуствено осветление на улици, площади, паркове, градини и други недвижими имоти - публична общинска собственост, както и при осъществяването на други общински дейности; 
4. мерки за насърчаване на производството и използването на електрическа енергия, топлинна енергия и енергия за охлаждане, произведена от възобновяеми източници, както и такава, произведена от биомаса от отпадъци, генерирани на територията на общината;
 5. мерки за използване на биогорива и/или енергия от възобновяеми източници в общинския транспорт; 
6. анализ на възможностите за изграждане на енергийни обекти за производство на енергия от възобновяеми източници върху покривните и фасадните конструкции на сгради - общинска собственост;
7. схеми за подпомагане на проекти за производство и потребление на електрическа енергия, топлинна енергия и енергия за охлаждане от възобновяеми източници, включително индивидуални системи за използване на електрическа енергия, топлинна енергия и енергия за охлаждане от възобновяеми източници, за производство и потребление на газ от възобновяеми източници, както и за производство и потребление на биогорива и енергия от възобновяеми източници в транспорта;
 8. схеми за подпомагане на проекти за модернизация и разширение на топлопреносни мрежи или за изграждане на топлопреносни мрежи в населени места, отговарящи на изискванията за обособена територия по чл. 43, ал. 7 от Закона за енергетиката; 
9. разработване и/или актуализиране на общите и подробните устройствени планове, свързани с реализация на благоустройствени работи за изпълнение на проекти, във връзка с мерките по т. 2, 3 и 4;
 10. ежегодни информационни и обучителни кампании сред населението на съответната община за мерките за подпомагане, ползите и практическите особености на развитието и използването на електрическа енергия, топлинна енергия и енергия за охлаждане от възобновяеми източници, газ от възобновяеми източници, биогорива и енергия от възобновяеми източници в транспорта.
При избора на дейности и мерки се вземат предвид: 
- достъпност на избраните мерки и дейности;
 - възможностите за финансиране; 
- проследяване на резултатите. 
- контрол на вложените средства. 
За насърчаване използването на ВЕИ се прилагат:
 - Административни мерки 
 - Финансово-технически мерки
За производството и за потреблението на енергия от ВЕИ приложими са технически мерки.
Приложими в община Гулянци са дейности и мерки, заложени в дългосрочната ОПНИЕВИБ 2019-2029.
ПРИЛОЖИМИ АДМИНИСТРАТИВНИ МЕРКИ  В ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ,  сигнатура А.
Мярка А.1. Премахване на съществуващи и не допускане на нови административни ограничения  пред  инициативите за използване на енергия от ВИ и биогорива.
Мярка А.2. Повишаване административния капацитет на общинската администрация за администриране на инициативи за ползване на енергия от ВИ и биогорива.
Мярка А.3. Създаване на информационна платформа за добри практики в използване на енергия от ВИ в бита и промишлеността.
Мярка А.4. Въвеждане на обучение в областта на ЕЕ и ВЕИ общинските училища на община Гулянци
Мярка А.5. Определяне на общински терени в и извън урбанизираните територии за изграждане на обекти за производство на енергия от ВИ за собствено потребление и/или търговски цели.
Мярка А.6. Определяне на общински терени извън урбанизираните територии за създаване на „енергийни” гори от бързорастящи дървесни видове- топола, върба, акация и др.
Мярка А.7. Създаване на общинска система за оценка на инвестиционните проекти на територията на общината за съответствие с изискванията на чл.20 от ЗЕВИ и чл.31,ал.2 от ЗЕЕ.
Мярка А.8. Провеждане на информационни кампании сред населението на общината за мерките за подпомагане, ползите и практическите особености на развитието и използването на енергия от ВИ при индивидуални или групови практики.
Мярка А.9. Създаване на консултативен съвет по ЕЕ и ВЕИ към кмета на общината.

ПРИЛОЖИМИ ТЕХНИЧЕСКИ МЕРКИ, сигнатура Т
Мярка Т.1. Изграждане на системи за БГВ със слънчеви колектори на  сгради за обществено ползване, общинска собственост.
Мярка Т.2. Монтиране на соларни системи за захранване на външно изкуствено осветление.
Мярка Т.3. Създаване на карта на общинските терени по мерки А5 и А6.
Мярка Т.4. Изграждане на ФтЕЦ за производство на електрическа енергия за собствено потребление на сгради за обществено ползване, общинска собственост.
Мярка Т.5.  Изпълнение на пилотен проект за създаване на енергийна гора от бързо растящи дървесни видове.
Мярка Т.6.  Създаване на енергийни гори.
Мярка Т.7. Изграждане на термопомпениинсталации в сгради за обществено обслужване, общинска собственост.

ФИНАНСОВИ МЕРКИ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ ПРОИЗВОДСТВОТО И ПОТРЕБЛЕНИЕТО НА ЕНЕРГИЯ ОТ ВИ, сигнатура Ф.
Мярка Ф.1. Създаване на финансови стимули, свързани с местните данъци и такси,за физически и юридически лица, въвели в експлоатация системи за производство на енергия от ВИ за собствено потребление.
Мярка Ф.2. Създаване на общински финансов механизъм за приоритетно финансиране на проекти за производство на енергия от ВИ за нуждите на публичния сектор.
Мярка Ф.3. Определяне на финансови стимули за общинските учебни заведения, провеждащи обучение за ЕЕ и енергия от ВИ.
Мярка Ф.4. Определяне на общински приз за производство и потребление на енергия от ВИ.



 
 ПРИМЕРЕН СПИСЪК НА ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОПНИЕВИБ 2023-2026г.
	№
	Мярка 
	Мерки за насърчаване производството и потреблението на енергия от ВЕИ

	
	
	Дейнст
	съответствие сНПДЕВИ
	очакван ефект
	срок за изпълнение 
	прогнозна[footnoteRef:2] стойност (лв) [2:  Стойностите са прогнозни и не  може да се ползват за договорни цели] 


	1.
	А.1.
	Облекчаване  на адм. процедури за издаване на разрешителни за строеж на ВЕИ инсталации
	Намаляване на адм. тежест при инвестиции във ВЕИ
	Насърчаване инвестициите в инсталации за производство и потребление на енергия отВИ.
	31.12.2023г.
	неприложимо

	2.
	А.3.
	Създаване на електронна страница с база данни за процедурите и условията за кандидатстване за финансиране на проекти за насърчаване производството и използването на енергия от ВИ по европейски и национални оперативни програми 
	Подпомагане реализирането на проекти за производство на енергия от ВИ за собствено потребление
	Насърчаване инвестициите в инсталации за производство и потребление на енергия отВИ.
	31.05.2024г.
	5000

	3.
	А.6.
	Определяне на общински терени в и извън урбанизираните територии за изграждане на обекти за производство на енергия от ВИ за собствено потребление и/или търговски цели.
	Актуализация на общинските  планове за устройство на територията 
	Повишаване на инвестиционния интерес за изграждане на инсталации за производство на енергия от ВИ
	31.12.2023г.
	неприложимо.

	4.
	А.7.
	Създаване на система за контрол и наблюдение на инвестиционните проекти за съответствие с изискванията на чл.20. от ЗЕВИ
	Мерки за използване на енергия от ВИ при изграждане или реконструкция, основно обновяване, основен ремонт или преустройство на сгради - общинска собственост.
	Насърчаване инвестициите в инсталации за производство и потребление на енергия от ВИ.
	31.05.2023г.
	неприложимо.

	5.
	А.5.
	Създаване на пилотен проект на гора от бързорастящи дървестни видове
	Насърчаване производствотона енергия от биомаса
	Създаване на база данни за очакваните ефекти от създнаване на общински гори от бързорастящи дървесни видове.
	31.07.2026г.
	700 лв./дка

	6.
	А.8.
	Провеждане на информационни кампании сред населението за възможностите и ползите от изграждане на системи за производство и ползване на енергия от ВИ в бита..
	Информационни кампании сред населението на общиниата за мерките за подпомагане, ползите и практическите особености на развитието и използването на енергия от ВИ.
	Насърчаване инвестициите в инсталации за производство и потребление на енергия от ВИ в жилищни сгради и други обекти, частна собственост.
	периодично.
	неприложимо.

	7.
	А.2.
	Обучение на специалисти от 
общинската администрация, работещи 
в сферата на ВЕИ 
	Създаване на специализирано звено на общинската администрация в областта на енергията от ВЕИ.
	Повишаване на административния капацитит на общинската администрация за прилагате на ЗЕВИ и ОПНИЕВИБ 
	периодично.
	5000

	8.
	А.9.
	Създаване на обществен консултативен съвет за енергията и климата към кмета на общината  
	Подпоматане администрацията на общината при формиране на решения за енергия от ВЕИ.
	Повишаване участието на обществения сектор при вземане на решения за енергията от ВИ
	31.12.2023г.
	неприложимо.

	Технически мерки за производство и потребление на енергия от ВЕИ

	9.
	Т.2.
	Поетапно въвеждане на енергийно ефективно улично осветление в община Гулянци с ползване на енергия от ВЕИ 
	Мерки за използване на енергия от ВИ при външно изкуствено осветление на имоти - публична и общинска собственост, както и при осъществяване на други общински дейности.
	Намаляване разходите за електрическа енергия за УО 
	поетапно в периода 2023-2026
	500 000

	10.
	Т.2.
	Внедряване на локални системи за  фасадно осветление, захранвани от фотоволтаични елементи.
	Мерки за използване на енергия от ВИ при външно изкуствено осветление на имоти - публична и общинска собственост, както и при осъществяване на други общински дейности.
	Намаляване разходите за електрическа енергия за външно изкуствено осветление на индивидуални обекти, общинска собственост. 
	периодично
	70 000

	11.
	Т.4.
	Проектиране и изграждане на общински  ФтЕЦ за производство на електрическа енергия за собствено потребление върху покривите на сгрдата на общинска администрация и СОУ„Хр.Смирненски, гр. Гулянци .
	Мерки за използване на енергия от ВИ при изграждане или реконструкция, основно обновяване, основен ремонт или преустройство на сгради - общинска собственост.
	Намаляване разходите за ел. енергия за поддържане на микроклимата в сгради, общинска собственост
	2023-2026г.
	200 000

	12
	Т.1.
	Изграждане на инсталации за БГВ в общинските детски градини  и училища. 
	Мерки за използване на енергия от ВИ при изграждане или реконструкция, основно обновяване, основен ремонт или преустройство на сгради - общинска собственост.
	Намаляване разходите за ел. енергия за БГВ в сгради, общинска собственост
	2023-2026г.
	60 000

	13.
	Т.7.
	Проектиране на термопомпени инсталации за отопление и охлаждане в общински детски градини  и училища. 
	Мерки за използване на енергия от ВИ при изграждане или реконструкция, основно обновяване, основен ремонт или преустройство на сгради - общинска собственост.
	Създаване на проектна готовност за изпълнение на термопомпени инсталации през следващия краткосрочен програмен период
	2026г.
	12 000

	14.
	Т.5.
	Изпълнение на пилотен проект на енергийна гора от бързорастящи дървестни видове
	Мерки за насърчаване потреблението и производството  на биогорива .
	Създаване на база данни с постигнатите  ефекти от реална  гора от бързорастящи дървесни видове.
	2023-2026г.
	70 000

	15.
	Т.1.
	Подмяна на ВГК на течно гориво с ВГК на пелети в сградите на общинска администрация, гр.Гулянци и СОУ„Асен Златаров“ с.Гиген
	Мерки за използване на енергия от ВИ при изграждане или реконструкция, основно обновяване, основен ремонт или преустройство на сгради - общинска собственост.
	Намаляване на разходите на гориво с весоки нива на  емисиите въглероден диоксид с нисковъглеродни горива
	2023-2026г.
	80 000




НАБЛЮДЕНИЕ, ОЦЕНКА И АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ОПНИЕВИБ
Наблюдението върху изпълнението на краткосрочната програма и ефекта от прилагане на съответните мерки  се извършва по реда и условията залегнали в дългосрочната програма на общината.Отчитане изпълнението на планираните мерки се извършва ежегодно по реда и в сроковете посочени в ЗЕВИ,Наредба № РД-16-558/08.05.2012г. и дългосрочната програма 
Събирането, обобщаването и анализът на информацията, докладването и популяризирането на резултатите се извършват по реда и условията на дългосрочната програма.
При необходимост, актуализация на програмата се извършва по решение на общинския съвет след приемане на годишния отчет.
Докладът за цялостното изпълнение на програмата е и доклад за междинно отчитане на дългосрочната програма.

[bookmark: _GoBack]Настоящата  Краткосрочна Програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на община  Гулянци е приета с Решение № 665/24.02.2023. на Общински съвет, община Гулянци и влиза във сила от деня на приемането.
Програмата се публикува на електронната страницата на община Гулянци.



 по ИНПЕК	
2020	2022	2025	2027	2030	20.2	21.54	23.56	24.97	27.09	 съгласно Регламент(ЕС) 2018/1999	
2020	2022	2025	2027	2030	16	18	20.77	23.21	27.09	


image2.jpeg




image3.jpeg
# s





image4.jpeg
bt o
max _no-wanits om 5%

=

S .
[

ANNRY
AP 2P 3P 4 SCCP T 8P of





image5.png
Temneparypa Ha Tonnata soaa

Tpaayen
70
&0
50
i
30
20
b}

e





image6.emf

image7.png




image8.jpeg




image9.emf

image1.jpeg




